بحث کاربر:Vandjalili - ویکی‌پدیا

# بحث کاربر:Vandjalili

### از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

با درود و عرض خوش‌آمد! صفحه کلید شما ی‌ها و ک‌ها را به صورت عربی ي و ك وارد می‌کند. این دو نویسهٔ اخیر استاندارد نیستند. لطفاً با توجه به وپ:فارسی صفحه‌کلیدتان را اصلاح کنید.به‌آفرید 20:59, ۳۱ ژانویه ۲۰۰۶ (UTC)

## [ویرایش] يا علي گفتيم و عشق آغاز شد

با سلام خدمت دوستان اميدوارم از امروز بتونم توي قسمتي از پروژه بزرگ ويكي پديا و اصطلاحا دانشنامه بزرگ جهان فعاليت كنم ==

يا حق مدرس جهاد دانشگاهي محمد وند جليلي

  درود به شما دوست گرامی.

ما هم از پیوستن شما به جمع نویسندگان و ویرایشگران این دانشنامه آزاد و همگانی خوشحالیم.

پاینده باشید. با سپاس. --ماني 23:10, ۳۰ ژانویه ۲۰۰۶ (UTC)

## [ویرایش] من در خدمتگذاري آماده ام

با سلام خدمت شما دوست عزيز

بنده تمام سعي خود را خواهم كرد تا درباره موضوعات مربوط به فن آوري اطلاعات و تكنولوژي ارتباطات و رشته هاي برق و الكترونيك و هوش مصنوعي و زمينه هاي مربوط به كنترل مقالات و مطالب جديدي را در ويكي پديا درج كنم اميدوارم ساير دوستان نيز حمايت و كمك كنند . يا علي محمد وند جليلي

## [ویرایش] درود

  شب شما خوش.

ممنون از ویرایشها. یکی دو نکته را (در ارتباط به قوانین ویکی‌پدیا و غیره) با اجازه‌تان ذکر می‌کنم:

- اگر متنی را از وبگاهی کپی می کنید در پایین صفحات آن وبگاه (با حداقل صفحه اصلی آن) باید علناً ذکر شده باشد که برداشت از آن سایت مجاز است. درغیر اینصورت این کار نقض حق تکثیر به شمار می‌آید. (حتی اگر خود شما مسئول آن سایت باشید).
- نوشته های مفیدی که در زیر این پیام قرار داده اید در اصل بهتر است زیر عناوین مربوطه قرار بگیرند تا بکار دانشنامه بیایند. پیشنهاد می کنم به مرور عنوانهای مربوطه را پیدا کنید و مطالب را با توجه به دانشنامه ای بودن و ویراسته بودن به آنها بیفزایید.
- در این دانشنامه قرار میان کاربران بر این شده که از برابرهای فارسی فرهنگستان زبان برای اصطلاحات بیگانه استفاده شود.

با سپاس از شما کاربر گرامی.

پاینده باشید. --ماني 21:06, ۳۱ ژانویه ۲۰۰۶ (UTC)

## [ویرایش] جزوه كلاس اينترنت من در جهاد دانشگاهي استان آذربايجانشرقي

حمد و سپاس به درگاه ايزدمنان كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه ارتقاي دانش عمومي و فرهنگ اين مرز و بوم، در چاپ و نشر جزوات و كتابهاي علمي بخصوص در زمينه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام‌هايي هر چند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه به دوش خود احساس مي‌كنيم قدم برداريم.

بنابه نيازي كه در دانشجويان و كارآموزان رشته‌هاي كامپيوتر در زمينه اينترنت و مهندسي شبكه احساس مي‌كردم و كمبود جزوات جامع در زمينه‌هاي it برخود وظيفه دانستم تا اين جزو آموزشي را تحقيق و تدوين كرده و بنويسيم اميد است مورد قبول دانشجويان و دانش پژوهان و اساتيد گرامي قرار گيرد و بنده را از نظرات خود بي‌نصيب نفرمايند.

در دنياي ارتباطات Online تكنولوژي نوين ارتباطات و كامپيوتر همچون پلي ميان ما انسان‌هاي روزهاي آخر قرن بيستم قرار دارد، انسان‌ها ابزار تازه‌اي يافته‌اند كه به كمك آن مي‌توانند به بحث و گفتگو پرداخته و به انبوهي از اطلاعات دسترسي داشته باشند اين دسترسي در شرايط كنوني تنها به يك كامپيوتر شخصي، يك مودم و يك خط تلفن نياز دارد. شبكه اينترنت پديده‌اي است كه عمق نفوذ آن فرهنگ جوامع و تمدنها است و اعتقاد دارم كه تغييرات عمده‌اي در روابط انسانها و ساختار اجتماعي ملل ايجاد خواهد كرد. اينترنت از آن مقولات تكنولوژيك نيست كه فقط زندگي كردن را راحت كرده باشد بلكه روش زندگي و تعاملات اجتماعي را دستخوش تغيير خواهد نمود، تغييراتي كه مي تواند كاملاً مثبت و انساني يا دقيقاً منفي و ضداخلاقي باشد. رسالتي كه مهندسين و متخصصين فناوري اطلاعت it برعهده دارند آنست كه اين پديده تكنولوژيك را بشناسند و به دقت با اصول آن آشنا باشند تا چگونگي استفاده و توسعه آن از بيرون تحميل و يا تقليد نشود. كاربري اينترنت چندان اهميت ندارد، آنچه اهميت دارد چگونگي توسعه و فرهنگ بهره‌گيري از آن است. اين وظيفه بردوش دانشجويان و دانش‌پژوهان كامپيوتر بيشتر سنگيني مي‌كند. تمام سعي بنده در اين جزوه آموزشي معرفي توپولوژي‌هاي شبكه‌سازي- انواع سيتم‌هاي شبكه‌اي- نحوه گسترش و توسعه it و اينترنت در شبكه و معرفي اينترنت مي‌باشد و اميد است مورد عنايات عزيزان قرار گيرد.

انشاء ا... من ال... توفيق مدرس جهاددانشگاهي استان آذربايجان شرقي مدير فني وب سايت شهرستان مراغه محمد وندجليلي

اصول شبكه: براي تعريف شبكه Network به زبان ساده مي‌توان گفت: عبارتست از اتصال دو يا چند كامپيوتر كه توسط يك كابل مي‌توانند با يكديگر تبادل اطلاعات داشته باشند تمام شبكه‌ها هر چقدر هم كه پچيده باشند اين اصل در مورد آنها رعايت مي‌شود با اينكه اتصال فيزيكي دو كامپيوتر به يكديگر توسط يك كابل چيز عجيبي نيست، ولي به هر حال اين اتصال يك قدم اساسي در ارتباط ميان كامپيوترها بشمار مي‌رود. علت ظهور شبكه به دليل نيازي بود كه براي به اشتراك گذاشتن داده‌ها Data و يا ساير منابع Resource در زمان‌هاي مختلف احساس مي‌شد. به گروهي از كامپيوترها و دستگاه‌هاي جانبي كه همگي به هم متصل هستند، شبكه گفته مي‌شود و اين عمل، يعني اتصال يك سري كامپيوتر به يكديگر براي استفاده اشتراكي از منابع شبكه‌كشي Networking گويند.

کامپيوترهاي موجود در يک شبکه قادر به اشتراک موارد زير هستند. (داده Data)-(پيام Message)-(چاپگر Printer) (تصوير Video)-(فکس Fax)-(مودم Modem) و يا ساير منابع سخت‌افزاري از جمله کاربردهاي شبکه‌هاي کامپيوتري مي‌توانيم به اشتراک منابع اطلاعاتي و حذف محدوديت‌هاي جغرافيايي در تبادل داده‌ها اشاره کنيم. دهکده جهاني اينترنت فواصل جغرافيايي را بي معنا کرده است از جمله کاربردهاي ديگر شبکه‌هاي کامپيوتري مي‌توان به کاهش هزينه‌ها و صرفه جويي در وقت و زمان و بالا رفتن قابليت اعتماد Reliability سيستمها اشاره کنيم. خدماتي که شبکه‌هاي کامپيوتري ارائه مي‌کنند بسيار وسيع و خارج از شمارش است ولي عمومي‌ترين نوع شبکه‌ها را مي‌توان در موارد زير عنوان کرد: دسترسي به بانک‌هاي اطلاعاتي راه دور Remote Access پست الکترونيکي E-mail خدمات انتقال فايل File transfer ورود به سيستم‌هاي از راه دور Remote Login گروه‌هاي خبري News groups جستجوي اطلاعات مورد نياز information seek تبليغات advertisement تجارت الکترونيکي E-Commerce بانکداري الکترونيکي E-banking آموزش الکترونيکي E-Learning سرگرمي‌و محاوره مجلات و روزنامه‌هاي الکترونيکي محاوره مستقيم و چهره به چهره از راه دور Face to face conversation کنفرانس از راه دور teleconferece يافتن اشخاص مورد نظر در جهان People finding تلفن و دورنگار از طريق شبکه ارائه مدون اطلاعاتي فني و علمي‌ اخبار news کاريابي و اشتغال درمان از راه دور خريد و فروش روزمره با کارت‌هاي اعتباري انجمن‌هاي خيريه مشاوره از راه دور و غيره سخت افزار مورد نياز براي شبکه‌هاي کامپيوتري: اگر بخواهيم سخت افزار شبکه‌هاي کامپيوتري را دسته بندي و تفکيک نمائيم از دو ديدگاه مي‌توان به شبکه‌ها نگاه کرد. ديدگاه اول: تکنولوژي انتقال: بدين معنا که از چه نوع کانالي بعنوان واسط انتقال استفاده مي‌کند و ديدگاه دوم: تفکيک شبکه‌ها، مقياس شبکه و ناحيه تحت پوشش آن از ديدگاه تکنولوژي انتقال در شبکه‌هاي کامپيوتري مي‌توان به دو حالت: شبکه‌هاي پخش فراگير Broad cast شبکه‌هاي نقطه به نقطه Point to Point اشاره کرد. براي اينکه يک سايت کامپيوتري را شبکه کنيم معمولا به يک دستگاه‌هاب و به تعداد کافي کارت شبکه نيازمنديم ولي قبل از بررسي نحوه توپولوژي‌هاي شبکه سازي و قطعات سخت افزاري لازم بايد با انواع شبکه‌ها آشنا شويم. در شبکه‌هاي کامپيوتري معمولا با 3 نوع اصلي سيستم شبکه سازي آشنا هستيم که عبارتند از

1- خطي Bus

2- حلقويRing

3- ستارهStar

1) تعريفي از يک شبکه خطي: هرگاه دو يا چند کامپيوتر را در يک خط و وکابل مستقيم به همديگر وصل کنيم بصورت پشت سر هم آن را يک شبکه خطي خواهيم گفت.

يکي از معايب شبکه‌هاي خطي اين مي‌باشد که هرگاه يکي از سيستم‌هاي داخل شبکه خراب شود کل شبکه از کار مي‌افتد. 2) در توپولوژي حلقه Ring ايستگاه‌ها در يک ساختار بسته حلقوي به يکديگر متصل مي‌شوند. جهت جريان اطلاعات يکي از دو حالت ساعتگرد يا پادساعتگرد است و براي آنکه اطلاعات از يک ايستگاه به ايستگاه غير مجاور آن در حلقه منتقل شود بايد ماشين‌هايي که در مسير هستند بسته‌هاي اطلاعاتي را دريافت و به کامپيوتر بعدي در حلقه بفرستند تا در نهايت اطلاعات به مقصد برسد 3) توپولوژي ستاره‌اي Star: در توپولوژي ستاره ارتباط تمامي‌ماشين‌هاي شبکه از طريق يک گره مرکزي برقرار مي‌شود. اين گره مي‌تواند يک سويچ بسيار سريع و هوشمند يا يک‌هاب Hub معمولي يا حتي يک کامپيوتر باشد

ساختار يک شبکه ستاره‌اي

دسته بندي شبکه‌هاي کامپيوتري از ديدگاه مقياس بزرگتر:  شبکه‌هاي محلي Lan Local Area network  شبکه‌هاي بين شهري MAN Metropolitan Area network  شبکه‌هاي گسترده Wan wide Area network شبکه‌هاي محلي Lan : Local Area network اين نوع از شبکه‌ها معمولا در فواصل جغرافيايي محدود (حداکثر تا چند کيلومتر) و تحت تملک سازمان‌هاي کوچک، ادارات، نهادها، محيط‌هاي آموزشي و کارخانه‌هاي کوچک نصب و راه اندازي مي‌شود. کوچک بودن اين نوع شبکه از لحاظ طول فيزيکي کانال انتقال و کم بودن تعداد ايستگاه‌ها محاسن فراواني را براي اين شبکه به ارمغان آورده است. حسن اول آن مي‌تواند اين باشد که افت سيگنال کم است و طبعاً نرخ خطا بسيار پايين و نرخ ارسال مي‌تواند بالا باشد و تأخير انتشار بسيار ناچيز است. حسن دوم اينکه چون تعداد ايستگاه‌ها محدود است مديريت شبکه آسانتر و راحت تر است. در ضمن هزينه نصب و راه اندازي اين نوع از توپولوژي شبکه چندان بالا نمي‌باشد. شبکه‌هاي بين شهري MAN: Metropolitan Area network براي ايجاد شبکه در سطح منطقه وسيع درحد يک شهر يا اتصال چندين شبکه محلي از شبکه Man استفاده مي‌شود. اين شبکه، تکنولوژي و توپولوژي مشابه با شبکه‌هاي محلي دارد بدليل طول زياد کانال (حدود 100کيلومتر) معمولاً از فيبرنوري استفاده مي‌شود.

نمونه‌اي از يك شبكه Man:

شبکه‌هاي گسترده Wan: Wide Area network شبکه‌هاي Wan در گستره جغرافيايي يک کشور يا جهان پياده سازي مي‌شود و شبکه‌هاي محلي و بين شهري را به هم مرتبط مي‌نمايد. آشکار است که چنين شبکه‌اي نمي‌تواند ساختار همگون و يکسان داشته باشد زيرا اولاً شبکه‌هاي محلي با توپولوژي متفاوت پياده سازي شده اند ثانياً ماشين‌هاي موجود در اين شبکه از سخت افزار و نرم افزار متنوعي استفاده مي‌کنند و بطور ذاتي باهم سازگار نيستند. نياز به دسترسي به منابع اطلاعات و ارتباط جهاني، مجموعه شبکه‌هاي کوچک و بزرگ را فارغ از ساختار سخت افزاري يا نرم افزاري آنها، به هم پيوند زده و شبکه Wan را پديد مي‌آورد به يک واحد اطلاعاتي که بصورت مستقل توسط يک ماشين توليد و روي شبکه ارسال مي‌شود البته Packet گفته مي‌شود، بسته‌ها معمولاً داراي اندازه‌اي متغير بين چند بايت تا چند کيلو بايت هستند ولي اگر بسته‌ها داراي اندازه‌ي ثابت و کوچک (زير صد بايت) باشند به آنها سلول Cell گفته مي‌شود.

نمونه يک شبکه فرضي Wan

 ترمينيتور چيست؟ در هنگام ارسال و يا دريافت سيگنال‌ها در يک شبکه خطي معمولاً براي جلوگيري از بازتابي سيگنال، وسيله‌اي به نام ترمينيتور يا پايان دهنده را جهت جذب سيگنال در دو انتهاي کابل قرار مي‌دهند ترمينيتور در حقيقت يک مقاومت اهمي‌است.

 BNC يا کانکتور شبکه‌اي چيست؟ با استفاده از وسيله‌اي به نام کانکتور شبکه‌اي مي‌توان دو تکه کابل را به يکديگر متصل کرد تا کابل بزرگتر شود پس همواره بخاطر داشته باشيد که رابط‌ها باعث تضعيف سيگنال مي‌شوند و حتي الامکان نبايد از آنها استفاده کرد

 Hub‌هاب چيست؟ يکي از اجزاء شبکه که بصورت استاندارد درآمده و روز به روز کاربرد بيشتري پيدا مي‌کند‌هاب است. ‌هاب بخش مرکزي در توپولوژي ستاره‌اي بوده و همواره همانند يک مدير و خليفه‌ي مديريت و ساماندهي و تنظيم شبکه را براي ارسال و دريافت داده‌ها برعهده دارد از جمله بهترين‌هابها مي‌توان به 8-12-32 ازنوع D-Link اشاره کرد.

 توپولوژي يعني چه؟ به شکل ظاهري و نحوه‌ي قرار گرفتن کامپيوترها در يک شبکه، توپولوژي گفته مي‌شود که 3 نوع اصلي آن عبارتند از: خطي، ستاره اي، حلقوي. اکنون دانشجو ويا دانش پژوه عزيز شما به عنوان طراح شبکه بايد مراحل زير را طي کنيد. ابتدا نوع شبکه و مسافت و محدوده‌اي را که مي‌خواهيد شبکه نمائيد. برآورده کرده و نوع سيستم توپولوژي و شبکه سازي را انتخاب نمائيد

براي اينکه سيستم‌هاي کامپيوتري را شبکه نمائيم ابتدا به يک کارت شبکه نيازمنديم، ترجيحاً بهتر است نوع کارت شبکه شما از نوع D-Linkباشد براي ارتباط اين کارتهاي شبکه به يک ابزار ارتباطي نيازمنديم که مي‌تواند کابل کواکسيال شبکه يا فيبرنوري و يا از سيستم‌هاي بي سيم استفاده کنيم فرض را براين مي‌گذاريم که از سيستم ارتباطي کابل کواکسيال امريکايي استفاده مي‌کنيم براي اينکه اين کابلها را به کارت شبکه اتصال دهيم به سوکت Rj45 نيازمنديم براي پرچ کردن و وصل کردن کابل به سوکتهاي Rj45 مي‌توانيم از آچار پرچ کن Rj45 استفاده نمائيم بعد از قراردادن اولويت رنگ سيمها و پرس کردن آن در سوکت، آن سوکت را به کارت شبکه متصل مي‌کنيم. در صورتي که تعداد کامپيوترهاي داخل شبکه زياد باشد و از نوع ستاره‌اي Star در شبکه استفاده کرده باشيم يک قسمت کابل به کامپيوتر و سوکت ديگري را به‌هاب و ورودي آن متصل مي‌کنيم اگر کابلها به صورت صحيح و درست به کارت شبکه و‌هاب وصل شده باشد و کابل نيز دچار قطعي نباشد و سيمهاي رنگي درست به سوکت Rj45 متصل شده باشد چراغ سبز رنگ PC مخصوص‌هاب روشن خواهد شد و اين بدان معني است که ارتباط فيزيکي ما بين دستگاه‌هاب و کامپيوتر برقرار است و شبکه از لحاظ فيزيکي مشکلي ندارد بعد از نصب تمامي‌کابلها به PCها و‌هاب شبکه به قسمت نرم افزاري رفته و در سيستم عامل در صورتي که ويندوز باشد نام کامپيوتر و نام گروه کاري work group را تعريف مي‌کنيم مثلاً Station1 و نام گروه کاري Jahad اين عمل را مي‌توانيم بوسيله راست کليک بر روي کامپيوتر من و انتخاب گزينه مشخصات انجام دهيم. My Computer Properties Computer name change با زدن گزينه Change بمعني تعويض مي‌توانيم مشخصات سيستم را در شبکه تغيير دهيم ولي قبل از تغيير دادن اين مشخصات بايد حتماً از نصب کابل نرم افزاري راه اندازي کارت شبکه اطلاع کامل داشته باشيم و بعد از تغييرات کامپيوتر را راه اندازي مجدد کرده و بعد از آنکه سيستم بالا آمد در ميز کار ويندوز بر روي گزينه (My network places) کليک کرده و گزينه (view workgroup computer) را مي‌زنيم و سيستم‌هاي داخل شبکه را مشاهده مي‌کنيم. نکته: در صورتي که هيچ يک از سيستم‌هاي داخل شبکه فعال نباشد و يا اصطلاحاً ديده نشود بايد اطلاعات کامپيوترها را اصطلاحاً به اشتراک بگذاريم يا Share نمائيم. نحوه به اشتراک گذاشتن يک کامپيوتر و سخت افزارهاي جانبي آن مانند درايوهاي ديسک سخت- CD-Rom و فلاپي ديسک و چاپگر بدين نحوه است که برروي آيکن مورد منظر راست کليک کرده و گزينه Share را بزنيم و فعال کنيم. اکنون مي‌توانيم براحتي از يک شبکه کامپيوتري استفاده نمائيم. نکته: حال اگر به جاي کابل کواکسيال جهت ارسال و دريافت داده‌ها از فيبرنوري استفاده کنيم نکاتي را در رابطه با فيبرهاي نوري به محضر عاليتان مي‌نويسم. روش همانند کابلهاي کواکسيال مي‌باشد منتها در اين نوع کابل، منظور فيبر نوري تارهاي نوري سيگنالهاي ديجيتال داده‌ها را به صورت پالس‌هاي مدوله نوري هدايت مي‌کنند اين روش مناسب ترين راه براي انتقال داده‌هاست چرا که پالس‌هاي الکتريکي يا تداخلات الکترو مغناطيسي هيچ تأثيري بر کابل فيبر نوري نمي‌گذارند اين بدين معناست که داده‌ها در جاي ديگري ضبط نمي‌شوند و يا به سرقت نمي‌روند. مسأله سرقت داده‌ها در کابل‌هاي مسي کواکسيال به راحتي امکان پذير است و دانشجويان و دانش پژوهان عزيز بايد توجه زيادي به امنيت اطلاعات در شبکه داشته باشند. فيبر نوري از يک تار بسيار باريک شيشه‌اي به نام هسته تشکيل شده که با يک لايه شيشه‌اي بسيار نازک روکش شده است. گاهي اوقات تارها از پلاستيک ساخته مي‌شوند و نصب فيبرهاي نوري با تار پلاستيکي آسانتر است. انتقال اطلاعات در کابل فيبر نوري تحت تأثير سيگنال‌هاي الکترو مغناطيسي قرار نمي‌گيرد و با سرعت فوق العاده بالايي انجام مي‌شود (اين سرعت در حال حاضرmbps 100 و در حالات نمايشي و نه تجارتي بيشتر از lgbps است) امروزه استفاده از فيبر نوري بسيار رايج است به عنوان مثال دوربين‌هاي کنترل ترافيک با فيبرنوري به مرکز اصلي متصل مي‌شوند. فيبرنوري مي‌تواند سيگنال –منظور پالس نوري را تا کيلومترها هدايت کند اکنون اکثر مراکز تلفن نيز توسط کابل فيبرنوري به هم متصل مي‌گردند کابل فيبرنوري در حقيقت از دو رشته درست شده است يکي براي ارسال و رشته ديگر براي دريافت امواج نوري شبکه‌هاي بي سيم Wireless: امروزه کامپيوترهاي قابل حمل Portable همانند (کامپيوترهاي کيفي يا کامپيوترهاي قابل نصب در خودرو ) رشد چشمگيري داشته و به وفور از آن استفاده مي‌شود اکنون مثلاً در محيط‌هايي مانند بيمارستانها – موزه و ساختمانهاي قديمي‌که کابل کشي در آنها مقرون به حرفه يا عقلاني نيست شبکه‌هاي بي سيم جايگاه ويژه‌اي خواهند داشت در مجموع به دليل عدم نياز به کابل کشي، نصب و راه اندازي اين نوع شبکه ساده است ولي هزينه بالاتري نسبت به شبکه‌هاي مبتني برکابل‌هاي مسي خواهد داشت در شبکه‌هاي بي سيم بدليل استفاده از کانالهاي راديويي اولاً- نرخ ارسال و دريافت پايين است ثانياً- نرخ خطا در اين نوع شبکه‌ها نسبتاً بالاست. ثالثاً- امنيت اطلاعات وجود ندارد چون براحتي مي‌توان اطلاعات روي کانال را استراق سمع کرد بطورکلي شبکه‌هاي بي سيم به دو صورت نقطه به نقطه و پخش تقسيم بندي مي‌شوند در سيستم نقطه به نقطه دو آنتن فرستنده و گيرنده بايد در يک مسير خاص مستقيم همديگر را رصد نمايند و در صورتي که نتوانند همديگر را رويت نمايند شبکه غيرفعال خواهد بود.

نمونه از شبکه نقطه به نقطه بي سيم

نمونه‌اي از يک شبکه پخشي

نمونه‌اي از يك شبكه پخشي Broad Cast 360o

وضعيت جوي و آب و هوايي تأثير زيادي برروي شبکه‌هاي بي سيم دارد. نام اولين ماهواره مصنوعي ساخت دست بشر در سال 1957 بنام اسپوت نيک توسط شوروي سابق به فضا پرتاب شد و در همين سال علم تبادل اطلاعات کامپيوتري بوجود آمد. ماهواره‌ها اغلب براي کارهاي مخابراتي و جاسوسي کاربرد دارند به همين جهت بوسيله اين ماهواره‌ها مي‌توانيم با سرتاسر دنيا ارتباط برقرار کنيم حال ماهواره‌ها مخابراتي باشند و يا... کشور آمريکا که در مسائل دفاعي با پرتاب ماهواره جاسوسي شوروي خود را در خطر ديد با تشکيل تيمي‌در پنتاگون و سازمان دفاع ملي آمريکا اقدام به طراحي سيستمي‌نمود تا از اطلاعات خود محافظت کند و اولين سيستم پيام رسان خود را که از طبقه دوم پنتاگون اتاق 402 به طبقه چهارم اتاق 944 و ساير اتاقهاي اين وزارتخانه ارتباط مي‌داد و مي‌فرستاد طراحي کرد و اين مقدمه‌اي بود تا سيستم پست الکترونيکي را طراحي کنند که اکنون به آن E-Mail مي‌گوييم در قديم براي ارسال يک نامه از کبوتر – اسب و ... استفاده مي‌شد. تيمي‌که پنتاگون آن را رهبري مي‌کرد (آرپا) نام داشت و مأموريت نهايي آن تحقيق و اتصال کامپيوترهاي دانشگاه و مراکز نظامي‌از طريق مخابرات به صورت مخفي بود. هدف آرپا ايجاد شبکه‌اي مانند اينترنت نبود بلکه مقابله با حمله احتمالي موشکهاي– اتمي‌دوربرد اتحاد جماهير شوروي بودکه در اويل 1973 زماني که کامپيوترهاي بزرگ هم وجود داشته. انگليس هم به آژانسي پروژه‌هاي پژوهشي پيشرفته دفاعي محلق شد و نام آن را Darpa گذاشتند. بعدها در سال 1962 پاول باران در مقاله‌اي تحت عنوان روي شبکه‌هاي ارتباطي به تشريح شبکه‌هاي Packet Switch پرداخت که در اين مقاله اطلاعات و داده‌ها را به قطعات کوچکتر تجزيه و تحليل مي‌کرديم که بين آدرس فرستنده و گيرنده مي‌باشد. که در سال 1969 ايالات متحده چهار کامپيوتر را با استفاده از اين تکنولوژي در ايالات کاليفرنيا و يوتا به هم وصل کرد و کاربران اين شبکه توانستند همزمان به يکديگر پيام بفرستند و فايلهايشان را به اشتراک بگذارند اين پژوهش آرپانت نام گرفت و در سال 1973 شخصي بنام تايلون سيستم نامه رسان الکترونيکي را ابداع نمود و اولين بار کشورهاي بريتانيا و نروژ را به هم وصل کرد. در سال 1974 دکتر رابرت متکالف نظريه خود را در مورد اينترنت مطرح نمود و سرانجام بعد از آرپانت – اينترانت و سپس در سال 1990 اينترنت امروزي به وجود آمد که اکنون از امکانات telnet-ftp و گوفر و وب استفاده مي‌کنيم. در سال 1984 دو متخصص فيزيک در دو نقطه اروپا (جنوا) و (CERN) روي يک پروژه مشترک فيزيک کار مي‌کردند که نياز بود هر روز اطلاعاتشان را به روز کنند و به تحقيقات يکديگر دسترسي داشته باشند لذا روشي را ابداع کردند که از طريق نوشتن در صفحات مي‌توانستند نوشته‌هايشان را در اينترنت به اشتراک بگذارند که اين روش را وب ناميدند و بعداً به page يا صفحه و همان web page معروف شد که اين صفحات بوسيله يک مرورگري مي‌توانست نمايش داده شود. همان گونه که مستحضريد براي بر قراري ارتباط دو ماشين و يا اصطلاحأ کامپيوتر در يک شبکه روش‌هاي خاص وجود دارد و تمامي‌مردم دنيا بايد از اين استاندارد جهاني پيروي نمايند به اين روش بر قراري ارتباط بين ماشين‌هاي کل شبکه اينترنت اصطلاحاً پروتکل Protocol گفته مي‌شود. در ادامه مبحث سعي خواهم کرد که شما خواننده گرامي‌را با انواع پروتکل‌هاي شبکه اينترنت تا حدودي آشنا نمايم.  روش بر قراري ارتباط بين گيرنده و فرستنده را سوئيچينگ (راهگزيني) مي‌گويند براي ارتباط و ايجاد ارتباط بين دو ماشين در يک شبکه کامپيوتري سه روش مختلف وجود دارد. 1- سوئيچينگ مداري 2- سوئيچينگ پيام 3- سوئيچينگ بسته و سلول 1) توضيح سوئيچينگ مداري: در اين روش براي انتقال دادن اطلاعات ما بين دو ماشين ابتدا يک اتصال فيزيکي بين مبدأ و مقصد بر قرار مي‌شود (مهمترين مثال آن شبکه تلفن) در اين روش خطوط ارتباطي بين فرستنده و گيرنده از نظر الکتريکي به يکديگر متصل بوده و به همين دليل به اين روش سوئيچينگ مداري مي‌گويند. 2) در اين روش، سوئيچ پيام که صرفاً مختص انتقال داده‌هاي ديجيتالي مي‌باشد در هر ايستگاه يک اتصال دائمي‌و هميشه وصل با مرکز سوئيچ خود دارد. مرکز سوئيچ يک کامپيوتر با تعداد زيادي پورت ديجيتالي ورودي و خروجي است که داراي حافظه اصل و جانبي است. 3) سوئيچينگ بسته و سلول: مشکلات ناشي از عدم محدوديت طول پيام، باعث شد که در روشهاي جديد بر روي اندازه پيام ارسالي محدوديت گذاشته شود و ايستگاه اجازه نداشته باشد در هر بار ارسال کل يک پيام بزرگ را يکجا بفرستد، بلکه موظف است آنرا به قطعات کوچکتري بنام بسته تقسيم کرده و ضمن اضافه کردن اطلاعات لازم براي بازسازي اصل پيام به هر بسته، آنها را بطور جداگانه به مرکز سوئيچ ارسال کند.  به مراکز سوئيچ بسته معمولا مسير ياب گفته مي‌شود در حالي که به مراکز سوئيچ سلول به اختصار سوئيچ مي‌گويند. مثل سوئيچهاي ATM يا MPIS که در ستون فقرات شبکه‌ها استفاده مي‌شود. اکنون دانشجوي عزيز شما بعنوان يک طراح شبکه بايد تمام مسائل شبکه را تجزيه و تحليل نمائيد و براي آنها راه حل ارائه کنيد ولي چون اين مسائل داراي ماهيت متفاوت از يکديگر هستند. بنابراين طراحي يک شبکه بايد بصورت لايه به لايه صورت بگيرد. طراحي لايه‌اي يک شبکه بمنظور تفکيک مسائلي است که بايد توسط طراح حل شود و مبتني بر اصول زير است. - هر لايه وظيفه مشخصي دارد. و طراح شبکه بايد آنها را به دقت تشريح کند - هر گاه سرويس‌هايي که بايد ارائه شود از نظر ماهيتي متفاوت باشد بايد لايه به لايه و جداگانه طراحي شود - وظيفه هر لايه بايد با توجه به قرار دادها و استانداردهاي جهاني مشخص شود - تعداد لايه‌ها نبايد آنقدر زياد باشد که تمايز لايه‌ها از ديدگاه سرويس‌هاي ارائه شده نامشخص باشد و نه آنقدر کم باشد که وظيفه و خدمات يک لايه، پيچيده و نامشخص باشد - در هر لايه جزئيات لايه‌هاي زيرين ناديده گرفته مي‌شود و لايه‌هاي بالايي بايد در يک روال ساده و ماجولار از خدمات لايه زيرين خود استفاده کنند. - بايد مرزهاي هر لايه به گونه‌اي انتخاب شود که جريان اطلاعات بين لايه‌ها، حداقل باشد. براي آنکه طراحي شبکه‌ها سليقه‌اي و پيچيده نشود سازمان جهاني استانداردISO مخفف International Standard Organization مدلي هفت لايه‌اي براي شبکه‌ها ارائه کرد به گونه‌اي که وظائف و خدمات شبکه در هفت لايه مجزا تعريف و ارائه مي‌شود. اين مدل هفت لايه‌اي OSI نام گرفت OSI مخفف Open System interconnection مي‌باشد. هر چند در اينترنت و شبکه جهاني از اين مدل استفاده نمي‌شود و بجاي آن يک مدل چهار لايه‌اي بنام TCP/IP تعريف شده است ولي براي کسب اطلاعات بيشتر سعي مي‌کنم مدل هفت لايه‌اي را به اختصار شرح دهم.

مدل هفت لايه‌اي OSI از سازمان استاندارد جهاني ISO: در اين استاندارد کل وظائف شبکه و خدمات آن در هفت لايه تعريف شده است. لايه 1) – لايه فيزيکي Physical Layer لايه 2) – لايه پيوندداده DataLink Layer لايه3) – لايه شبکه network Layer لايه 4) – لايه انتقال transport Layer لايه 5) – لايه جلسه Session Layer لايه 6) – لايه ارائه (نمايش) Pressentation Layer لايه 7) – لايه کاربرد Application Layer اين مدل بمنظور تعريف يک استاندارد جهاني و فراگير ارائه شد و گمان مي‌رفت که تمام شبکه‌ها براساس اين مدل در هفت لايه طراحي شوند بگونه‌اي که دهة 80 سازمان ملي علوم در آمريکا عنوان کرد که در آينده فقط از اين استاندارد حمايت خواهد کرد ولي طراحان شبکه‌هاي کامپيوتري در عمل به اين مدل از شبکه وفادار نماندند. براي مثال شرکت ناول با ارائه مدل 5 لايه‌اي خودش. و يا انتشار رايگان اصل برنامه‌هاي TCP/ip توسط دانشگاه بر کلي و ... لايه فيزيکي: وظيفه اصلي در لايه فيزيکي، انتقال بيتها بصورت سيگنال الکتريکي و ارسال آن بر روي کانال مي‌باشد. واحد اطلاعات در اين لايه بيت است و بنابراين اين لايه هيچ اطلاعي از محتواي پيام ندارد و تنها بيتهاي 0 و 1 ارسال يا دريافت مي‌کند پارامترهاي اين لايه عبارتند از: 1- ظرفيت کانال فيزيکي و نرخ ارسال 2- نوع مدولاسيون 3- چگونگي کوپلاژ با خط انتقال 4- مسائل مکانيکي و الکتريکي مانند نوع کابل و باند فرکانسي اين لايه تمام سخت افزاري بوده و طراح شبکه مي‌تواند از استانداردهاي شناخته شده انتقال همانند RS232و RS422و RS423 استفاده نمايد لايه پيوندداده: وظيفه اين لايه نيز آن است که با استفاده از مکانيزمهاي کشف و کنترل خطا داده‌ها را روي يک کانال انتقال که ذاتاً داراي خطا است بدون خطا و مطمئن به مقصد برساند در حقيقت به نظر من وظيفه اين لايه بيمه کردن اطلاعات در قبال خطاهاي احتمالي است. يکي ديگر از وظائف اين لايه را مي‌توانيم اعلام وصول داده‌ها يا عدم رسيد داده‌ها به فرستنده اعلام نمائيم. لايه شبکه: در اين لايه اطلاعات بصورت بسته‌هايي سازماندهي مي‌شود و براي انتقال مطمئن تحويل لايه دوم مي‌شود. با توجه به آنکه ممکن است بين دو ماشين در يک شبکه مسيرهاي گوناگوني وجود داشته باشد لذا اين لايه وظيفه دارد هر بسته اطلاعاتي را پس از دريافت به مسيري هدايت کند تا آن بسته بتواند به مقصد برسد. در اين لايه بايد تدابيري انديشيده شود تا از ازدحام و ترافيک بيش از اندازه بسته‌ها در يک مسير ياب يا مرکز سوئيچ جلوگيري شود. اين لايه ذاتاً بدون اتصال است يعني پس از توليد يک بسته اطلاعاتي در مبدأ، بدون هيچ تضميني در رسيدن آن بسته به مقصد، بسته شروع به طي مسير در شبکه مي‌کند وظايف اين لايه به سيستم نامه رساني تشبيه شده است. لايه انتقال: در اين لايه براساس خدمات لايه‌هاي زيرين، يک سرويس انتقال بسيار مطمئن و اتصال گر ارائه مي‌شود و شايان ذکرم که تمامي‌مشکلات که در لايه شبکه عنوان کرده بودم در اين لايه از بين مي‌رود. لايه جلسه: وظيفه اين لايه فراهم آوردن شرايط يک جلسه (نشست) همانند ورود به سيستم از راه دور يا همان (Remote-Login) و احراز هويت طرفين و نگهداري اين نشست و توانايي از سرگيري يک نشست در هنگام قطع ارتباط مي‌باشد در اين لايه نيز واحد اطلاعات («پيام») است. از جمله وظائف اين لايه مي‌توان به موارد زير اشاره نمود. 1- برقراري و مديريت يک جلسه 2- شناسايي طرفين 3- مشخص نمودن اعتبار پيام‌ها 4- اتمام جلسه 5- حسابداري مشتري‌ها لايه ارائه (نمايش) در اين لايه نيز اغلب معمولا کارهايي صورت مي‌گيرد که اگر چه بنيادي و اساسي نيستند ولي بعنوان نيازهاي عمومي‌تلقي مي‌شوند. مثلاً: فشرده سازي فايل – رمز نگاري (Encryption) براي ارسال داده‌هاي محرمانه رمز گشايي (Decryption) – تبديل کدها به يکديگر زماني که دو ماشين از سيستم استاندارد مختلفي براي متن استفاده مي‌کنندو ... لايه کاربرد در اين لايه، استاندارد مبادله پيام بين نرم افزارهائي که در اختيار کاربر بوده و به نحوي با شبکه در ارتباطند تعريف مي‌شود. لايه کاربرد شامل تعريف استانداردهايي نظير انتقال نامه‌هاي الکترونيکي، انتقال مطمئن فايل، دسترسي به بانک‌هاي اطلاعاتي راه دور، مديريت شبکه و انتقال صفحات وب است

مقايسه دو پروتکل

مقدمه‌اي بر مدل 4 لايه‌اي /ip TCP: مدل TCP/ip زاده جنگ سرد در دهه شصت بود. و در اواخر دهه شصت، آژانس پروژه‌هاي پيشرفته تحقيقاتي دولت ايالات متحده (ARPA) با بودجه دولتي تصميم به پياده سازي يک شبکه Wan در نه ايالت آمريکا گرفت. اين شبکه صرفاً اهداف نظامي‌را دنبال مي‌کرد و در عرض دو سال پياده سازي و نصب شد. براي اولين بار روش (سوئيچ بسته) در اين شبکه معرفي شد و موفقيت اين شبکه مراکز تحقيقاتي مختلف را بر آن داشت تا شروع به کار مشترک براي توسعه تکنولوژي شبکه نمايند. کميته ARPA که به ICcB مشهور شد روز به روز پيشرفت يافت و رشد کرد. اين کميته با همکاري بقيه آژانسهاي تحقيقاتي، کارمشترک تبديل تکنولوژي ARPA به يک پروتکل شبکه‌اي استاندارد بنام TCP/ip را شروع کرد و در اوائل دهة هشتاد محيط‌هاي دانشگاهي نيز از TCP/ipحمايت کردند. دانشگاه برکلي در کاليفرنيا در نسخه يونيکس خود که رايگان بود. پروتکل TCP/ip را پياده سازي و ارائه کرد و همين يکي از مهمترين عوامل شهرت و استفاده از اين پروتکل در سطح جهاني گرديد و اکنون يکي از مباحث مهم مهندسي شبکه‌هاي کامپيوتري مي‌باشد. در سال 1983 کميته ICCB بعنوان گروه طراحي اينترنت يا (IAB ) مخفف (internet Architecture Board ) به جهان معرفي شد. اين کميته يک سازمان مستقل براي طراحي استا نداردها و ترويج تحقيقات در زمينه تکنولوژي اينترنت است. اين کميته تاجايي که بنده مي‌دانم اکنون نيز در 2قسمت فعاليت مي‌کند گروه (IETF) موارد فني و مشکلات استانداردها و تکنولوژي استفاده شده در اينترنت و گروه (IRTF) کار تحقيقات بمنظور بهبود و ارتقاء اينترنت. نکته: موفقيت IAB در اواسط دهه هشتاد سرمايه‌ها را به سمت شبکه سوق داده و سازمان ملي علوم آمريکا تصميم به سرمايه گذاري براي راه اندازي يک ستون فقرات در آمريکا گرفت که آن را NSFnet ناميدند. و همين ستون فقرات اينترنت رشد کرد و باز هم سرمايه‌ها را به سمت خود کشاند و مرزهاي آمريکا را درنورديد و به يک پديده جهاني تبديل گرديد. مديريت روزانه و پشتيباني فني شبکه اينترنت، توسط مرکزي در آمريکا به نام (INTERNIC) انجام مي‌شود در ايران نيز تا جايي که بنده اطلاع دارم يک نهادي و بخشي بنام موسسه فيزيک نظري وظيفه ثبت دامنه‌هاي ايراني را عمده دار مي‌باشد. امروزه TCP/ip بعنوان محبوبترين پروتکل شبکه در تمام سيستم‌هاي عامل حمايت مي‌شود و با تمام نقص‌هايي که احساس مي‌کنم حتي در راه اندازي و پياده سازي اينترانتهاي غيرمتصل به شبکه جهاني اينترنت ولي باز مورد استفاده عموم است. (Transprt control protocol/ internet protocol) همان گونه که در بخش‌هاي مختلف اين جزوه گفته ام اين مدل يک ساختار چهارلايه‌اي براي شبکه عرضه کرده است. اگر بخواهيم اين مدل 4لايه‌اي را با مدل 7لايه‌اي Osi مقايسه کنيم لايه اول از مدل TCP/ip يعني لايه دسترسي به شبکه تلفيق از وظائف لايه فيزيکي و لايه پيوندداده‌ها از مدل Osi خواهد بود لايه دوم از مدل TCP/ip معادل لايه سوم از مدل Osi يعني لايه شبکه است. لايه سوم از مدل TCP/ip هم نام و معادل با لايه چهام از مدل Osi يعني لايه انتقال خواهد بود لايه پنجم (جلسه) و لايه ششم (ارائه) از مدل Osi در مدل TCP/ip وجود ندارد و وظائف آنها در صورت لزوم در لايه چهام از مدل TCP/ip ادغام شده است لايه هفتم از مدل Osi معادل بخشي از لايه چهارم از مدل TCP/ip است. در ادامه بحث پروتکل TCP/ip به معرفي هريک از لايه‌ها خواهم پرداخت.

Application Layer لايه کاربرد لايه سرويس‌هاي کاربردي Transport Layer لايه انتقال لايه ارتباط ميزبان به ميزبان Host to Host لايه ارتباط عناصر انتهايي End to End Network Layer لايه شبکه لايه اينترنت لايه ارتباطات اينترنت Network interface لايه دسترسي به شبکه لايه ميزبان به شبکه Host to network لايه رابط شبکه (مدل چهار لايه‌اي TCP/ip) لايه اول: (لايه واسط شبکه) در اين لايه استانداردهاي سخت افزار و نرم افزارهاي راه اندازي و پروتکل‌هاي شبکه تعريف مي‌شود اين لايه درگير با مسائل فيزيکي- الکتريکي و مخابراتي کانال انتقال، نوع کارت شبکه و راه اندازهاي لازم براي نصب شبکه مي‌باشد در شبکه اينترنت که مي‌تواند مجموعه‌اي از عناصر غيرهمگن و نامشابه را به هم پيوند بزند.انعطاف لازم در لايه براي شبکه‌هاي گوناگون و ماشينهاي ميزبان فراهم شده است.

لايه دوم: (لايه شبکه) اگر بخواهم اين لايه را توضيح دهم مي‌توانم اينگونه بگويم که بسته‌هاي اطلاعاتي را که از اين به بعد آنها را بسته‌هاي IP مي‌ناميم روي شبکه هدايت مي‌کند و از مبدأ تا مقصد به پيش مي‌برد. در اين لايه چندين پروتکل در کنار هم وظيفه مسيريابي و تحويل بسته‌هاي – اطلاعاتي از مبدأ تا مقصد را انجام مي‌دهند مهم ترين و کليديترين پروتکل در اين لايه پروتکل IP مي‌باشد براي اطلاع بيشتر دانشجويان عزيز بايد عرض کنم که پروتکلهاي مهم ديگري نيز که وظائف جانبي را برعهده دارند در اين لايه عبارتند از IGMPو BOOTPو ARPو RARPو RIP و ICMP و ... به بخشي که در اين لايه وظيفه تحويل دادن يک واحد اطلاعاتي را به مقصد دارد. ديتاگرام گفته و در حقيقت پروتکل IP مي‌تواند *يک ديتاگرام را در غالب بسته‌هاي کوچکتري قطعه قطعه کرده و بعد از بازسازي‌هاي لازم روي شبکه ارسال کند. در اين لايه برقراري ارتباط مبدأ و مقصد به روش بدون اتصال بوده و ارسال يک بسته IP روي شبکه عبور از مسيرهاي خاصي را تضمين نمي‌کند يعني اگر دو بسته متوالي براي يک مقصد يکسان ارسال شود هيچ تضميني در به ترتيب رسيدن آنها وجود ندارد چون دو بسته مي‌توانند در مسيرهايي متفاوت به سمت و طرف مقصد حرکت نمايند... لايه سوم: (لايه انتقال) بطور کلي مي‌توانم بگويم که اين لايه ارتباط ماشينهاي انتهايي (ماشين‌هاي ميزبان) را در شبکه برقرار مي‌کند يعني مي‌تواند براساس سرويس که لايه دوم ارئه مي‌کند يک ارتباط اتصال گرا و مطمئن برقرار کند البته در اين لايه براي عملياتي نظير ارسال صوت و تصوير که سرعت مهمتر از دقت و خطا است سرويسهاي بدون اتصال سريع و نامطمئن نيز فراهم شده است. يکي از محاسن اين لايه وجود سرويس است که رسيدن و نرسيدن بسته اطلاعاتي را به مقصد جزء مي‌دهد. لايه چهارم: (لايه کاربرد) در اين لايه براساس خدمات لايه‌هاي زيرين، سرويس سطح بالايي براي خلق برنامه‌هاي کاربردي ويژه و پيچيده ارائه مي‌شود اين خدمات در قالب پروتکل‌هاي استانداردي همانند مواردي که در زير نوشته ام ارائه مي‌شود: 1- شبيه سازي ترمينال telnet 2- انتقال فايل يا FTP 3- مديريت پست الکترونيکي 4- خدمات انتقال صفحات ابرمتني و ... خوب کار آموزان و دانشجويان عزيز بعد از معرفي نسبي پروتکل‌هاي (IEEE 802.11) و از نوع توپولوژي (wireless Lan) بپردازم. با پيشرفت تکنولوژي و همه گير شدن کامپيوترهاي شخصي و ظهور کامپيوترهاي قابل حمل و نقل، نياز به يک ارتباط بي سيم احساس مي‌شد که بهمين دليل در دهه نود تحقيقاتي در اين زمينه انجام شد و شبکه‌هاي محلي بي سيم با پيکربندي configuration زير توسعه پيدا کردند. الف) ايستگاه‌هاي متحرک ماننند کامپيوترهاي کيفي (Note book) بايد بتوانند دربرد محدود (مثلاً در حد چند ده متر) روي باند UHF داده‌ها را انتقال دهند. ب) در محدوده پياده سازي چنين شبکه‌اي، بايد تعدادي ايستگاه ثابت (Base ststion) وجود داشته باشد (ارتباط آنها نيز با ايستگاه‌هاي متحرک بي سيم است) ج) پهناي باند کانال (BW) بين يک تا دومگابايت بر ثانيه مطلوب خواهد بود. د) ايستگاه‌هاي متحرک داراي توان انتقال ثابت و محدودي هستند يعني داراي برد سيگنال ايستگاهي يکسان و برابر هـ) به دليل پراکندگي تصادفي ايستگاه‌ها، فقط تعداد محدودي از ايستگاه‌هاي متحرک در محدود برد يکديگر هستند. لازم به توضيح است که هيچيک از استانداردهاي IEEE مثل CSMA/CD يا token Ring براي مديريت کانال در چنين شبکه‌اي جوابگو نيست بعلت اينکه: بنظرم اولاً: تمامي‌ايستگاه‌هاي کاري در اين سيستم متحرک بوده و مبادله توکن بين ايستگاه‌هايي که زماني در شبکه هستند و زماني که از شبکه خارج مي‌شوند معقول و مناسب نخواهد بود. دوماً: اينکه پراکندگي تصادفي و برد محدود ايستگاه‌ها باعث مي‌شود که نتوان از روش‌هاي مبتني بر گوش دادن به کانال استفاده کرد، چرا که بسياري از ايستگاه‌ها بدليل بعد مسافت سيگنال يکديگر را نمي‌شنوند. در استاندارد IEEE802.11 اولاً توپولوژي شبکه ثابت نيست و بازمان تغيير مي‌کند و بهمين دليل ايستگاه‌ها مؤظفند بطور متناوب اطلاعاتي را از وضعيت شبکه بدست آورده و در جدولي ذخيره کنند و ثانياً براي برقراري ارتباط بين ايستگاه‌هايي که در برد يکديگر نيستند بايد مسيريابي انجام شود. معرفي لايه IP در شبکه جهاني اينترنت: بطور کلي به هدايت بسته‌هاي اطلاعاتي از درون شبکه‌اي به يک شبکة ديگر، در ادبيات و فرهنگ شبکه به ايستگاه S مسير ياب (Routing )گفته مي‌شود. در مدل TCP/ip به واحد اطلاعاتي که بايد درون فيلدداده از فريم لايه فيزيکي قرار بگيرد بسته IP گفته مي‌شود

(زير ساخت ارتباطي مسير ياب‌ها) (نمونه‌اي از subnet )

در ساده ترين تعريف: مسير ياب ماشيني است که تعدادي ورودي/ خروجي داشته و بسته‌هاي اطلاعاتي را از وروديها تحويل گرفته و براساس آدرس مقصد، يکي از کانال‌هاي خروجي را براي انتقال بسته انتخاب مي‌کند به نحوي که بسته را به مقصد نزديک نمايد. لازم به ذکر است که به ماشيني که هيچ نقشي در هدايت بسته‌هاي اطلاعاتي روي شبکه ندارد و فقط توليد کننده يا مصرف کنندۀ بسته‌هاي اطلاعاتي است ماشين ميزبان مي‌گوييم.

معرفي لايه اينترنت: ساختار و سيستم جوهره اينترنت به گونه‌اي شکل گرفته است که مجموعه‌اي از شبکه‌هاي خود مختار Autonomous را به همديگر وصل کرده است، هيچگونه ساختار حقيقي و ثابتي نمي‌توانيم براي شبکه اينترنت متصور شويم. ستون فقرات در شبکه اينترنت که با سرمايه گذاري عظيمي‌در آمريکا، اروپا و قسمتهايي از اقيانوسيه و آسيا ايجاد شده است حجم بسيار وسيعي از بسته‌هاي اطلاعاتي را در هر ثانيه حمل مي‌کنند و اکثر شبکه‌هاي منطقه‌اي و محلي يا ارائه دهندگان سرويس‌هاي اينترنت ISP به نحوي با يکي از گره‌هاي اين ستون فقرات در ارتباطند مجدداً همان گونه که در مباحث قبلي اشاره کرده ام به قرار دادي که حمل و تردد بسته‌هاي اطلاعاتي و همچنين مسير يابي صحيح آنها را از مبدأ به مقصد مديريت و سازماندهي مي‌نمايد پروتکل IP مي‌گوييم. لايه IP يک واحد از داده‌ها را از لايه بالاتر تحويل گرفته كه به اين واحد اطلاعات معمولاً يک ديتاگرام گفته مي‌شود. در کنار پروتکل IP چندين پروتکل ديگر مثل ICMPو ARP و RARP و RIP و ... تعريف شده است که به پروتکل IP را در عملکرد بهتر – مسيريابي صحيح مديريت خطاهاي احتمالي يا کشف آدرس‌هاي ناشناخته کمک مي‌نمايد. بطور کلي چنين مي‌توانم تعريف کنم که بسته‌هاي ip و در کل پروتکل ip ساختاري استاندارد دارد و به هيچ سخت افزار يا سيستم عامل خاص وابستگي ندارد به خطوط پر سرعت که بيشتر فيبرنوري يا خطوط ماهواره‌اي با پهناي باند بالا بوده که کامپيوترهاي ميزبان اينترنت که عمليات مديريت کاربران روي اينترنت را بر عهده داشته و به هم متصل مي‌کنند ستون فقرات اينترنت مي‌گوييم. آدرس‌هاي IP : شبکه اينترنت يک شبکه TCP/ip بوده و در يک شبکه TCP/ip هر کامپيوتر شبکه چه سرويس گيرنده و چه سرويس دهنده و چه تجهيزات بين شبکه همانند Router و RAC و – غيره داراي يک شناسة منحصر بفرد مي‌باشند که به آن آدرس ip مي‌گويند. بصورت کلي چنين مي‌توانم بگويم که آدرس IP يک عدد 32بيتي بوده که از 4عدد 8بيتي تشکيل مي‌شود که با نقطه از هم جدا مي‌شوند. مثال: 194.224.1.2 8 Bit 8 Bit 8 Bit 8 Bit

هر آدرس IP دو بخش دارد. 1- Net ID (مشخص کننده يک زير شبکه اينترنت) 2- Host ID (مشخص کننده يک کامپيوتر در زير شبکه) معرفي کلاسي‌هاي IP: به مجموعه IP‌هايي که به هر ISP يا زير شبکه مي‌گوييم. براي مثال: مجموعه 194.224.1.32 تا 194.224.1.63 مشخص کننده 32 تا IP از کلاس C مي‌باشد. اصلي ترين کلاس‌هاي ip عبارتند ز: 1- کلاس A 2- کلاس B 3- کلاس C 4- کلاس D 5- کلاس E

- نکته: محدوده عدد اول در هر آدرس ip مشخص کننده نوع کلاس است

کلاس A Class A

کلاس B Class B

کلاس C Class C

کلاس D Class D

کلاس A : بزرگترين کلاس از نظر تعداد سرويس گيرنده‌ها در اينترنت مي‌باشد قالب آدرسها در کلاس A بصورت زير است. عدد اول در آدرس IP را Net ID بوده و سه عدد آخر Host ID مي‌باشد با ارزشترين بيت در اين کلاس 0 ) MSB ) است مثال 34.23.2.76

تعداد زير شبکه‌ها در کلاس A : در شبکه اينترنت تنها مي‌توان تعداد 126 زير شبکه کلاس کامل A داشت. البته از آنجا که کلاس A بسيار بزرگ مي‌باشد و امکان راه اندازي شبکه‌اي براي سرويس دهي ( ) تقريباً امکان پذير نيست. بطور کلي در يک تعريف ساده مي‌توانم بگويم که کلاس‌هاي* A به تواني از 2 تقسيم مي‌گردند مثلاً 16(2/1) کلاس A و غيره در کل به جهت غير قابل استفاده بودن بعضي از IP‌هاي خاص براي عمليات Multicast و Oo pback تعدادهاست Host کلاس A عبارتست از: 2 -224 = تعداد Host

کلاس B : بطور کلي قالب آدرس‌ها در کلاس B بصورت زير است. در اين کلاس دو بيت با ارزش (10) مي‌باشد. عدد اول همواره در اين کلاس بين 128 تا 191 قرار دارد

مثال: 140.2.0.3

دانشجويان عزيز بايد توجه کنند که در کل شبکه مقدار Net ID ثابت بوده و بنابراين همه کامپيوترهاي يک زير شبکه داراي net ID ثابتي هستند و صرفاً Host ID تنها مي‌تواند متفاوت باشد

(مجموعه کلاس‌ها در شبکه TCP/ip)

 تعداد زير شبکه‌هاي کلاس B برابر با:  در اين کلاس از آنجا که Host ID داراي 16 بيت مي‌باشد بنابراين تعداد Host‌ها برابر (2- 16 2) خواهد بود. کلاس C : اين کلاس کوچکترين کلاس از نظر تعداد کاربر مي‌باشد قالب آدرس‌ها بصورت زير است.

در اين کلاس سه بيت با ارزش عبارتست از (110 ) عدد اول در آدرس بين 192 تا 223 مي‌تواند باشد براي مثال: 194. 224. 1. 2

تعداد زير شبکه‌ها در کلاس C : تعداد زير شبکه‌ها در اينترنت براي اين کلاس بسيار زياد مي‌باشد و برابر: (224-192)216=221 در اين نوع کلاس همچنين تعداد Host‌ها از همه کمتر بوده و برابر ) 256-2 ) مي‌باشد. معرفي ساير IPها: (ipهاي خاص) اين گونه ipها که گروهي آنها را جزو کلاس‌هاي Dو E معرفي مي‌کنند و بعضاً مي‌گويند شامل ipهاي رزرو شده Broadcast وMulticastو Loop backو غيره مي‌باشند و بنظرم تا آن جايي که اطلاع دارم هيچ کامپيوتري حق استفاده از اين IPها را جهت ارتباط با شبکه جهاني اينترنت ندارند. Broad Cast يعني چه؟ در مفهوم اين واژه بايد بگويم اگر يک بسته به آدرس (255.255.255.255) ارسال شود به کل کاربران اينترنت خواهد رسيد البته تجربه نشان داده است که بعضي از روترها اجازه عبور اين بسته‌ها را به سادگي نمي‌دهند در کل به اين آدرس پخش يا Broad Cast مي‌گويند. Multi Cast يعني چه؟ اکثراً در بيرون و داخل جهاددانشگاهي دانشجويان از من مي‌پرسند که چگونه مي‌توان يک پيغامي‌را به تمامي‌کاربران در شبکه يکجا ارسال کرد؟ در جواب بايد بگويم اگر بخواهيد يک بسته را به تمام کاربران يک زير شبکه ارسال کنيد بايد آنرا Multicast کنيم. براي فرض مثلاً براي زير شبکه‌اي با آدرس subnet 194.224.1 مثلاً مربوط به زير شبکه دانشگاه آزاد اسلامي‌واحد مراغه باشد – بايد آدرس Multicast برابر 194.224.1.255 خواهد بود. بنابراين تمام کاربران زير شبکه‌اي با آدرس Net ID (194.224.1 ) اين بسته يا پيغام را دريافت خواهند کرد. اين روش بنظر بنده حقير براي اطلاع رساني مخصوص مراکز بزرگ دانشگاهي و آموزشي پژوهشي و حتي ISP‌ها مفيد است. در ادامه مبحث (گذري به شبکه‌هاي کامپيوتري) و نوشته‌هاي اين جزوه بي ربط نديدم تا شما عزيزان را کمي ‌با مراحل راه اندازي يک ISP و مرکز خدمات اينترنتي آشنا نمايم. همان گونه که مي‌دانيد ISP مخفف internet service provider مي‌باشد. بعضي از زير شبکه‌هاي اينترنت عمليات و خدمات اتصال به اينترنت براي کاربران فراهم مي‌کنند که به اين شرکت‌ها يا زير شبکه‌ها ISP مي‌گوييم. البته اکثر ISP‌ها خودشان امکانات وب و صفحات وب نيز دارند و داراي آدرس اينترنتي مي‌باشند. همچنين بعضي از ISP‌هاي اينترنت بسياري از صفحات ايستاي اينترنت را Cache مي‌کنند که اين امر باعث بالا رفتن سرعت کار با آنها خواهد شد. (يک زير شبکه (TCP/ip ) که طريقه ارتباط و تمامي‌پروتکل‌هاي آن همانند اينترنت باشد ولي به اينترنت متصل نباشد را اينترنت گويند (interanet ) در حقيقت از اتصال چندين اينترنت يک شبکه بزرگتر ايجاد مي‌شود که به آن اصطلاحاً اکسترانت (Extranet ) مي‌گوييم. حال هر کدام از آنها که به اينترنت و شبکه – جهاني وصل باشد يک زير شبکه‌اي از اينترنت خواهد بود در اين جزوه آموزشي بي ربط نديدم تا کارآموزان و دانشجويان عزيز را با امکانات مورد نياز جهت راه اندازي يک isp آشنا کنم به همين دليل جهت ره اندازي يک ISP نياز به يک سري امکانات نرم افزاري و سخت افزاري به صورت زير داريم. 1- راه اندازي يک شبکه با پروتکل TCP/ip از طريق سيستم عامل windows يا unix و يا ساير سيستم‌هاي عامل مانند Linux و غيره ... 2- فراهم کردن تجهيزاتي براي کاربران جهت ارتباط راه دور همانند استفاده از Multiport و استفاده از RAC (Remote Access Controller) معرفي مولتي پورت (Multiport): مولتي پورت يک کارت خاص هست که روي يکي از Slot اسلات‌هاي سرويس دهنده نصب مي‌شود و بسته به نوع مولتي پورت امکان ايجاد تعداد زيادي پورت سريال را فراهم مي‌کند که از طريق يک کابل به تعدادي Box متصل مي‌گردد و در ضمن به هر پورت يک مودم خارجي وصل مي‌گردد. اين کارت منظور مولتي پورت نياز به يک نرم افزاري دارد جهت سرويس دهي مودمها و کاربران متصل شده از طريق اين مودمها به سايت. در کل اين گونه عمل مي‌کند که ابتدا RAS از آن شناسه کاربري يا نام کاربري Accounte اکانت سوال مي‌کند. در صورتي که شناسه کاربري Account که روي سرويس دهنده تعريف شده است معتبر بود به کاربر اجازه اتصال به سايت را مي‌دهد. البته بايد توجه کرد که RAS در اين حالت يک گلوگاه محسوب مي‌شود و ايجاد اشکال در اين نرم افزار يا نفوذ و HACK کردن آن باعث از کار افتادن کاربران راه دور خواهد شد. معرفي RAC (Remote Access Controller) RAC يک سيستم مجزا است که خود به تنهايي داراي خيلي از امکانات يک سيستم کامل مي‌باشد که امکان برقراري ارتباط را فراهم مي‌کند. جهت ارتباط تنها کافي است کاربران روي RAC تعريف شده باشند. خود RAC (راک) هنگام برقراري ارتباط تلفني با آن ارتباط را برقرارکرده و از کاربر شناسه کاربري و رمز عبور سوال مي‌کند اين شناسه از طريق يک نرم افزار مخصوص توسط مدير سيستم روي خود RAC تعريف شده است لازم به ذکرم – که بعضي از اين مسيريابها نيز امکان ارتباط راه دور را فراهم مي‌آورند يعني همان نقش RAC را بازي مي‌کنند.

همواره به اين نکته توجه کنيد که امنيت و سرعت در RAC بسيار بيشتر از مولتي پورت بوده و امکان از کار افتادن نرم افزار کنترل کننده (Multi Port) (RAS) و قطع شدن ارتباط همه کاربران در آن وجود دارد ولي در RAC به جهت انجام سخت افزاري بسياري از عمليات و سرعت آن خصوصاً تصديق شناسه کاربري بسياربالاتر است البته هزينه و قيمت آن نيز بيشتر از مولتي پورت است. در ادامه بحث امکانات مورد نياز براي راه اندازي يک مرکز سرويس دهي اينترنتي ISP گرفتن خط اينترنت مي‌باشد. در اين حالت مي‌توان از طريق خطوط اجاره‌اي يا ماهواره‌اي سايت خود را از طريق يک مسيرياب به اينترنت متصل کرد البته بايد توجه کرد که حتماً جهت اتصال دو زير شبکه نياز به مسيرياب واجب است. آخرين بحث درباره راه اندازي ISP بحث گرفتن کلاس IP از مخابرات مي‌باشد در کل به مجموعه IPهاي منحصر بفردي که سايت شما مي‌تواند استفاده کند کلاس ipآن سايت مي‌گوييم. مثلاً رنج زير را در نظر بگيريد. از (194.224.1.31 تا 194.224.1.0) همانگونه که در فصل‌هاي قبلي درباره کلاس‌هاي IP بحث کرده بودم اين مجموعه IP متعلق به بخشي از کلاس C مي‌باشد و اين مجموعه ip بايد روي اينترنت معتبر و منحصر بفرد باشند يعني بايد توجه کرد که به ازاي هر IP بايد هزينه پرداخت شود. روش‌هايي وجود دارند که از طريق اين روش‌ها مي‌توانيم IPهاي مجازي را روي سايت استفاده کنيم. يکي از محبوبترين اين روش‌ها استفاده از نرم افزار Proxy پراکسي است. در حقيقت شايد براي اکثر شما اين سوال پيش بيايد که وظيفه پراکسي چيست؟ در کل اينگونه مي‌توانم جواب بدهم که سه وظيفه اصلي دارد يکي ايجاد IPهاي مجازي ديگري ايجاد يک سطح امنيت و سوم بحث مفصل Caching. خوب کليه مسائل مربوط به بحث راه اندازي يک مرکز ISp در حالت سخت افزاري تمام شد ولي درباره بحث نرم افزاري که بسيار مفصل مي‌باشد بايد بگويم که بعد از فراهم کردن قطعات و امکانات سخت افزاري نياز به سرويس‌هايي داريم که کاربران بتوانند به راحتي از شبکه اينترنت استفاده کنند من جمله نصب حوزه يا همان دامين Domain و مقوله بسته به نياز نصب سرويس‌هايي مانند DNSو RASو DHCP و غيره حوزه و شرکتهاي ثبت حوزه (Domain) هر ISP روي اينترنت نياز به يک نام اينترنتي دارد که توسط آن در اينترنت شناخته مي‌شود براي مثال yahoo.com يا MSN.com يا maragheh.orgو ... که به اين اسامي‌اينترنت حوزه گفته مي‌شود هر سايت ISP جهت ثبت حوزه بايد با يکي از شرکت‌هاي ثبت حوزه‌هاي اينترنتي ارتباط برقرار کند مثلاً WWW.MihanHost.com

    WWW.internic.net

هنگامي‌که شما يک آدرس اينترنتي مثلاً www.maragheh.org را مي‌نويسيد ابتدا يک درخواست به DNS ISP شما ارسال مي‌شود. DNS يک بانک اطلاعاتي دارد اگر در آنجا معادل آدرس IP يافت شود به کاربر (مرورگر) ارسال مي‌شود اگر نباشد با يکي از شرکتها (DNSهاي اصلي اينترنت) تماس اينترنتي برقرار شده و معادل IP آن بدست آمده و سپس بسته روي شبکه ارسال خواهد شد. در شبکه اينترنت کامپيوترهاي به مراکز ارئه دهنده سرويس همان Server و به کامپيوترهاي گيرنده سرويس Client مي‌گوييم.

تعريف ساده وب (Web): يک سايت وب از يک يا چند صفحه تشکيل مي‌شود که به هم پيوند شده اند. طوري که ممکن است اين صفحات همه در يک سايت بوده و يا در هر کجاي اينترنت باشند. تنها کافي است صفحه اول در آن سايت باشد. اولين صفحه يا صفحه آغازي هر سايت وب را welcome page گويند که با نوشتن نام حوزه ظاهر مي‌شود و معمولاً داراي آدرس زير است. (www.maragheh.org /index.php( منظور از url (uniform Resource Locator) همان طور که قبلاً هم گفته بودم هر کامپيوتر سرويس دهنده وب داراي يک نام اينترنتي منحصر بفردي روي اينترنت مي‌تواند باشد که به آن حوزه مي‌گوييم. هر صفحه روي اينترنت نيز داراي يک نام اينترنتي منحصر بفردي مي‌باشد که به آن url مي‌گوييم. مثال (http://www.itcity.ir) در کل بايد بدانيم که هر url کامل مي‌تواند اجزاي زير را داشته باشد. 1- پروتکل مورد استفاده جهت انتقال سند مي‌تواند (http://) باشد. (ftp://) (file://) (gopher://) بايد توجه کرد که اگر نام فايل ذکر نشده باشد سرويس دهنده وب بصورت پيش فرض بدنبال فايل‌هاي (index.html) (default.html) بسته به سيستم عامل خواهد گشت و اگر پيدا کند آنها را براي سرويس گيرنده ارسال مي‌نمايد. تجزيه يک آدرس اينترنتي: براي مثال آدرس زير را در نظر بگيريد. http://www.yahoo.com حوزه کاري نام سايت تارجهان گسترعنکبوتي صفحات وب پروتکل مورد استفاده

معرفي برخي از حوزه‌هاي کاري در شبکه جهاني اينترنت: اين پيوندها هم مي‌توانند مشخص کننده کشور مربوط ويا نوع سازمان مربوطه و يا زمينه کاري سايت باشند. براي مثال حوزه‌هاي کاري زير را درنظر بگيريد. مثال: www.iau.edu.ir معني پسوند عمومي‌Commercial com آموزشي Education Edu Government مخصوص فرمانداري‌ها GOV دولتي organization Org شرکتهاي اينترنتيnetwork Net دانشگاهيAcademic AC کاناداCanada CA ايرانيIRAN IR تجاريbizenis biz اطلاعاتي information Info و

معرفي پروتکل‌هاي اينترنتي: (پروتکل انتقال فايل FTP) (File transfer protocol) اين پروتکل جهت انتقال فايل بکار مي‌رود از همان ابتداي ايجاد اينترنت در آن وجود داشت و بعضي سايتها اين خدمات را ارائه مي‌دادند که دستوري در آنها وجود داشت به نام FTP که توسط آن مي‌توانستيم به سايتهاي FTP متصل شده و خدمات انتقال (upload, Download) را انجام دهيم.  مفهوم دانلود (Download): بطور کلي به هر چيزي که اعم از داده، فايل، متن، تصوير و ... از شبکه اينترنت به سيستم کامپيوتري شخص خود بزنيم و منتقل کنيم به اين عمل دانلود کردن مي‌گوييم.  مفهوم آپلود upload: مجدداً به عملي که يک داده را مانند يا فايل صوتي، تصويري، متني يا برنامه و ... از سيستم شخصي خود به فضايي در شبکه جهاني اينترنت منتقل کنيم به اين عمل آپلود کردن اطلاعات مي‌گويي.  وظيفه داخلي و خصوصيت اصلي FTP اين است که از طريق آن مي‌تواند سايت‌هاي که داراي شناسه کاربري مي‌باشند از طريق شناسه کاربري و کلمه رمز عبور آدرس پست الکترونيکي متصل شد و از امکانات آنها با حداقل دسترسي استفاده کرد. براي بارگذاري و يا دانلود فايلهاي مختلف به وسيله FTP به داخل سايت مي‌توانيم با وارد کردن نام کاربري و کلمه عبور‌هاست Host و بوسيله يکي از نرم افزارهاي FTP وارد‌هاست شويم از جمله نرم افزارها مي‌توانيم به: Cute FTP يا WS FTP يا turbo FTP اشاره کنيم. گوفر(gopher) گوفر در لغت به معني سنجاب مي‌باشد و يکي از مهمترين پروتکلهاي اينترنتي در سطح اروپا محسوب مي‌شود اين سيستم از همان ابتدا روي شبکه جهاني اينترنت متني (unix) وجود داشت و همانند ftp جهت استفاده از آن ما نياز به نام کاربري و کلمه عبور داريم. مثال: (gopher://Lib.namsu.edu) پروتکل فرامتن (HTTP) مخفف (Hyper text transfer protocol) HTTP يک پروتکل انتقال فرامتن مي‌باشد پروتکلي است که پايه و اساس وب را شامل مي‌شود. HTTP يک پروتکل غيروابسته به حالت است. به اين معني است که هيچ گونه اطلاعاتي از چگونگي اطلاعات انتقال و مسيريابي و ... روي سيستم سرويس گيرنده نگهداري نمي‌کند. در پايان بخش معرفي پروتکل‌هاي اينترنتي بنابه نيازي که در دانشجويان و کارآموزان رشته‌هاي کامپيوتر و it مي‌ديدم بي علت نديدم تا به معرفي سرويس‌هاي مورد نياز جهت راه اندازي يک سايت وب مانند (www.maragheh.org) بپردازم. درکل مي‌توانم بگويم که از مهمترين سرويس‌هاي مورد نياز جهت ايجاد يک سايت وب مي‌توان به سرويس دهنده‌هاي: PWSو IISو DHCPو RAS اشاره اشاره کنم. براي مثال اکثر طراحان وب سايتها مخصوصاً برنامه نويسان زبان ASP و ASP.net با نام سرويس دهنده مشهور IIS آشنا هستند IIS مخفف (Internet information service) مي‌باشد. سرويس جهت ايجاد سرويس دهنده وب بوده و بسته نرم افزاري ويندوزهاي NT و 2000 و سرويس پک XP موجود مي‌باشد در کل IIS يک محيط برنامه نويسي و ارائه خدمات را براي نوشتن کاربردهاي وب اينترنتي ارائه مي‌نمايد. موارد زير به همراه سرويس دهنده IIS ارائه شده اند. 1- سرويس دهنده www 2- سرويس دهنده FTP 3- سرويس دهنده تراکنش MTS 4- سرويس دهنده SMTP 5- سرويس دهنده MNTP و ... اکنون که با‌اي پي IPهاي شبکه و کامپيوترها آشنايي کامل داريد نحوه پيداکردن شماره IP وب سايتها را براي شما توضيح مي‌دهم: براي اين کار براحتي مي‌توانيد با دستور ping اين عمل را انجام بدهيد براي مثال ابتدا دستور ping را درمحيط سيستم عامل داسي ويندوز نوشته و بعداً در ادامه دستور نام سايت را بنويسيد. (C:\ ping & Microsoft.com) البته اين کار بايد در حالت درون خطي يا آنلاين منظور در زمان اتصال به شبکه اينترنت انجام گيرد. براي پيدا کردن شماره IP خود نيز مي‌توانيد از دستور (win IPCfg) در سيستم عامل ويندوز 98 يا mE و يا از نرم افزارهاي مختلفي مانند (ip finder) استفاده نمائيد.

تعريف وب: Web مجموعه‌اي از روشها و پروتکل‌ها که بين سرويس گيرنده و سرويس دهنده وب مبادله مي‌شود تابتوانيم اسناد قابل اشتراک روي شبکه اينترنت را مشاهده نماييم وب گوييم. در سال 1993 يکي از دانشجويان دانشگاه illions به نام اندرسون ايده رابط کاربر گرافيکي را روي وب مطرح کرد که بنام مرورگرهاي گرافيکي وب معروف شدند مانند Mosaic يا Mozila يا fire fox يا opera يا internet explorer و يا Netscape و ... آقاي اندرسون بعداً شرکت (Netscape navigator) را تأسيس کرد که بسياري از کاربران اينترنت امروزه از اين مرورگر استفاده مي‌کنند البته ذکر اين نکته الزامي‌بنظر مي‌رسد که با توجه به آماري که بنده حقير از طريق پايگاه‌هاي اطلاع رساني و خبري پيگيري مي‌کنم نرم افزارهاي کاوشگر اينترنتي مانند opera و fire fox عرصه را براي دو نرم افزار کاوشگر قديمي‌و محبوب Netscape و internet explorer تنگ کرده و نظر اکثر کاربران اينترنت را در سطح جهاني به خود معطوف نموده اند در کل در اين مرورگرها مي‌توانيم امکان استفاده از تصاوير- تصاوير متحرک و متن و .... را داشته باشيم. در کل به اين مستندات که مي‌توانستند علاوه برمتن و پيوند داراي صدا و تصاوير متحرک نيز باشند فرامتن Hyper text مي‌گوييم. شايد اکثراً مشاهده کرده باشيد که در سايتهاي اينترنتي وب زماني که اشاره گر ماوس را بروي نوشته‌اي و يا تصويري مي‌بريد اين شکل اشاره گر تبديل به يک دست مي‌شود و باز شايد مجدداً ديده باشد زماني که روي آن شکل يا نوشته کليک مي‌کنيد اتصال و ارتباطي به يک سايت ديگر داده مي‌شود و اصطلاحاً پيوند مي‌خورد به اين سيستم ابرمتن يا Hyper Link مي‌گوييم. در کل ميتوان گفت Hyper Linkها ما را به صفحات وب ديگر مرتبط مي‌کنند. موتورهاي جستجو: (Search engine) همان گونه که از نام آن پيدا است وظيفه سايتهاي موتور جستجو در شبکه جهاني اينترنت جستجو و کنکاش و پيدا کردن موضوعات مختلف مي‌باشد عملکرد يک موتور جستجو را چنين مي‌توانم تعريف کنم که شما هر اطلاعاتي که درباره هر موضوع خاصي داشته باشيد مي‌توانيد در جعبه متني (text box) در داخل سايت نوشته و موضوع جستجو را از بالاي سايت انتخاب کرده مثلاً جستجوي عکس يا جستجوي متن و صفحه وب و يا جستجوي گروه خبري و هرچيز ديگري و سپس گزينه Search را زده و با انبوهي از اطلاعات طرف باشيد. در کل موتورهاي جستجو ابزار قوي براي محققين و پژوهشگران مي‌باشدچون براحتي با موتورهاي جستجو مي‌توان به انبوهي از اطلاعات دست يافت از جمله مهمترين و مشهورترين سايتهاي موتور جستجو در کل دنيا مي‌توان به سايت‌هاي زير اشاره نمود: (بزرگترين موتورجستجوي جهاني) گوگل www.google.com) آلتاويستا www.AV.com ياهو www.yahoo.com ام اس ان www.MSN.com (بزرگترين موتور جستجوي ايراني) پارسيک www.parseek.com)

گروههاي خبري: News groups مي‌توان گفت که با عضويت در گروههاي خبري مختلف مي‌توانيم براحتي و بصورت اتوماتيک به آخرين اخبار جهان دسترسي داشته باشيم و اشتراک خبري داشته باشيم در ضمن علاوه بر سايتهايي که اقدام به خدمات اشتراک خبري و اطلاع رساني مي‌کنند سايتهاي ديگري نيز همچون ياهو اقدام به ارائه خدمات رايگان ايجاد گروه‌هاي اينترنتي گوناگون در زمينه‌هاي خاص نموده و اقدام به ارائه خدماتي همچون آپلود فايل، بخش گالري تصاوير، لينکستان، تقويم، ارسال نامه به داخل گروه، عضوگيري و چت و ... نموده است براي عضويت و جستجوي گروههاي اينترنتي در سايت مثلاً ياهو يا گوگل مي‌توانيد بعداز مراجعه به اين سايتها گزينه groups را زده و در جعبه متني عنوان گروه را جستجو کرده و بازدن گزينه join this group عضو گروه شويد. معرفي سايتهاي خبري ايران: سايتهاي اينترنتي مختلفي در سطح کشور وجود دارد که اقدام به ارائه اطلاع رساني خبري در کشور مي‌نمايند که در زير نام برخي از آنها را مي‌نويسم. www.ISNA.IR www.IRNA.IR www.ILNA.IR www.ITNA.IR www.IRITN.com www.maragheh.org معرفي نرم افزارهاي دانلود برنامه و موزيک و ... براي دانلود کردن اطلاعات از اينترنت يا اصطلاحاً انتقال داده‌ها از شبکه جهاني اينترنت به‌هارد ديسک خود مي‌توانيم از نرم افزارهاي مديريت دانلود استفاده کنيم براي مثال مي‌خواهيم يک نرم افزار تحت ويندوز را از سايت download.com دانلود و به سيستم خود منتقل کنيم براي اين کار مي‌توانيم از نرم افزارها استفاده کنيم که در ما بين اين برنامه‌ها به نظر بنده نرم افزار DAP بعلت قابليت Resume و ادامه دانلود و همچنين زمانبندي انتقال فايل از بقيه برنامه‌هاي مديريت دانلود بهتر است. ايجاد يک حساب پست الکترونيکي رايگان: براي بازکدن و ايجاد يک حساب پست الکترونيکي رايگان مي‌توانيم به سايت‌هاي ارائه دهنده خدمات رايگان پست الکترونيکي مراجعه و ثبت نام کنيم براي مثال مي‌توانيم به سايت‌هاي زير جهت ايجاد (E-mail) پست الکترونيکي رايگان مراجعه نمائيم. www.yahoo.com www.Hotmail.com www.Noavar.com و غيره براي اين کار مثلاً در سايت ياهو مي‌توانيم در داخل سايت ياهو گزينه Mail را زده و جهت ايجاد حساب الکترونيکي پستي رايگان گزينه Sign up now را بزنيم و بعد از آن اطلاعات موردنظر را تکميل کنيم و وارد پست الکترونيکي خود شويم. مثلاً: (c_man@yahoo.com E-mail: jalili_ ) بعد از وارد شدن در داخل ايميل خود گزينه‌هاي زير را مشاهده خواهيم نمود. Inbox: (جعبه دريافت) Draft: (انبار) Trash: (سطل بازيافت) Sente: (نامه‌هاي ارسالي) Bulk:(نامه‌هاي سرگردان) براي ارسال يک نامه جديد به يک شخصي نيز مي‌توانيم گزينه (کامپوس) Compose را زده و با وارد کردن آدرس پست الکترونيکي شخص مورد نظر در قسمت To و نوشتن عنوان نامه در قسمت Subject و متن نامه و زدن گزينه Sent نامه را ارسال نمائيم. تجزيه: (حوزه کاري. نام سايت سرويس دهنده @ شناسه ايميل نام ايميل) (A@yahoo.com) اغلب ويروس‌ها و نامه‌هاي سرگردان به داخل پوشه bulk در ايميل مان منتقل مي‌شوند که در اين صورت مي‌توانيم با انتخاب نامه دريافتي و Select کردن آن گزينه Spam را زده و مانع از دريافت مجدد نامه سرگردان و يا ويروس به صندوق پست الکترونيکي مان شويم. جهت تنظيمات کلي صندوق پست الکترونيکي مان مي‌توانيم در قسمت راست پنجره گزينه Option را نيز زده و تنظيمات متعدد را روي ايميلمان اعمال نمائيم. (قانون ايجاد حساب پست الکترونيکي و زدن Sign up در اکثر سايت‌هايي که فضاي رايگان ايميل را مي‌دهند عمومي‌است) نکته: جديداً موتور جستجوي گوگل نيز اقدام به ارائه رايگان خدمات پست الكترونيکي نموده است که تحت عنوان جي ميل مشهور شده است. ذکر اين نکته الزامي‌بنظر مي‌رسد که براي ايجاد يک حساب پست الکترونيکي بايد شخص براي شما دعوتنامه ايجاد جي ميل را ارسال نمايد. Gmail آدرس سايت بدين شرح است. www.gmail.com براي مثال آدرس Gmail من (jalili 2007@gmail.com) مي‌باشد. Chat يا گفتگوي اينترنتي: براي اينکه بتوانيم در فضاي مجازي يا سايبر که همان اينترنت هست با افراد ديگر گفتگو کنيم و در جلسات و اتاق‌هاي گفتگوي متعددي شرکت نمائيم بايستي از نرم افزارهاي خاصي بدين منظور استفاده نمائيم که از جمله مهمترين و عامترين و محبوبترين اين نرم افزارها نرم افزار yahoo messenger مي‌باشد که آخرين نسخه آن در زمان نوشتن اين جزوه نسخه 7 مي‌باشد بوسيله نرم افزارها ياهو مسنجر مي‌توانيم افراد مختلف- دوستان و آشنايان خود را به ليست خود اضافه کرده و با آنها گفتگوي زنده صوتي- تصويري و نوشتاري داشته باشيم و اقدام به تبادل فايل و داده کنيم. بخش ديگري نيز در نرم افزارهاي مسنجر مخصوصاً ياهو وجود دارد و آن هم گزينه Chat مي‌باشد که بوسيله آن نيز مي‌توانيم در اتاق‌هاي گفتگوي مختلفي با موضوعات مختلف در سطح جهاني شرکت کنيم و اقدام به بحث و گفتگو کنيم. براي استفاده از ياهو مسنجر ابتدا آن را نصب کرده و سپس با وارد کردن نام کاربري و کلمه عبور ID خود را وارد اين برنامه شده و چت مي‌کنيم. از ديگر نرم افزارهاي چت مي‌توان به MSN messenger براي سايت MSN و يا براي گوگل برنامه google talk را اشاره کنيم. وبلاگ‌ها: (weblog) يکي از دستاوردهاي اينترنت، ايجاد گروه‌هاي هم فکر و هم انديش است که در قالب مشخصي با يکديگر ارتباط برقرار کرده و توانمندي‌هاي فکري و اجتماعي خود را به اشتراک مي‌گذارند. با اين کار، محيطي صميمي‌و دوستانه ايجاد مي‌شود که شايد در هيچ يک از اجتماعات بشري ديده نشود. يکي از دلايلي که باعث شده برخي از جامعه شناسان حال حاضر ادعا کنند که اينترنت در توسعه جوامع جديد بشري در تمامي‌جهان نقش مهمي ‌ايفا مي‌کند همين مسئله مي‌باشد اما حال محيط جديدي در دسترس کاربران اينترنت قرار دارد که داراي شباهات و اختلافات عمده‌اي با اجتماعات مذکور مي‌باشد و آن چيزي نيست بجزء وبلاگ پديده‌اي نو و جديد. وبلاگ ترکيبي است از دو کلمه Log, Web و به معني ثبت روزانه وقايع در web بطور کلي پديده وبلاگ نويسي از سال 80 در ايران شروع به رشد نمود اما از آن تاريخ تا کنون رشد فزاينده‌اي داشته و روز به روز علاقمندان به آن افزوده مي‌شود. وبلاگ چيست؟ وبلاگ محيطي است در web که به شما اجازه مي‌دهد افکار – عقايد- اشعار- داستان‌ها- مقالات و کلاً آنچه را که دوست داريد ديگران بخوانند در اينترنت منتشر کنيد معمولاً نوشته‌هاي يک وبلاگ نويس برگرفته از ذهنيات او پيرامون مسائل مورد علاقه اش است بدون اينکه اين نوشته‌ها بطور کامل بررسي شده باشد. * در کل وبلاگ يک وب سايت شخصي يا غيرتجاري است که از يک فرم گزارش نويسي تاريخ دار روزانه يا چند وقت يک بار استفاده مي‌کنند *وبلاگ اصولاً يک روزنگار آنلاين Online مي‌باشد که توسط يک يا چند شخص نگهداري مي‌شود که معمولاً همان سردبير است. *وبلاگ سايت اينترنتي است که توسط مردم معمولي مثل من و شما راه اندازي مي‌شود آنها داستان- شعر- قطعه ادبي- عکس و يا مطلبي مشابه موارد فوق را در وبلاگ خود پست مي‌کنند. معادل فارسي وبلاگ نويسي واژه تارنگاري و براي بلاگر واژه تارنگار در نظر گرفته شد. اولين فرمت وبلاگ درژوئن 1993 تا 1996 پديد آمده است. بلاگر چيست؟

    به افرادي که مرتباً در وب به جستجو پرداخته و از سايتهاي مختلف اطلاعات جديد کسب کرده و در وبلاگ خود ياداشت مي‌کنند بلاگر مي‌گوييم.

از جمله سايتهايي که اقدام به ارائه خدمات وبلاگ رايگان مي‌کنند مي‌توان به سايتهاي blogger.com يا blogsky.com يا blofa.com يا Persianblog.com يا Mihanblog.com و غيره اشاره نمود. معرفي مودم: همانگونه که مي‌دانيد يکي از ابزار آلاتي که دستگاه کامپيوتر را به دنياي خارج ارتباط مي‌دهد وسيله‌اي بنام مودم مي‌باشد. کار اصلي مودم در حقيقت تبديل سيگنال‌هاي آناکوگ به ديجيتالي و برعکس مي‌باشد. مودم از دو واژه مودلاتور و دمودلاتور تشکيل شده است.

تبديل سيگنال‌هاي الکترونيکي به مغناطيسي يکي از ديگر از وظايف اين وسيله است مودم‌ها که اکثراً ما بوسيله آنها به شبکه جهاني اينترنت وصل مي‌شويم داراي 2نوع: 1- داخلي 2- خارجي مي‌باشد. از بهترين کارخانجات سازنده مودم مي‌توان به intel- genuse-D-Link و... اشاره نمود. مودم‌ها مجداً در 2سرعت 128k, G4k موجودند در صفحه بعدي شما را با انواع پيغام‌هاي خطايي که توسط مودم هنگام وصل شدن به اينترنت رخ مي‌دهد آشنا مي‌کنم. کامل ترين مرجع خطاهاي مودم 600. اگر سيستم در حال شماره گيري باشد و دوباره شماره گيري نماييد اين خطا نمايش داده مي‌شود. 601. راه انداز Port بي اعتبار مي‌باشد. 602. Port هم اکنون باز مي‌باشد براي بسته شدن آن بايد کامپيوتر را مجدداً راه اندازي نمود. 603. بافر شماره گيري بيش از حد کوچک است. 604. اطلاعات نادرستي مشخص شده است. 605. نمي‌تواند اطلاعات Port را تعيين کند. 606. Port شناسايي نمي‌شود. 607. ثبت وقايع مربوط به مودم بي اعتبار مي‌باشد. 608. راه انداز مودم نصب نشده است. 609. نوع راه انداز مودم شناسايي نشده است. 610. بافر ندارد. 611. اطلاعات مسيريابي غيرقابل دسترس مي‌باشد. 612. مسير درست را نمي‌تواند پيدا نمايد. 613. فشرده سازي بي اعتباري انتخاب شده است. 614. سرريزي بافر. 615. Port پيدا نشده است. 616. يک درخواست ناهمزمان در جريان مي‌باشد. 617. Port يا دستگاه هم اکنون قطع مي‌باشد. 618. Port باز نمي‌شود. (وقتي رخ مي‌دهد که يک برنامه از Port استفاده کند). 619. Port قطع مي‌باشد (وقتي رخ مي‌دهد که يک برنامه از Port استفاده کند). 620. هيچ نقطه پاياني وجود ندارد. 621. نمي‌تواند فايل دفتر راهنماي تلفن را باز نمايد. 622. فايل دفتر تلفن را نمي‌تواند بارگذاري نمايد. 623. نمي‌تواند ورو‌دي دفتر راهنماي تلفن را بيابد. 624. نمي‌توان روي فايل دفتر راهنماي تلفن نوشت. 625. اطلاعات بي اساسي در دفتر راهنماي تلفن مشاهده مي‌شود. 626. رشته را نمي‌تواند بارگذاري کند. 627. کليد را نمي‌تواند بيابد. 628. Port قطع شد. 629. Port بوسيله دستگاه راه دور قطع مي‌شود.(درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطي). 630. Port به دليل از کار افتادگي سخت افزار قطع مي‌شود. 631. Port توسط کاربر قطع شد. 632. اندازه ساختار داده اشتباه مي‌باشد. 633. Port هم اکنون مورد استفاده مي‌باشد و براي Remote Access Dial-up پيکربندي نشده است (راه انداز درستي بر روي مودم شناخته نشده است). 634. نمي‌تواند کامپيوتر شما را روي شبکه راه دور ثبت نمايد. 635. خطا مشخص نشده است. 636. دستگاه اشتباهي به Port بسته شده است. 637. رشته (string) نميتواند تغيير يابد. 638. زمان درخواست به پايان رسيده است. 639. شبکه ناهمزمان قابل دسترس نيست. 640. خطاي NetBIOS رخ داده است. 641. سرور نمي‌تواند منابع NetBIOS مورد نياز براي پشتيباني سرويس گيرنده را بدهد. 642. يکي از اسامي‌NetBIOS شما هم اکنون روي شبکه راه دور ثبت مي‌گردد، (دو کامپيوتر مي‌خواهند با يک اسم وارد شوند). 643. Dial-up adaptor در قسمت network ويندوز وجود ندارد. 644. شما popus پيغام را دريافت نخواهيد کرد. 645. Authentication داخلي اشکال پيدا کرده است. 646. حساب در اين موقع روز امکان log on وجود ندارد. 647. حساب قطع مي‌باشد. 648. اعتبار password تمام شده است. 649. حساب اجازه Remote Access (دستيابي راه دور) را ندارد. (به نام و کلمه عبور اجازه dial-up داده نشده است). 650. سرور Remote Access (دستيابي راه دور) پاسخ نمي‌دهد. 651. مودم شما (يا ساير دستگاه‌هاي اتصال دهنده) خطايي را گزارش کرده است. (خطا از طرف طرف مودم بوده است). 652. پاسخ نامشخص از دستگاه دريافت مي‌گردد. 653. Macro(دستورالعمل کلان). ماکرو خواسته شده توسط راه انداز در ليست فايل INF موجود نمي‌باشد. 654. يک فرمان با يک پاسخ در قسمت INF دستگاه به يک ماکرو نامشخص اشاره مي‌نمايد. 655. دستورالعمل (ماکرو) (default off) در فايل INF دستگاه شامل يک دستورالعمل نامشخص مي‌باشد. 656. فايل INF دستگاه نمي‌تواند باز شود. 657. اسم دستگاه در فايل INF دستگاه يا در فايل INI رسانه بيش از حد طولاني مي‌باشد. 658. فايل INI رسانه به ناشناخته يک دستگاه اشاره مي‌نمايد. 659. فايل INF رسانه به نام ناشناخته يک دستگاه اشاره مي‌نمايد. 660. فايل INI رسانه براي اين فرمان پاسخي را ندارد. 661. فايل INF دستگاه فرمان را از دست داده است. 662. تلاش براي قرار دادن يک ماکرو ليست نشده در قسمت فايل INF صورت نگرفته است. 663. فايل INI رسانه به نوع ناشناخته يک دستگاه اشاره مي‌نمايد. 664. نمي‌تواند به حافظه اختصاص دهد. 665. port براي Remote (دستيابي راه دور) پيکربندي نشده است. 666. مودم شما (ياساير دستگاههاي اتصال دهنده در حال حاضر کار نمي‌کنند. 667. فايل INI رسانه را نمي‌تواند بخواند. 668. اتصال از بين رفته است. 669. پارامتر به کار برده شده در فايل INI رسانه بي اعتبار مي‌باشد. 670. نمي‌تواند نام بخش را از روي فايل INI رسانه بخواند. 671. نمي‌تواند نوع دستگاه را از روي فايل INI رسانه بخواند. 672. نمي‌تواند نام دستگاه را از روي فايل INI رسانه بخواند. 673. نمي‌تواند کاربر را از روي فايل INI رسانه بخواند. 674. نمي‌تواند بيشترين حداتصال BPS را از روي فايل INI رسانه بخواند. 675. نمي‌تواند بيشترين حد BPS حامل را از روي فايل INI رسانه بخواند. 676. خط اشغال مي‌باشد. 677. شخص به جاي مودم پاسخ مي‌دهد 678. پاسخي وجود ندارد. 679. نمي‌تواند عامل را پيدا نمايد. 680. خط تلفن وصل نيست. 681. يک خطاي کلي توسط دستگاه گزارش مي‌شود. 682. Writing section name دچار مشکل مي‌باشد. 683. Writing device type با مشکل روبرو شده است. 684. Writing device name با مشکل روبرو مي‌باشد. 685. Writing maxconnectbps مشکل دارد. 686. Writing maxcarrierBPS دچار مشکل مي‌باشد. 687. Writing usage با مشکل مواجه است. 688. Writing default off دچار مشکل مي‌باشد. 689. Reading default off با مشکل مواجه است. 690. فايل INIخالي ست. 691. دسترسي صورت نمي‌پذيرد زيرا نام و کلمه عبور روي دامين بي اعتبار مي‌باشد. 692. سخت افزار در درگاه يا متصل شده از کار افتاده است. 693. Binary macro با مشکل مواجه مي‌باشد. 694. خطاي DCB يافت نشد. 695. ماشين‌هاي گفتگو آماده نيشتند. 696. راه‌اندازي ماشين‌هايي گفتگو با مشكل روبرو مي‌باشد. 697. Partial response looping با مشكل روبرو مي‌باشد. 698. پاسخ نام كليدي در فايل INF دستگاه در فرمت موردنظر نمي باشد. 699. پاسخ دستگاه باعث سرريزي بافر شده است. 700. فرمان متصل به فايل INF دستگاه بيش از حد طولاني مي‌باشد. 701. دستگاه به يك ميزان BPS پشتيباني نشده توسط گرداننده com تغيير مي يابد. 702. پاسخ دستگاه دريافت مي‌گردد زماني كه هيچكس انتظار ندارد. 703. در فعاليت كنوني مشكل ايجاد شده است. 704. شماره اشتباه Callback. 705. مشكل invalid auth state . 706. Invalid Auth State دچار مشكل مي‌باشد. 707. علامت خطاياب x.25. 708. اعتبار حساب تمام شده است. 709. تغيير پسورد روي دامين با مشكل روبرو مي‌باشد. 710. در زمان ارتباط با مودم شما خطاهاي سري بيش از حد اشباع شده مشاهده مي‌گردد. 711. Rasman initialization صورت نمي‌گيرد گزارش عملكرد را چك كنيد. 712. درگاه Biplex در حال اجرا مي باشد. چند ثانيه منتظر شويد و مجدداً شماره بگيريد. 713. مسيرهاي ISDN فعال در خط اصلي قطع مي باشد. 714. كانال‌هاي ISDN كافي براي ايجاد تماس تلفني در دسترس نمي باشند. 715. به دليل كيفيت ضعيف خط تلفن خطاهاي فراواني رخ مي‌دهد. 716. پيكربندي remote access IP غير قابل استفاده مي‌باشد. 717. آدرسهاي IP در Static Pool remote access وجود ندارد. 718. مهلت برقراري تماس PPPپايان پذيرفته است. 719. PPP توسط دستگاه راه دور پايان مي‌يابد. 720. پروتكل‌هاي كنترل PPP پيكربندي نشده‌اند. 721. همتاي PPP پاسخ نمي‌دهد. 722. بسته PPP بي‌اعتبار مي‌باشد. 723. شماره تلفن از جمله پيشوند و پسوند بيش از حد طولاني مي‌باشد. 724. پروتكل‌ IPX نمي تواند بر روي درگاه dial-out نمايد زيرا كامپيوتر يك مسير گردان IPX مي‌باشد. 725. IPX نمي‌تواند روي Port (درگاه) dial-in شود زيرا مسيرگردان IPX نصب نشده است. 726. پروتكل IPX نمي تواند براي dial-out، روي بيش از يك درگاه در يك زمان استفاده شود. 727. نمي‌توان به فايل TCPCFG.DLL دست يافت. 728. نمي‌تواند آداپتور IP متصل به Remote access را پيدا كند. 729. SLIP استفاده نمي‌شود مگر اينكه پروتكل IP نصب شود. 730. ثبت كامپيوتر كامل نمي‌باشد. 731. پروتكل پيكربندي نمي‌شود. 732. توافق بين PPP صورت نگرفته است. 733. پروتكل كنترل PPP براي پروتكل اين شبكه، در سرور موجود نمي‌‌باشد. 734. پروتكل كنترل لينك PPP خاتمه يافته است. 735. آدرس موردنياز توسط سرور رد مي‌شود. 736. كامپيوتر راه دور پروتكل كنترل را متوقف مي‌نمايد. 737. نقطه برگشت (LOOPBACK DETECTED) شناسايي شد. 738. سرور آدرس را مشخص نمي‌كند. 739. سرور راه دور نمي‌تواند از پسورد ENCRYPTED ويندوز NT استفاده نمايد. 740. دستگاه‌هايي TAPI براي remote access پيكربندي مي‌گردند به طور صحيح نصب و آماده نشده‌اند. 741. كامپيوتر محلي از encryption پشتيباني نمي نمايد. 742. سرور راه دور به encryption پشتيباني نمي نمايد. 743. سرور راه دور به encryption نياز دارد. 744. نمي‌تواند شماره شبكه Ipx را استفاده نمايد كه توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است گزارش وقايع را بازبيني نماييد. 745. يك فايل مهم و ضروي آسيب ديده است. Dial-up networking را مجددا نصب نماييد. 751. شماره callback شامل يك كاراكتر بي‌اعتبار مي‌باشد. كاراكترهاي زير فقط مجاز دانسته مي‌شوند: Space, T. P, W, (,), -, @.0 تا 9. 752. در زمان پردازش script يك خطاي نحوي صورت مي گيرد. 753. اتصال نمي تواند قطع شود زيرا توسط مسيرگردان چند پروتكلي ايجاد شده است. 754. سيستم قادر به يافتن bundle چند اتصالي نمي‌باشد. 755. سيستم قادر به اجراي شماره گيري خودكار نمي‌باشد زيرا اين ورودي يك شماره‌گير عادي را دارد. 756. اين اتصال هم اكنون در شماره‌گيري مي‌باشد. 757. خدمات دستيابي راه دور خود به خود آغاز نمي‌شوند. اطلاعات بيشتري در گزارش وقايع در اختيار شما قرار مي‌گيرد. 758. اشتراك اتصال اينترنت هم اكنون روي اين اتصال ميسر مي‌گردد. 760. در زمان فراهم‌آوري امكانات مسيريابي، اين خطا رخ مي‌دهد. 761. در زمان فراهم شدن اشتراك اتصال اينترنت براي اين اتصال اين خطا ايجاد مي‌گردد. 763. اشتراك اتصال اينترنت فعال نمي‌باشد. دو اتصال LAN و يا بيشتر به علاوه اتصالي كه با اين LANها مشترك شده است وجود دارد. 764. دستگاه كارت خوان smartcard نصب نيست. 765. اشتراك اتصال اينترنت ميسر نمي‌باشد و تصال LAN با آدرس IP در حال حاضر پيكربندي مي‌شود كه براي آدرس‌گذاري اتوماتيك IP موردنياز مي‌باشد. 766. سيستم نمي تواند هيچ گواهي‌اي را بيابد. 767. اشتراك اتصال اينترنت ميسر نمي‌گردد اتصال LAN را بر روي شبكه شخصي انتخاب مي‌گردد كه بيش از يك آدرس IP را پيكربندي كرده است. اتصال LAN را با يك آدرس IP مجزا، مجدداً پيكربندي نماييد قبل از اينكه اشتراك اتصال اينترنت صورت گيرد. 768. به دليل رمز‌دار نكردن داده‌ها اتصال صورت نمي‌پذيرد. 769. مقصد مشخصي قابل دست‌يابي نمي‌باشد. 770. دستگاه راه دور تلاشي براي ايجاد اتصال را نمي‌پذيرد. 771. اقدامات اتصال صورت نمي‌گيرد زيرا شبكه اشغال مي‌باشد. 772. سخت افزار شبكه كامپيوتر راه دور با نوع تلفن موردنياز سازگاري ندارد. 773. امكان ايجاد اتصال موثر نمي‌باشد زيرا شماره مقصد تغيير كرده است. 774. به دليل از كارافتادگي موقت، اتصال صورت نمي‌گيرد. 775. مكالمه تلفني توسط كامپيوتر راه دور متوقف شد. 776. مكالمه تلفني نمي‌تواند وصل گردد زيرا مقصد خواسته است كه ويژگي را حفظ نمايد. 777. اتصال صورت نمي‌گيرد زيرا مودم (يا ساير وسايل ارتباط دهنده) روي كامپيوتر راه دور دچار مشكل مي‌باشد. 778. تاييد هويت سرور غير ممكن مي‌باشد. 779. براي برقراري dial-out اين اتصال بايد از Smartcard استفاده نماييد. 780. عمل انجام شده براي اين اتصال بي‌اعتبار مي‌باشد. 781. تلاش براي رمز گذاري (encryption) صورت نمي‌گيرد زيرا گواهي معتبري يافت نمي‌گردد. 782. ترجمه آدرس شبكه (NAT) درحال حاضر به عنوان يك پروتكل مسير يابي نصب مي‌گردد و بايد قبل ازاينكه اشتراك اتصال اينترنت فراهم گردد حذف شود. 783. اشتراك اتصال اينترنت ميسر نمي‌باشد اتصال LAN كه با عنوان شبكه شخصي انتخاب مي‌گردد يا فراهم نمي‌شود و يا از شبكه قطع مي‌باشد. لطفاً قبل از فراهم شدن اشتراك اتصال به اينترنت از اتصال آداپتور LAN مطمئن شويد. 784. درحالي كه اين اتصال در زمان Log on شما نمي‌توانيد شماره‌ بگيريد زيرا اين اتصال براي استفاده از نام كاربري پيكربندي شده است كه متفاوت از نام كاربر بر روي Smartcard مي‌باشد. چنانچه بخواهيد آنرا در زمان Log on استفاده نمائيد بايد براي استفاده از (Username) روي كارت Smart آنرا پيكربندي كنيد. 785. درصورت استفاده از اين اتصال در زمان Log on شما نمي‌توانيد شماره‌گيري نماييد زيرا براي استفاده از يك Smartcard پيكربندي نشده است. چنانچه بخواهيد آنرا در زمان Logon به كارببريد بايد امكانات اين اتصال را تصحيح و آماده نماييد كه Smartcard استفاده نمائيد. 786. مبادرت به اتصال L2TP صورت نمي‌پذيرد زيرا هيچ گواهينامه معتبري بذاي تصديق (authentication) امنيت روي كامپيوتر شما وجود ندارد. 787. اتصال L2TP غيرممكن است زيرا لايه امنيتي نمي‌تواند كامپيوتر راه دور را authentication نمايد. 788. تلاش براي ايجاد اتصال L2TP فراهم نمي‌گردد زيرا لايه امنيتي نمي‌تواند پارامترهاي سازگار با كامپيوتر راه دور را فراهم نمايد. 789. تلاش براي اتصال L2TP فراهم نمي‌گيرد زيرا لايه امنيتي با يك خطاي پردازشي در طول سازگاري با كامپيوتر راه‌دور مواجه است. 790. تلاش براي اتصال L2TP صورت نمي‌گيرد زيرا تاييد گواهينامه بر روي كامپيوتر راه دور مسير نمي‌باشد. 791. اتصال L2TP مسير نمي‌باشد زيرا خط مشي امنيتي (security Policy) براي اتصال يافت نمي‌شود. 792. اتصال L2TP صورت نمي‌گيرد زيرا زمان توافق امنيتي به پايان رسيده است. 793. اتصال L2TP مسير نمي‌گردد زيرا اين خطا رخ مي‌دهد در حالي كه در مورد امنيت به توافق مي‌رسند. 794. ويژگي RADIUS اين كاربر PPP نمي‌باشد. 795. ويژگي RADIUS نوع تونلي براي اين كاربر، نادرست مي‌باشد. 796. ويژگي RADIUS نوع خدمات براي اين كار نه قالب‌بندي مي‌شود و نه callback قالب‌بندي مي‌شود. 797. مودم پيدا نشد. 798. گواهينامه شناسايي نمي‌شود كه بتواند پروتكل قابل ارائه استفاده شود. 799. اشتراك اتصال اينترنت مسير نمي‌گردد زيرا دو IP شبيه به هم در شبكه وجود دارد. ICها به ميزباني نيازمند مي‌باشند كه براي استفاده از 1, 0, 168, 192 پيكربندي شده است. مطمئن شويد كه هيچ سرويس گيرنده ديگري براي استفاده از 1, 0, 168, 192پيكربندي نشده است. 800. قادر به ايجاد اتصال VPN نمي‌باشد. سرويس دهنده VPN در دسترس نمي‌باشد و يا ممكن است پارامترهاي امنيتي براي اتصال به درستي پيكربندي نشده باشند.

. با تشكر مدرس جهاد دانشگاهي مركز مراغه محمد وندجليلي

برگرفته از «http://fa.wikipedia.org../../../v/a/n/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%7EVandjalili_0f79.html»

##### Views

- صفحهٔ کاربر
- بحث
- نسخهٔ فعلی

##### جستجو شود