تصویر:GPS Receivers.jpg - ویکی‌پدیا

# تصویر:GPS Receivers.jpg

### از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

- تصویر
- تاریخچهٔ تصویر
- پیوند‌های تصاویر
- Metadata

نسخه‌ای با تفکیک‌پذیری بالاتر (1000 در 619 پیکسل، 100 کیلوبایت) این تصویر را دریافت کنید

| این پرونده در ویکی‌انبار موجود است. محتویات صفحهٔ توصیف آن در زیر نمایش داده می‌شود.

- en: GPS receivers from Trimble, Garmin und Leica
- de: GPS-Empfangsgeräte von Trimble, Garmin und Leica
- Author: photo taken by german wikipedian Stefan Kühn
- Source: de.wikipedia first upload. 13:56, 27. Jun 2003 . . Stefan Kühn (102677 Byte) (GPS Empfangsgeräte)

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

العربية | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | 日本語 | 한국어 | Nederlands | Polski | Português | Slovenčina | Svenska | עברית +/-

## پیوند‌های تصاویر

صفحه‌های زیر به این تصویر پیوند دارند:

- جی‌پی‌اس/موقت

## Metadata

این پرونده حاوی اطلاعات اضافه‌ای است که احتمالاً توسط دوربین دیجیتالی‌ یا پویشگری که در ایجاد یا دیجیتالی‌کردن آن به کار رفته‌است، افزوده شده‌است. اگر پرونده از وضعیت ابتدایی‌اش تغییر داده شده باشد آنگاه ممکن است شرح و تفصیلات موجود اطلاعات عکس را تماماً بازتاب ندهد.

Image title | EPSON DSC picture
Camera manufacturer | SEIKO EPSON CORP.
Camera model | PhotoPC 3000Z
Orientation | Normal
Horizontal resolution | 480 dpi
Vertical resolution | 480 dpi
نرم‌افزار استفاده‌شده | v321-78
تاریخ و زمان تغییر پرونده | ۱۱:۵۳, ۲۵ ژوئن ۲۰۰۳
Y and C positioning | 2
Exposure time | 10/319 sec (0.031347962382445)
F Number | f/2
Exposure Program | Normal program
ISO speed rating | 100
Exif version | 2.1
Date and time of data generation | ۱۱:۵۳, ۲۵ ژوئن ۲۰۰۳
Date and time of digitizing | ۱۱:۵۳, ۲۵ ژوئن ۲۰۰۳
Image compression mode | 1
Exposure bias | 0
Maximum land aperture | 2
Metering mode | Pattern
Light source | Unknown
Flash | 1
Lens focal length | 7 mm
Color space | sRGB

برگرفته از «http://fa.wikipedia.org../../../g/p/s/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%7EGPS_Receivers.jpg_5d21.html»

##### Views

- تصویر
- بحث
- نسخهٔ فعلی

##### جستجو