# Adiabaattinen prosessi

### Wikipedia

Adiabaattinen prosessi on lämpö-opissa tapahtuma, missä lämpöä ei siirry tapahtuman kohteena olevaan aineeseen tai poistu siitä. Toisin sanoen adiabaattisen prosessin lämpöenergian määrä on vakio.

## [muokkaa] Adiabaattisen prosessin fysikaalisia ominaisuuksia

Adiabaattiselle prosessille

Missä P = paine, V =tilavuus, γ =adiabaattinen eksponentti. Ideaalikaasulle γ = 5 / 3.

CP on moolin ominaislämpö vakiopaineessa CV moolin ominaislämpö vakiotilavuudessa. α kaasun vapausasteiden luku yksiatomiselle kaasulle, 5/2 kaksiatomiselle kaasulle, 3 mutkikkaille molekyyleille).

Missä R on yleinen kaasuvakio.

Adiabaattiselle prosessille myös:

missä T = lämpötila.

Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org../../../a/d/i/Adiabaattinen_prosessi.html

Luokka: Lämpöoppi

##### Views

- Artikkeli
- Keskustelu
- Nykyinen versio

##### Etsi

##### Muilla kielillä

- Česky
- Dansk
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Español
- Français
- Italiano
- Nederlands
- 日本語
- Polski
- Slovenčina
- Slovenščina
- Српски / Srpski
- Svenska
- ไทย
- Українська