# A/D-muunnin

### Wikipedia

A/D-muunnin (engl. ADC, Analog to Digital Converter) on elektroniikassa laite, joka muuntaa jatkuvan analogisen signaalin digitaalisiksi luvuiksi. Digitaalista signaalia voidaan käsitellä monella tapaa tietokoneella tai digitaalisella signaaliprosessorilla. D/A-muunnin suorittaa juuri päinvastaisen operaation.

## [muokkaa] A/D-muuntimen ominaisuuksia

### [muokkaa] Erottelukyky

A/D-muuntimen erottelukyky riippuu sen kyvystä esittää erillisiä numeroita. Esimerkiksi 8-bittisen muuntimen tarkkuuus on 256 lukua, koska:

  28 = 256.

### [muokkaa] Muunnosnopeus

Muunnosnopeus voidaan ilmoittaa muunnokseen kuluvana aikana tai näytteenottotaajuutena eli montako näytettä signaalista pystytään ottamaan sekunnissa. Nyquistin teoreeman mukaisesti digitoitavasta signaalista täytyy ottaa näytteitä vähintään kaksi kertaa suuremmalla taajuudella kuin mitä on korkein taajuus, joka halutaan tallennettavaksi.

Esimerkiksi ISDN-järjestelmässä haluttiin puhekanavalla toistaa äänitaajuuksia aina 4 kHz saakka, mikä merkitsi, että näytteenottotaajuden piti olla 8 kHz. Jokainen ääninäyte muunnettiin 8-bittiseksi arvoksi, mistä näytteenottotaajuuden kanssa voidaan laskea ISDN-peruskanavan siirtonopeus 8 bit * 8 kHz = 64 kbit/s.

## [muokkaa] Tyypit

Useimmat A/D-muuntimet ovat lineaarisia, joka tarkoittaa niiden olevan suoraan verrannollisia sisääntulevaan signaaliin. Ne voivat olla myös logaritmisia.

| Tämä tekniikkaan liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.

Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org../../../a/2F/d/A_D-muunnin_ccad.html

Luokat: Tekniikkatyngät | Elektroniikka

##### Views

- Artikkeli
- Keskustelu
- Nykyinen versio

##### Etsi

##### Muilla kielillä

- Bahasa Indonesia
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- Français
- Italiano
- Magyar
- Nederlands
- 日本語
- Polski
- Português
- Русский
- Slovenčina
- Svenska
- Українська