# 105 K 34

### Wikipedia

105 K 34

105 K 34 oli ruotsalaisen Bofors-asetehtaan valmistama raskas kanuuna, jonka kaliiperi oli 105 millimetriä. Tykki oli paranneltu versio mallista 105 K 27.

Suomi osti 105 K 34-tykkejä talvisodan aikana 12 kappaletta, joista neljä tykkiä ehti mukaan sotaan. Tykkejä käytti 1. Erillinen Moottoroitu Raskas Kanuunapatteri (myöhemmin 1./Raskas Patteristo 7). Talvisodan aikana tykit kärsivät putkivaurioista, syynä oli sopimaton ruuti. Jatkosodassa tykkimallia käyttivät Raskas Patteristo 3, Raskas Patteristo 5 ja Järeä Patteristo 1. Tykkiä pidettiin onnistuneena konstruktiona, ainoa haittapuoli oli suuren lähtönopeuden aiheuttama putken nopea kuluminen, josta johtuen putki kesti vain noin 2 000 laukausta. Tykeillä ammuttiin talvisodassa 1 679 ja jatkosodassa 21 760 laukausta.

## [muokkaa] Tekniset tiedot

- Kaliiperi: 105 mm
- Putkipituus: 42 kaliiperia (4 410 mm)
- Ammuspaino: 15,3 kg
- Lähtönopeus: 800 m/s
- Tulinopeus: noin 5 laukausta/min
- Korotusalue: -5° – +42°
- Sivusuuntausalue: +/- 30°
- Kantama: 16,3 km
- Tuliasemapaino: 3 750 kg

## [muokkaa] Lähteet

- Paulaharju, Jyri (1996): Itsenäisen Suomen kenttätykit 1918–1995, Sotamuseo. ISBN 951-25-0811-7

| Tämä sotaan tai sodankäyntiin liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.

Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org../../../1/0/5/105_K_34_bc93.html

Luokat: Sotatyngät | Kenttätykit | Suomen puolustusvoimien kalusto

##### Views

- Artikkeli
- Keskustelu
- Nykyinen versio

##### Etsi