# Ahdistus (tekniikka)

### Wikipedia

Ahdistus (englanniksi interference) on nimitys sille, että paikalleen vielä asentamattoman akselin halkaisija on suurempi kuin reiän, johon se asennetaan. Ahdistuksen suuruus saadaan vähentämällä reiän mitasta akselin mitta, siksi se on aina negatiivinen. Tässä yhteydessä sanoilla 'akseli' ja 'reikä' tarkoitetaan myös sellaisia kappaleita, joiden muoto poikkeaa lieriöstä.

Jos akselin halkaisija on pienempi kuin reiän, johon se asennetaan, on kyseessä välys. Välyksen (englanniksi clearance) suuruus saadaan myös vähentämällä reiän mitasta akselin mitta, siksi se on aina positiivinen.

Kun napaliitosta tehtäessä navassa olevaan reikään työnnetään hieman reikää suurempi akseli, syntyy puristusliitos. Jos napaliitos tehdään siten, että napaa lämmitetään reiän laajentamiseksi, tai akselia jäähdytetään akselin kutistamiseksi, syntyy kutistusliitos, kun akselin reikään työtämisen jälkeen lämpötila palautuu entiseksi.

Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org../../../a/h/d/Ahdistus_%28tekniikka%29.html

Luokka: Konetekniikka

##### Views

- Artikkeli
- Keskustelu
- Nykyinen versio

##### Etsi