# Akryylihappo

### Wikipedia

Akryylihappo eli propeenihappo (C3H4O2, rakennekaava CH2=CHCOOH) on muovien ja lateksien valmistuksessa käytettävä kemikaali. Se on väritöntä, pistävän hajuista nestettä [1] Puhdas akryylihappo kovettuu auringon valossa, lämmössä tai monien kemiallisten reaktioiden takia, siksi siihen sekoitetaan kuljetuksen ja käsittelyn ajaksi inhibiittoria (kuten fenotiatsiinia, hydrokinonia tai hydrokinonin monometyylieetteriä). Se jähmettyy myös kylmemmässä kuin 14 C.

Akryylihapostä käytetään myös nimityksiä etyleenikarboksyylihappo, akroleiinihappo, 2-propeenihappo ja prop-2-eenihappo.

Akryylihappo sekoittuu veteen ja sen moolimassa on 72,07 g/mol, sulamispiste 14 °C, kiehumispiste 141 °C, suhteellinen tiheys 1,05 g/cm3 (vesi = 1,0 g/cm3), hajukynnys 0,09 ppm (0,27 mg/m3), leimahduspiste 54 °C c.c., itsesyttymislämpötila 360 °C ja CAS-numero 79-10-7.

## [muokkaa] Ympäristö- ja terveysvaikutukset

Lyhytaikainen altistus aineelle syövyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä.

## [muokkaa] Aiheesta muualla

- Akryylihapon kansainvälinen kemikaalikortti

1. ↑ Työterveyslaitos

| Tämä kemiaan liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.

Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org../../../a/k/r/Akryylihappo.html

Luokat: Kemian tyngät | Karboksyylihapot

##### Views

- Artikkeli
- Keskustelu
- Nykyinen versio

##### Etsi

##### Muilla kielillä

- Deutsch
- English
- Español
- Français
- Italiano
- Nederlands
- 日本語
- Polski
- Português
- Русский
- Türkçe
- Українська