# Ariane 4

### Wikipedia

Ensimmäisen Ariane 4 -raketin laukaisu 15.6.1988. Ariane-44LP [1].

Ariane 4 oli ESAn menestynein kantoraketti, joka loi Arianespace-rakettiyhtiöstä suuren menestyksen.

Sen kehitystyö alkoi 1983 ja ensimmäinen laukaisu tapahtui 15. kesäkuuta 1988. Kaikkiaan raketilla tehtiin 104 laukaisuyritystä joista kaikki paitsi kolme onnistuivat.

Ariane 4 perustui Ariane 1:een ja sen seuraajiin, mutta sen nostokyky GTO-radalle oli 4800 kg.

Raketista oli erilaisia versioita, joissakin oli kaksi ja joissakin neljä kiinteäajoainerakettia, toisissa boosteriraketit käyttivät nesteajoainetta.

Nokkakartion Spelda-rakenteella (Structure Porteuse Externe pour Lancements Doubles Ariane) voidaan laukaista kaksi satelliittia.

Ariane 4 AR 40 oli perusversio, jossa oli kolmivaiheinen. Se oli 58 metriä korkea, halkaisijaltaam 4 metrinen. Sen laukaisumassa oli 245000 kg, josta hyötykuorma oli 2100 kg GTO-radalle tai 5000 kg matalalle kiertoradalle. Ensimmäinen vaihe koostui neljästä Viking 5-moottorista, joista kukin tuotti 667000 N työntövoiman. Toinen vaihe koostui yhdestä Viking-moottorista. Kolmas vaihe oli HM7-moottori, joka käytti nestehappi/nestevety-ajoainetta.

Ariane 4 AR 44L:ssä oli neljä boosterirakettia, jotka käyttivät nesteajoainetta. Sen laukaisumassa oli 470000 kg, josta hyötykuormaa 4730 kg GTO-radalle tai 7600 kg matalalle kiertoradalle.

## [muokkaa] Käyttöhistoria

Versio Yritykset/Onnistumiset

- AR 40 7 7
- AR 42L 12 12
- AR 42P 14 13
- AR 44L 34 33
- AR 44P 15 15

Ariane 4:n viimeinen laukaisu tapahtui 15. helmikuuta 2003.

Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org../../../a/r/i/Ariane_4.html

Luokka: Kantoraketit

##### Views

- Artikkeli
- Keskustelu
- Nykyinen versio

##### Etsi

##### Muilla kielillä

- Català
- Deutsch
- English
- Español
- Français
- Italiano
- Magyar
- Nederlands
- Svenska