# Bristol Beaufort

### Wikipedia

Bristol Type 152 Beaufort
Yleiset
Tyyppi | Torpedopommittaja
Miehistö | 4
Prototyypin ensilento | 15. lokakuuta 1938
Palveluskäyttöön | 1939
Valmistaja | Bristol Aeroplane Company
Tekniset tiedot
Mitat
Pituus | 13,46 m
Kärkiväli | 17,63 m
Korkeus | 4,34 m
Siipipinta-ala | 46,73 m²
Paino
Tyhjäpaino | 5 945 kg
Lastattuna | 9 629 kg
Voimalaite
Moottorit | 2× Bristol Taurus VI
Teho/moottori | 1 130 hv | 843 kW
Suorituskyky
Huippunopeus | 420 km/h
Matkanopeus | ? km/h
Lakikorkeus | 5 030 m
Toimintasäde | 2 600 km
Aseistus
Konekiväärit | 3 x .303 (7.7 mm) Vickers K -konekivääri, 1 x .303 Browning -konekivääri
Pommit | 907 kg pommeja tai 1 x 728 kg torpedo

Bristol Beaufort oli englantilainen Bristol Blenheim-pommikoneeseen perustuva, Bristol Aeroplane Companyn valmistama kaksimoottorinen torpedopommittaja, jossa oli neljän hengen miehistö. Konetta käytettiin toisen maailmansodan aikana lokakuusta 1939 vuoteen 1944 asti pääasiassa Tyynenmeren sota-alueella.

| Tämä pommikoneisiin liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.

Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org../../../b/r/i/Bristol_Beaufort_c2f8.html

Luokat: Pommikoneet | Pommikonetyngät

##### Views

- Artikkeli
- Keskustelu
- Nykyinen versio

##### Etsi

##### Muilla kielillä

- Deutsch
- English
- Français
- Italiano
- 日本語
- Polski
- Svenska