# AMD K6

### Wikipedia

AMD K6 on AMD:n valmistama Intel Pentium -tason suoritin. Se on AMD K5:n seuraaja. K6 perustuu NexGenin suunnittelemaan Nx686-suorittimeen. K6:tta valmistettiin kahdella eri ytimellä. Sen kellotaajuus on 166, 200, 233, 266 tai 300 megahertsiä. Sen seuraajia ovat AMD K6-2 ja AMD K6-III.

## [muokkaa] Tekniset tiedot

Original K6 (model 6)
K6 "Little Foot" (model 7)

AMD K6 sisältää 8.8 miljoonaa transistoria. Siinä on 64 kilotavua L1-välimuistia, 32 kilotavua datalle ja 32 kilotavua käskyille. Se tukee MMX-käskyjä, käyttää 66 megahertsin väylää ja liitetään Socket 7 -suoritinkantaan. Prosessorin liukuhihnan pituus on 5-6 vaihetta, riippuen suoritettavasta käskystä, ja se pystyy suorittamaan kahta eri käskyä rinnakkain.

Liukulukuyksikkö ei ollut liukuhihnoitettu, joten liukulukulaskennan suorituskyvyssä K6 hävisi Intel Pentiumille ja Intel Pentium Pro:lle. Liukulukusuorituskyky oli kuitenkin selvästi parempi kuin Cyrixin prosessoreissa.

K6 pilkkoi suurimman osan suoritettavista CISC-käskyistä RISC-tyylisiksi mikro-operaatioiksi, joita prosessoriydin sisäisesti suoritti. Monimutkaisemmat käskyt suoritettiin silti edelleen mikrokoodilla, kuten kaikissa myöhäisemmissäkin x86-suorittimissa.

K6 osasi dynaamisesti uudelleenjärjestellä suoritettavan ohjelmakoodin käskyjä paremman suorituskyvyn saamiseksi, toisin kuin Intel Pentium, joka suoritti käskyt aina samassa järjestyksessä kuin miten ne koodissa esiintyivät, ja siinä oli myös aikaansa nähden melko kehittynyt haarautumisenennustin.

Eri ydinten erot:

### [muokkaa] K6 (Model 6)

- 0,35 mikrometrin prosessi
- Julkaistiin 2. huhtikuuta 1997
- Käyttöjännite 2,9 volttia (166, 200) tai 3,2/3,3 volttia (233)
- Kellotaajuus 166, 200 tai 233 megahertsiä

### [muokkaa] K6 "Little Foot" (Model 7)

- 0,25 mikrometrin prosessi
- Julkaistiin 6. tammikuuta 1998
- Käyttöjännite 2,2 volttia
- Kellotaajuus 200, 233, 266 tai 300 megahertsiä

## [muokkaa] Aiheesta muualla

- Suorittimen esittely AMD:n sivulla

Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org../../../a/m/d/AMD_K6_88e5.html

Luokka: Suorittimet

##### Views

- Artikkeli
- Keskustelu
- Nykyinen versio

##### Etsi

##### Muilla kielillä

- Česky
- Deutsch
- English
- Español
- Français
- Italiano
- 日本語
- Polski
- Русский
- Slovenčina
- 中文