# Admittanssi

### Wikipedia

Sähköistä vaihtovirtajohtavuutta nimitetään admittanssiksi (tunnus Y). Vaihtovirtapiirin osan admittanssi riippuu konduktanssin G lisäksi kapasitanssin C ja induktanssin L aiheuttamasta suskeptanssista B. Admittanssin SI-järjestelmän mukainen yksikkö on siemens (S). Admittanssin käänteisluku on impedanssi (tunnus Z).

Sähköiset vastussuureet
Vaikutus | Suure (Ω) | Käänteissuure (S)
--- | --- | ---
Tasavirta (reaaliosa) | resistanssi | konduktanssi
Vaihtovirta (imaginaariosa) | reaktanssi | suskeptanssi
Yhteisvaikutus (kompleksinen) | impedanssi | admittanssi

| Tämä tekniikkaan liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.

Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org../../../a/d/m/Admittanssi.html

Luokat: Sähkötekniikka | Suureet | Tekniikkatyngät

##### Views

- Artikkeli
- Keskustelu
- Nykyinen versio

##### Etsi

##### Muilla kielillä

- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- Français
- Italiano
- 日本語
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Slovenščina