# ARP

### Wikipedia

Tämä artikkeli käsittelee tietoteknistä protokollaa. Artikkeli puhelimesta, katso autoradiopuhelin.

TCP/IP-protokollia (keskimmäiset kolme kerrosta)
sovellukset | esim. selain (sisältö HTML, XML, MIME)
sovelluskerros | HTTP, SMTP, POP, IMAP, FTP, IRC, Telnet, SIP, RTSP, RTP, SNMP ...
kuljetuskerros | TCP, UDP, SCTP, DCCP (tukena: DNS, OSPF, BGP)
verkkokerros | IP, ARP, DHCP, ICMP, IGMP IPv6, IPsec, Mobile IPv6, SSM...
peruskerros | esim. IEEE 802 -lähiverkot, PPP, Frame Relay, MPLS, GPRS

ARP (lyhenne sanoista Address Resolution Protocol) on TCP/IP-protokollia Ethernet-verkoissa käytettäessä tarvittava protokolla, joka selvittää IP-osoitetta vastaavan Ethernet- eli MAC-osoitteen.

Jotta laite voisi liikennöidä toisen laitteen kanssa Ethernet-verkossa, sen täytyy tietää tuon toisen laitteen MAC-osoite. Niinpä ennen liikennöintiä kone lähettää verkkoon ARP-viestin, johon se liittää haluamansa IP-osoitteen. Kaikki koneet kuulevat viestin, mutta vain se, jolla on tuo kyseinen IP-osoite, vastaa, ja lisää ARP-vastaukseen oman MAC-osoitteensa. Liikennöivä kone tallentaa tuon vastauksen myös välimuistiin, joten ARP-kyselyä ei tarvitse tehdä ennen jokaista liikennöintiä.

ARP-protokolla on hyvin haavoittuvainen hyökkäyksille ja sen avulla on mahdollista salakuunnella jopa kytkentäisiä lähiverkkoja, ks. ARP-väärennös.

Joskus tarvitaan myös käänteistä ARP-protokollaa eli RARP-protokollaa.

### [muokkaa] Katso myös

- MAC
- Ethernet
- ARP-väärennös

| Tämä tietotekniikkaan liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.

Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org../../../a/r/p/ARP_e187.html

Luokat: Tietotekniikkatyngät | Ethernet | TCP/IP

##### Views

- Artikkeli
- Keskustelu
- Nykyinen versio

##### Etsi

##### Muilla kielillä

- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Español
- Français
- Italiano
- עברית
- Magyar
- Nederlands
- 日本語
- Norsk (bokmål)
- Norsk (nynorsk)
- Polski
- Português
- Русский
- Svenska
- Türkçe