# Beretta M92

### Wikipedia

Beretta M9
Beretta 92SB-F huoltopurettuna

Beretta M92 on italialaisen Fabbrica d'Armi Pietro Berettan valmistama kaksitoiminen itselataava pistooli- mallisarja. Beretta 92:n rakenne perustuu saksalaiseen Walther P38:n. Alkuperäistä M92 -mallia valmistettiin 1975 – 1976, noin 5 000 kappaletta. Myöhemmin aseesta on kehitelty useita eri versioita. Tällä hetkellä tunnetuin M92 -sarjan pistooli on siviilimarkkinoilla M92F nimellä tunnettu malli, joka on mm. Yhdysvaltain armeijan käytössä mallinimellä M9.

## [muokkaa] Tekniset tiedot

- Kaliiperi: 9x19 mm Parabellum/Luger
- Paino: 950 g
- Pituus: 217 mm
- Piipun pituus: 125 mm
- Lipas: 15 patruunaa

## [muokkaa] Beretta M92 mallit

- Beretta 92
- Beretta 92S
- Beretta 92S-1
- Beretta 92SB
- Beretta 92SB-F
- Beretta 92F
- Beretta 92FS
- Beretta 92G
- Beretta 92DS
- Beretta 92FS Brigadier
- Beretta 92D Brigadier
- Beretta 92G-SD
- Beretta 92G Elite
- Beretta 92G Elite II
- Beretta 92 Billennium
- Beretta 92FS Vertec
- Beretta 92D Vertec
- Beretta 92G Vertec
- Beretta 92G Elite IA
- Beretta 92 Steel I
- Beretta 92CB
- Beretta 92 Stock
- Beretta 92 Combat
- Beretta 92SB Compact
- Beretta 92FS Compact L
- Beretta 92D Compact L
- Beretta 92FS Compact Type M

## [muokkaa] Aiheesta muualla

Modern Firearms: Beretta 92

Wikimedia Commonsissa on lisää materiaalia aiheesta Beretta 92.
Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org../../../b/e/r/Beretta_M92_aa80.html

Luokka: Pistoolit

##### Views

- Artikkeli
- Keskustelu
- Nykyinen versio

##### Etsi

##### Muilla kielillä

- English