# BMP-3

### Wikipedia

BMP-3
BMP-3

BMP-3 on Neuvostoliitossa suunniteltu rynnäkköpanssarivaunu, joka esiteltiin ensimmäistä kertaa julkisesti vuoden 1990 paraatissa Moskovassa.

BMP-3 eroaa merkittävästi sitä edeltävistä BMP-1:sta ja BMP-2:sta.

BMP-3:n pääase on 100 mm 2A70 rihlattu kanuuna, joka toimii myös ohjuslaukaisimena. Ammuksena on ainoastaan sirpalekranaatti, jonka lähtönopeus on 250 m/s. Ammustäyttö on 40 kranaattia, joista 22 automaattilataajassa. BMP-3:n ensimmäisen mallin ohjus on 9M117 Bastion (NATO: AT-10 Stabber), vuodesta 1995 lähtien 9M133 Kornet (AT-14 Kornet), joka laukaistaan 3UBK10-laukaisimesta. 100 mm tykin rinnalla on 30 mm 2A72 automaattikanuuna. Torni on kaksiakselistabiloitu. Vaunussa on alun perin UTD-29-dieselmoottori, joka tuottaa 500 hp.

Parannetussa BMP-3M-versiossa on uusi ammunnanhallinta, ballistinen tietokone, ampujan tähtäin ja johtajan periskooppi. Automaattilataaja on uudistettu ja 100 mm tykki pystyy ampumaan laserohjattuja ammuksia. Reaktiivipanssarointi on valinnainen. Moottori on päivitettu UTD-32:ksi, jossa on 660 hp. Vaunu voidaan varustaa panssarintorjuntaohjusten torjuntajärjestelmä ARENAlla.

Kurganilainen Kurganmašzavod valmistaa rungot ja KBP Tulassa tornit.

BMP-3 on käytössä Venäjän armeijassa, Arabiemiraateissa (390 ajoneuvoa), Kyproksella, Kuwaitissa (110) ja Etelä-Koreassa (30). Arabiemiraattien vaunut on varustettu ranskalaisen SAGEMin parannetulla pimeänäkölaitteistolla.

## [muokkaa] Tekniset tiedot

Miehistö

- 3+7

Aseistus

- 100mm rihlatun kanuunan 2A70 tiedot:

  Tulinopeus: 8-10 laukausta/min
  Lataus: Automaattilataaja (Lataajan täyttö käsin ja ohjukset käsin)
  Ammustäyttö: 40kpl 100-mm HE-Shapnel tai 100-mm HE-I kranaattia, joista 22 ladattuna ja 5kpl AT-10 Basnya tai AT-14 ohjusta, joista 3 ladattuna

- 30mm autommaattikanuuna 2A72 tiedot:

  Tulinopeus: 350 laukausta/min
  Ammustäyttö: 500 ammusta ladattuna
  Ammustyyppi: 30mm alikaliiperiammus tai sirpalekranaatti

- 3kpl 7,62mm konekivääriä
- 2kpl kolmen savunheittimen patteria (VEES)

Mitat

- Pituus: 7,14m
- Leveys: 3,15m
- Korkeus: 2,30m
- Maavara: 0,51m

Taistelumassa

- 18 700kg

Nopeus

- Tiellä 70 km/h
- Vedessä 10 km/h

Toimintamatka

- 600 km tiellä

Panssarointi

- 30-35 mm edessä.

## [muokkaa] Aiheesta muualla

Wikimedia Commonsissa on lisää materiaalia aiheesta BMP-3.

- BMP-3 TRACKED INFANTRY COMBAT VEHICLE, RUSSIA
- BMP-3 Fighting Vehicle (Fas)
- BMP-3 - valmistajan sivuilla
- 100mm 2A70 Cannon-Launcher - valmistajan sivuilla

Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org../../../b/m/p/BMP-3_caed.html

Luokat: Rynnäkköpanssarivaunut | Suomen puolustusvoimien kalusto | Puna-armeija | Venäjän maavoimat

##### Views

- Artikkeli
- Keskustelu
- Nykyinen versio

##### Etsi

##### Muilla kielillä

- Deutsch
- English
- Français
- Italiano
- 日本語
- Norsk (bokmål)
- Polski