Image:100 0202.JPG - Wikipedia

# Image:100 0202.JPG

### Na Galipedia, a wikipedia en galego.

- Image
- Historial da imaxe
- Ligazóns de imaxe
- Metadatos

Descargar a versión de alta resolución (2304x1728, 781 KB)

| Este ficheiro procede de Wikimedia Commons. Por favor vexa a páxina coa información da licenza de uso en Commons.

Macejo Plage-November 2004

I, the author of this work, hereby publish it under the following license:

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

العربية | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | 日本語 | 한국어 | Nederlands | Polski | Português | Slovenčina | Svenska | עברית +/-

## Ligazóns de imaxe

As seguintes páxinas ligan con esta imaxe:

- Maceió

## Metadatos

Este ficheiro contén información adicional, probablemente engadidos pola cámara dixital ou polo escáner usado para creala ou dixitalizala. Se o ficheiro orixinal foi modificado, pode que algúns detalles non se reflictan na imaxe modificada.

Fabricante da cámara | EASTMAN KODAK COMPANY
Modelo de Cámara | KODAK DX6440 ZOOM DIGITAL CAMERA
Orientación | Normal
Resolución horizontal | 230 dpi
Resolución vertical | 230 dpi
Y and C positioning | 1
Tempo de exposición | 1/125 sec (0.008)
Número f | f/4
Programa de exposición | Programa normal
Versión Exif | 2.2
Data e hora de xeración do ficheiro | 22:00, 13 novembro 2004
Data e hora de dixitalización | 22:00, 13 novembro 2004
Velocidade de obturación electrónica | 7
Apertura | 4
Exposure bias | 0
Maximum land aperture | 2.9
Modo de medida da exposición | Pattern
Fonte da luz | Descoñecida
Flash | 24
Lonxitude focal | 8.2 mm
Espazo de cor | sRGB
Exposure index | 100
Tipo de sensor | One-chip color area sensor
Custom image processing | Normal process
Modo de exposición | Exposición automática
Balance de brancos | Balance de brancos automático
Valor do zoom dixital | 0
Lonxitude focal na película de 35 mm | 49
Scene capture type | Standard
Contraste | Normal
Saturación | Normal
Nitidez | Normal
Subject distance range | Descoñecida

Traído desde "http://gl.wikipedia.org../../../1/0/0/Image%7E100_0202.JPG_f489.html"

##### Views

- Imaxe
- Discusión
- Revisión actual

##### Procura