Image:000 0042.JPG - Wikipedia

# Image:000 0042.JPG

### Na Galipedia, a wikipedia en galego.

- Image
- Historial da imaxe
- Ligazóns de imaxe
- Metadatos

Descargar a versión de alta resolución (2080x1544, 644 KB)

## [editar] Licenza

Autorízase copiar, distribuír e/ou modificar este documento baixo os termos da licenza de documentación libre GNU, versión 1.2 ou calquera outra que posteriormente publique a Free Software Foundation (Fundación do Software Libre); sen seccións invariantes, nin textos de portada ou contraportada.

Deutsch - English - Español - Français - Portugués - http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "Text of the GNU Free Documentation License".

## Historial da imaxe

Lenda: (actual) = esta é a imaxe actual, (borrar) = borrar esta versión vella, (rev) = voltar a esta versión vella.
Prema na data para ver as imaxes cargadas nesa data..

- (borrar) (actual) 22:16, 12 abril 2006 . . Xelo2004 (Talk | contribucións) . . 2080×1544 (659,614 bytes)
- (borrar) (rev) 22:09, 12 abril 2006 . . Xelo2004 (Talk | contribucións) . . 2080×1544 (680,238 bytes)

- Editar este ficheiro cunha aplicación externa

  Vexa as seguintes instrucións (en inglés) para máis información.

## Ligazóns de imaxe

As seguintes páxinas ligan con esta imaxe:

- Galería de imaxes de Lugo
- Galería de imaxes de Lugo zona 4

## Metadatos

Este ficheiro contén información adicional, probablemente engadidos pola cámara dixital ou polo escáner usado para creala ou dixitalizala. Se o ficheiro orixinal foi modificado, pode que algúns detalles non se reflictan na imaxe modificada.

Fabricante da cámara | EASTMAN KODAK COMPANY
Modelo de Cámara | KODAK EASYSHARE CX7300 DIGITAL CAMERA
Orientación | Normal
Resolución horizontal | 230 dpi
Resolución vertical | 230 dpi
Software utilizado | Version 1.0000
Y and C positioning | 2
Tempo de exposición | 7/15625 sec (0.000448)
Número f | f/4.5
Programa de exposición | Programa normal
ISO speed rating | 100
Versión Exif | 2.2
Data e hora de xeración do ficheiro | 16:37, 8 marzo 2005
Data e hora de dixitalización | 16:37, 8 marzo 2005
Modo de compresión de imaxe | 1.64
Velocidade de obturación electrónica | 11.12
Apertura | 4.33
Exposure bias | 0
Maximum land aperture | 4.33
Modo de medida da exposición | CenterWeightedAverage
Flash | 24
Lonxitude focal | 5.9 mm
Espazo de cor | sRGB
Exposure index | 100
Tipo de sensor | One-chip color area sensor
Custom image processing | Normal process
Modo de exposición | Exposición automática
Balance de brancos | Balance de brancos automático
Valor do zoom dixital | 0
Lonxitude focal na película de 35 mm | 37
Scene capture type | Standard
Contraste | Normal
Saturación | Normal
Nitidez | Normal
Subject distance range | Descoñecida

Traído desde "http://gl.wikipedia.org../../../0/0/0/Image%7E000_0042.JPG_f408.html"

Categoría: Imaxes GFDL

##### Views

- Imaxe
- Discusión
- Revisión actual

##### Procura