Image:Fontecf.jpg - Wikipedia

# Image:Fontecf.jpg

### Na Galipedia, a wikipedia en galego.

- Image
- Historial da imaxe
- Ligazóns de imaxe
- Metadatos

Descargar a versión de alta resolución (2304x1728, 1271 KB)

## [editar] Resumo

A fonte do antergo Campo de Feira de Chantada, hoxe en día convertido en parque. Pódese observar nun primeiro plano os abrevadeiros dos animáis e, ó fondo da imaxe, os caños que usaban as persoas.

## [editar] Licenza

Autor: José M. Moure 30 de xuño de 2005

Este ficheiro está baixo a licenza de Creative Commons
«Recoñecemento-CompartirIgual 2.1 España»

This file is licensed under the Creative Commons
"Attribution-ShareAlike 2.1 Spain" Licence

## Historial da imaxe

Lenda: (actual) = esta é a imaxe actual, (borrar) = borrar esta versión vella, (rev) = voltar a esta versión vella.
Prema na data para ver as imaxes cargadas nesa data..

- (borrar) (actual) 12:07, 12 outubro 2005 . . Jmmourem (Talk | contribucións) . . 2304×1728 (1,301,749 bytes) (A fonte do antergo Campo de Feira de Chantada, hoxe en día convertido en parque. Pódese observar nun primeiro plano os abrevadeiros dos animáis e, ó fondo da imaxe, os caños que usaban as persoas. )

- Editar este ficheiro cunha aplicación externa

  Vexa as seguintes instrucións (en inglés) para máis información.

## Ligazóns de imaxe

As seguintes páxinas ligan con esta imaxe:

- Image:Fontecf.jpg

## Metadatos

Este ficheiro contén información adicional, probablemente engadidos pola cámara dixital ou polo escáner usado para creala ou dixitalizala. Se o ficheiro orixinal foi modificado, pode que algúns detalles non se reflictan na imaxe modificada.

Fabricante da cámara | EASTMAN KODAK COMPANY
Modelo de Cámara | KODAK LS743 ZOOM DIGITAL CAMERA
Orientación | Normal
Resolución horizontal | 230 dpi
Resolución vertical | 230 dpi
Y and C positioning | 1
Tempo de exposición | 1/125 sec (0.008)
Número f | f/3
Programa de exposición | Programa normal
Versión Exif | 2.21
Data e hora de xeración do ficheiro | 20:43, 31 xullo 2005
Data e hora de dixitalización | 20:43, 31 xullo 2005
Velocidade de obturación electrónica | 7
Apertura | 3.2
Exposure bias | 0
Maximum land aperture | 3.2
Modo de medida da exposición | Pattern
Fonte da luz | Descoñecida
Flash | 24
Lonxitude focal | 6 mm
Espazo de cor | sRGB
Exposure index | 80
Tipo de sensor | One-chip color area sensor
Custom image processing | Normal process
Modo de exposición | Exposición automática
Balance de brancos | Balance de brancos automático
Valor do zoom dixital | 0
Lonxitude focal na película de 35 mm | 36
Scene capture type | Standard
Contraste | Normal
Saturación | Normal
Nitidez | Normal
Subject distance range | Descoñecida

Traído desde "http://gl.wikipedia.org../../../f/o/n/Image%7EFontecf.jpg_c296.html"

Categoría: CC-BY-SA-2.1-ES

##### Views

- Imaxe
- Discusión
- Revisión actual

##### Procura