# אורתוקלז

### מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

יש לך הודעות חדשות (השווה לגרסה הקודמת).

אורתוקלז
תכונות המינרל
הרכב כימי | KAlSi3O8
מערך קריסטלוגרפי | מונוקליני
צורת הגביש | גבישים דמויי תיבה. לגביש הטיפוסי חתך מלבני או ריבועי. גבישים פריזמתיים תאומים נפוצים מאוד באורתוקלז.
צבע | לבן-צהבהב, צהוב עם קורטוב אדום, כתום עד חום.
ברק | זגוגי עד עמום עקב בליה. פנינתי על משטחי פצילות.
שקיפות | שקוף למחצה עד אטום (לעתים רחוקות שקוף)
פצילות | מושלמת במישור אחד וטובה במישור השני. יוצרת מנסרות של זווית ישרה שנתנה את השם למינרל.
שבירה | דמוית קונכיה או בלתי שווה.
קשיות | 6 בסולם מוס
משקל סגולי | 2.56
שרטוט | לבן
מינרלים נלווים | קוורץ, פלגיוקלז נתרני, נציץ, טורמאלין טופז
סוגים

אורתוקלז – (מיוונית "שבירה ישרה" בשל הזווית בין מישורי הפצילות) הוא מינרל מקבוצת הפלדספטים (פצלות השדה). האורתוקלז נמנה בין המינרלים החשובים ביותר שמהם בנויים סלעי היסוד. האורתוקלז נפוץ בסלעים חומציים כדוגמת גרניט וריוליט ובסלעים בינוניים כדוגמת סיאניט. בישראל ניתן למצוא אורתוקלז בסלעי הגרניט של אזור אילת.

קבוצת פצלות השדה שהאורתוקלז הוא חלק ממנה מכילה מינרלים טקטוסיליקטים - (סיליקטים במבנה מרחבי). כמו הקוורץ בנויים מינרלים אלה מארבעה טטרהדרונים, אלא שבעוד שבקוורץ כל הטטרהדרונים בנויים מ- SiO4 בפצלת השדה מחליף אטום אלומיניום אטום צורן. משום שהצורן הוא ארבע־ערכי בעוד שהאלומיניום הוא שלוש־ערכי נדרש פיצוי חשמלי. באורתוקלז הפיצוי החשמלי בא בצורת קטיון אשלגן.

באורתוקלז נעשה שימוש בתעשיית החרסינה וכרכיב באבקת ליטוש. אורתוקלז המעורב באופאל (קוורץ המכיל מים) פניניתי מכונה "אבן ירח" ונעשה בו שימוש בתעשיית התכשיטים.

### [עריכה] קישורים חיצוניים

- אורתוקלז באתר webmineral

מקור: http://he.wikipedia.org../../../%D7%90/%D7%95/%D7%A8/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%9C%D7%96.html

קטגוריות: פצלות השדה | טקטוסיליקטים | מינרלים סיליקטיים | מינרלים

##### Views

- ערך
- שיחה
- גרסה נוכחית

##### קהילה

- שער הקהילה
- עזרה
- דלפק ייעוץ
- מזנון
- יצירת קשר
- ספר אורחים

##### חיפוש

##### שפות אחרות

- English
- Español
- Deutsch
- Polski
- Slovenčina
- Српски / Srpski