# CMOS

### מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

יש לך הודעות חדשות (השווה לגרסה הקודמת).

| ערך זה זקוק לעריכה, על מנת שיתאים לסגנון המקובל בוויקיפדיה. לצורך זה ייתכנו סיבות אחדות: פגמים טכניים כגון מיעוט קישורים פנימיים, סגנון הטעון שיפור או צורך בהגהה. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה שלו.

CMOS = Complimentary Metal Oxide Semiconductor.

מימוש מהפך, שער NOT, בטכנלוגיית CMOS

  ערך מורחב – יצירת שערים לוגיים

זהו סוג של טרנזיסטור המורכב למעשה מ2 טרנזיסטורים המשלימים זה את זה: NMOS וPMOS המבוססים על מצע מטענים חשמליים חיוביים (PMOS) ושליליים (NMOS). תכונת הPMOS המיוחדת היא המהפך. באופן כללי, עבור מתח נמוך במבוא הטרנזיסטור יתקבל מתח גבוה במוצאו ולהיפך. ערכי הסף הקובעים מהו מתח נמוך ומהו גבוה הינם תלויי טרנזיסטור כלומר עבור כל טרנזיסטור יש ערכים שונים. ערכים אלה תלויים ברוחב תעלת המטענים ובמצע הטרנזיסטור. השימוש בCMOSים נפוץ ביותר בעולם הדיגיטלי בשל מהירותו. מאחר והCMOS מורכב מNMOS וPMOS יש להסתכל על הCMOS כטרנזיסטור בעל 2 ענפים כאשר הענף של הPMOSים הינו PULL UP והNMOS הינו PULL DOWN בשל התכונות המאפיינות כ"א מהם.

מקור: http://he.wikipedia.org../../../c/m/o/CMOS_a629.html

קטגוריה: ויקיפדיה: ערכים הדורשים עריכה

##### Views

- ערך
- שיחה
- גרסה נוכחית

##### קהילה

- שער הקהילה
- עזרה
- דלפק ייעוץ
- מזנון
- יצירת קשר
- ספר אורחים

##### חיפוש

##### שפות אחרות

- English
- العربية
- Deutsch
- Español
- Français
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- Nederlands
- 日本語
- Norsk (bokmål)
- Norsk (nynorsk)
- Polski
- Português
- Русский
- Suomi
- Svenska
- Tiếng Việt
- Türkçe
- اردو
- 中文