# FXO

### מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

יש לך הודעות חדשות (השווה לגרסה הקודמת).

FXO הם ראשי תיבות באנגלית של Foreign Exchange Office. זהו התקן אשר ממלא תפקיד של טלפון המתחבר לרשת הטלפון הציבורית (PSTN). כמו טלפון רגיל, הוא אחראי ליצירת חיווי on-hook ("שפופרת מונחת") ו־off-hook ("שפופרת מורמת").

דוגמאות להתקני FXO הם טלפונים אנלוגיים, מודמים (אנלוגיים, להבדיל ממודמי ADSL או מודמי כבלים) ופקסים. כמו כן ישנם כרטיסי FXO עבור מחשבים אשר מאפשרים לתוכנה להתחבר לרשת הטלפוניה. לדוגמה, התקן שמחבר שירות VOIP לרשת הטלפון.

מול התקן FXO נמצא התקן FXS, בדרך כלל של מרכזיית הטלפון.

## [עריכה] קישורים

- מידע נוסף מאתר- VoIP Wiki

ערך זה הוא קצרמר בנושא תקשורת. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.

מקור: http://he.wikipedia.org../../../f/x/o/FXO_ed47.html

קטגוריות: טלפוניה | טכנולוגיה תקשורתית | קצרמר תקשורת

##### Views

- ערך
- שיחה
- גרסה נוכחית

##### קהילה

- שער הקהילה
- עזרה
- דלפק ייעוץ
- מזנון
- יצירת קשר
- ספר אורחים

##### חיפוש

##### שפות אחרות

- English
- Español
- Polski
- Português
- Русский