# R4

### מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

יש לך הודעות חדשות (השווה לגרסה הקודמת).

רובה סער R4
נגזרות | R6, R5
תכנון | התעשייה הצבאית הדרום אפריקאית
שנות שירות | 1980 עד ימינו
פעולה | גז, בריח מסתובב
חירוק קנה | ?
אורך קנה | ? מ"מ
הזנה | מחסנית של 30 כדורים או מחסנית עגולה של 50 כדורים
כוונות | ?
אורך כולל | 740 מ"מ
משקל ריק | כ-4.3 ק"ג
משקל מלא | ?
קצב אש | 750-600 כדורים לדקה
מהירות לוע | 980 מטר לשניה
טווח אפקטיבי | 500
מחיר ליחידה | ?

R4 הוא רובה סער דרום-אפריקאי המבוסס על רובה הסער הישראלי "גליל".

רובה הסער TR פותח ויוצר על ידי התעשייה הצבאית הדרום אפריקאית ב־1982 עבור הצבא הדרום אפריקאי, במטרה להחליף את ה־R1 מבוסס ה-FAL הבלגי. רובה הסער R4 מבוסס בחלקו הרב על רובה הסער הישראלי "גליל" ומיוצר תחת רישיון מתע"ש.

ה־R4 שימש את הצבא הדרום אפריקאי בנמיביה ובמהומות באנגולה.

הרובה נמצא בשימוש ביחידות של משטרת דרום אפריקה ומשטרת האיטי. קיימת גירסה מקוצרת ה־R5 וגירסת מיקרו ה-R6.

ערך זה הוא קצרמר בנושא צבא. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.

מקור: http://he.wikipedia.org../../../r/4/_/R4.html

קטגוריות: רובי סער | דרום אפריקה | קצרמר צבא

##### Views

- ערך
- שיחה
- גרסה נוכחית

##### קהילה

- שער הקהילה
- עזרה
- דלפק ייעוץ
- מזנון
- יצירת קשר
- ספר אורחים

##### חיפוש

##### שפות אחרות

- English
- Српски / Srpski