# EPROM

### מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

יש לך הודעות חדשות (השווה לגרסה הקודמת).

EPROM (מאנגלית: זכרון לקריאה בלבד הניתן למחיקה ותכנות, erasable programmable read-only memory), הוא סוג של שבב זכרון אשר שומר על המידע שלו גם כאשר אין לו אספקת מתח, כלומר בלתי נדיף במונחו המקובל בתחום. הוא מתוכנת על ידי התקן אלקטרוני אשר מספק מתח גבוה יותר מאשר המתחים הרגילים שבהם משתמשים במעגלים חשמליים. לאחר שתוכנת, EPROM יכול להמחק רק על ידי חשיפתו לאור אולטרה סגול חזק. ברוב שבבי הEPROM מותקן חלון פלסטיק שקוף בראשו אשר חושף את שבב הצורן, ואשר דרכו האור האולטרה-סגול עובר בזמן המחיקה.

שבב EPROM שומר על המידע שלו בסביבות 10 עד 20 שנה וניתן לקרוא אותו מספר בלתי מוגבל של פעמים. בכדי למנוע מחיקה מקרית על ידי אור השמש, שומרים בדרך כלל על החלון השקוף מכוסה על ידי מדבקה. שבבי BIOS של מחשבים ישנים היו לרוב מסוג EPROM, וחלון המחיקה היה מכוסה עם תווית שמכילה את שם יצרן הBIOS, גרסתו, והודעת זכויות יוצרים.

ה-EPROM הומצא על ידי דב פרומן.

סוגים של EPROM

## [עריכה] ראו גם

- EEPROM
- זכרון הבזק

מקור: http://he.wikipedia.org../../../e/p/r/EPROM_a272.html

קטגוריה: התקני זכרון אלקטרוניים

##### Views

- ערך
- שיחה
- גרסה נוכחית

##### קהילה

- שער הקהילה
- עזרה
- דלפק ייעוץ
- מזנון
- יצירת קשר
- ספר אורחים

##### חיפוש

##### שפות אחרות

- English
- Български
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- Español
- Italiano
- 日本語
- Nederlands
- Polski
- Português
- 中文