# Serial ATA

### מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

יש לך הודעות חדשות (השווה לגרסה הקודמת).
מחבר כבל SATA בעל 7 פינים
מחבר כבל SATA בעל 15 פינים

ה-Serial ATA או בקיצור SATA, היא טכנולוגית אפיק מחשב IDE פנימי, להעברת מידע מזכרון המחשב להתקנים חיצוניים כמו דיסק קשיח, כוננים אופטיים וכוננים מגנטיים נשלפים. תקן זה החליף את ה-ATA המקבילי הישן, שנקרא רטרואקטיבית בשם PATA, בכדי להבדיל בינו לבין הSATA.

יתרונותיו הבולטים הם:

- מהירות העברת נתונים גבוהה יותר (בשלב הראשוני יצא SATA1 במהירות של 150 מגבייט לשנייה, ובסוף שנת 2003 יצא SATA2 במהירות של 300 מגבייט לשנייה).
- מתח חשמל נמוך. האותות שמועברים בכבל הם במתח של 0.7 וולט לעומת 5 וולט בכבל PATA.
- מרחק. המרחק הוגדל למטר, ובeSATA ל-2 מטר, לעומת 46 ס"מ בATA.
- כבל דק יותר. (7 פינים לעומת 40 פינים בכבל PATA).

התקן החדש הוא בעל תמיכה לאחור, וניתן לחבר התקני Parallel ATA לבקר Serial ATA בעזרת מתאם.

כיום קיימים כבלי SATA במהירויות גבוהות בהרבה. לאחרונה יצאו לשוק כבלים בעלי קצב העברה של עד 3 ג'יגה סיביות בשניה. ארגון SATA-IO מתכנן להוציא לשוק בקרוב כבל שמסוגל להעביר במהירות כפולה (6 ג'יגה סיביות).

תקן זה סוגר את הפער שהיה בהעברת נתונים בין התקני IDE סטנדרטים לבין התקני SCSI, ומאפשר לקבל ביצועי מהירות הקרובים לSCSI במחירים זולים בהרבה, ללא צורך בכרטיסי הרחבה מיוחדים. אמנם במדדים אחרים הוא עדיין נותר מוגבל לעומת ה-SCSI שכן המרחק האופטימלי שלו 2 מטר בתקן המורחב לעומת 16 מטר בSCSI, ובמספר התקנים חיצוניים שאפשר לחבר לכבל אחד, 1 ב-SATA לעומת 16 בSCSI.

פרטים נוספים ניתן לקבל באתר של קבוצת Serial ATA.

## [עריכה] ראו גם

- מונחים בחומרה

## [עריכה] קישורים חיצוניים

- אתר ארגון התקינה SATA, אתר הבית

מקור: http://he.wikipedia.org../../../s/e/r/Serial_ATA_25b5.html

קטגוריה: אפיק מחשב

##### Views

- ערך
- שיחה
- גרסה נוכחית

##### קהילה

- שער הקהילה
- עזרה
- דלפק ייעוץ
- מזנון
- יצירת קשר
- ספר אורחים

##### חיפוש

##### שפות אחרות

- English
- Bosanski
- Deutsch
- Esperanto
- Español
- Suomi
- Français
- Italiano
- 日本語
- Lietuvių
- Nederlands
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Português
- Русский
- Slovenčina
- Српски / Srpski
- Svenska
- 中文