# אגזוז לחץ

### מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

יש לך הודעות חדשות (השווה לגרסה הקודמת).
שלבי הפעולה באגזוז לחץ

אגזוז לחץ הוא מפלט המשמש בכלי רכב בעלי מחזור שתי פעימות. אגזוז מסוג זה מחזיר חלק מגזי השריפה לכיוון המנוע, ובכך יוצר דחיסה של התערובת ומפצה על אי קיומם של השסתומים במנוע. הלחץ הנוצר בעת החזרת הגזים הוא הנותן לאגזוז את שמו. אגזוז לחץ נמצא בקטנועים קטני נפח, ונועד לסייע למנוע לשרוף באופן יעיל את התערובת ולהגיע לייצור הספק גדול יחסית ממנועים קטני נפח.

מקור: http://he.wikipedia.org../../../%D7%90/%D7%92/%D7%96/%D7%90%D7%92%D7%96%D7%95%D7%96_%D7%9C%D7%97%D7%A5.html

קטגוריה: טכנולוגיה תחבורתית

##### Views

- ערך
- שיחה
- גרסה נוכחית

##### קהילה

- שער הקהילה
- עזרה
- דלפק ייעוץ
- מזנון
- יצירת קשר
- ספר אורחים

##### חיפוש

##### שפות אחרות

- English