# בריכת שחייה אולימפית

### מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

יש לך הודעות חדשות (השווה לגרסה הקודמת).
בריכת שחיה אולימפית מקורה.

בריכת שחייה אולימפית הינה בריכת שחייה העומדת בכללים שנקבעו לצרכי שחייה תחרותית במשחקים האולימפיים. כללים אלה נקבעו על ידי הפדרציה הבינלאומית לשחייה (Federation Internationale de la Natation) אשר קבעה סטנדרטים מקובלים בכל העולם לבריכות שחייה תחרותיות.

בריכה אולימפית חייבת לעמוד בתנאים הבאים:

אורך: | 50 מטרים
רוחב: | 25 מטרים
מספר נתיבים: | 8
רוחב כל נתיב: | 2.5 מטרים
טמפרטורת המים: | 25° צלזיוס עד 28° צלזיוס
עוצמת התאורה: | >1500 לוקס
עומק מינימלי: | 2.0 מטרים
נפח: | 2,500,000 ליטרים (בהנחה שעומק הבריכה 2 מטרים)

כמו כן, הכללים דורשים שיהיו שני נתיבים חיצוניים שרוחבם 2.5 מטרים משני צידי נתיבי השחייה.

## [עריכה] קישורים חיצוניים

- כללי FINA

מקור: http://he.wikipedia.org../../../%D7%91/%D7%A8/%D7%99/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%AA_%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%AA.html

קטגוריה: שחייה

##### Views

- ערך
- שיחה
- גרסה נוכחית

##### קהילה

- שער הקהילה
- עזרה
- דלפק ייעוץ
- מזנון
- יצירת קשר
- ספר אורחים

##### חיפוש

##### שפות אחרות

- English
- Nederlands