# Heat sink

### מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

יש לך הודעות חדשות (השווה לגרסה הקודמת).

| יש לשכתב ערך זה הסיבה לכך: heat sink הוא התקן כללי בהרבה מהמתואר בערך. אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות בדף זה, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה שלו.

Heat Sink

Heat Sink הינו רכיב מתכתי בדר"כ, שמבנהו מסייע לפיזור החום של הרכיב עליו הוא מוצב, והוא מיועד לרכיבי מחשב הזקוקים לקירור טמפ' הפעולה שלהם על מנת שיוכלו לעבוד זמן ממושך ללא סכנת התחממות ושריפת הרכיב וכתוצאה מכך השבתתו.

מבנה ה-Heat Sink הוא פלטה מתכתית (ישנם גם חומרים אחרים בהם ניתן להשתמש לרכיב זה) שעליה מצויים פסי מתכת המחוברים במאונך לפלטה ובניהם יש מרווח מסוים המאפשר זרימת אוויר בין הפסים.

שימושו בחומרה הוא לצורך קירור המעבד הראשי של המחשב או לשבבים אחרים העובדים בעומס גבוה, אך כיום משתמשים לקירור המעבד ברכיב "אקטיבי" הכולל מאוורר להגדלת היעילות של הקירור.

הסיבה לצלעות הקירור הרבות הינה בדיוק כמו במנועים וברכיבים הנוטים לחימום יתר: ריבוי צלעות המתכת מגדילה את שטח הפנים של האזור החם ובכך יותר שטח נחשף לאוויר קר ועוזר בכך לקירור השטח החם. בדרך כלל מתווסף מאוורר מעל צלעות הקירור על מנת להגביר את זרימת האויר.

## [עריכה] עיון נוסף

- מונחים בחומרה

מקור: http://he.wikipedia.org../../../h/e/a/Heat_sink.html

קטגוריה: ויקיפדיה: ערכים הדורשים שכתוב

##### Views

- ערך
- שיחה
- גרסה נוכחית

##### קהילה

- שער הקהילה
- עזרה
- דלפק ייעוץ
- מזנון
- יצירת קשר
- ספר אורחים

##### חיפוש

##### שפות אחרות

- English