# PBY קטלינה

### מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

יש לך הודעות חדשות (השווה לגרסה הקודמת).
מטוסי קטלינה מעל האיים האלאוטיים במהלך מלחמת העולם השנייה
מטוס קטלינה נוחת על המים

PBY קטלינה הוא השם שהעניק הצי האמריקני לסירה מעופפת שיוצרה בארצות הברית וקנדה בשנות ה-30 ובשנות ה-40. PB הוא קיצור ל-Patrol Bomber (באנגלית: מפציץ פטרול), וה-Y היא זיהוי ליצרנית קונסולידייטד. את המטוס ניתן לחמש במטעני עומק, פצצות, טורפדו ותותח 0.50. שימוש רב נעשה במטוס במהלך מלחמת העולם השנייה. המטוסים שירתו בכל זרועות הכוחות המזויינים של ארצות הברית וכן בחילות אוויר וחילות ים של מדינות רבות אחרות, בהן גם ישראל. בחיל האוויר של צבא ארצות הברית היה כינוי המטוס OA-10, והמטוסים שיוצרו בקנדה היו ידועים בכינוי "קנסו".

## [עריכה] שירות בחיל האוויר הישראלי

שלושה מטוסי PBY-A5 קטלינה נרכשו בארצות הברית על-ידי ישראל כדי לשמש את חיל האוויר הישראלי לסיור חופים מבסיס הפעלה בכנרת. רק שניים מבין השלושה אכן שירתו במשימה זו. המטוסים נכנסו לשירות חיל האוויר הישראלי ב-1950 והופעלו על-ידי טייסת 69 ("טייסת הפטישים") למשך מספר חודשים.

## [עריכה] נתונים

### [עריכה] מאפיינים כלליים

- צוות: 9
- מוטה: 104 רגל 0 אינץ' (31.72 מטר)
- אורך: 63 רגל 10 אינץ' (19.46 מטר)
- גובה: 20 רגל 2 אינץ' (5.65 מטר)
- שטח כנף: 1,400 רגל רבוע (130 מ"ר)
- משקל ריק: 20,910 ליב' (9,480 ק"ג)
- משקל המראה מרבי: 35,420 ליב' (16,066 ק"ג)
- מנוע: שניים, "פראט אנד ויטני" R-1830-92 בעלי הספק של 1,200 כ"ס כל-אחד

### [עריכה] ביצועים

- מהירות מירבית: 315 קמ"ש
- מהירות שיוט: 201 קמ"ש
- קצב טיפוס: 1,000 רגל לדקה
- סיג רום מבצעי: 15,800 רגל (4,000 מטר)
- טווח: 2,520 מייל (4,030 ק"מ)

### [עריכה] חימוש

ארבעה מקלעים ואפשרות לשאת פצצות מתחת לכנפיים

## [עריכה] קישורים חיצוניים

מיזמי קרן ויקימדיה |  |
תמונות ומדיה בוויקישיתוף: PBY קטלינה

מקור: http://he.wikipedia.org../../../p/b/y/PBY_%D7%A7%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%94_23ad.html

קטגוריה: מטוסים

##### Views

- ערך
- שיחה
- גרסה נוכחית

##### קהילה

- שער הקהילה
- עזרה
- דלפק ייעוץ
- מזנון
- יצירת קשר
- ספר אורחים

##### חיפוש

##### שפות אחרות

- English
- Deutsch
- Français
- Nederlands
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Português
- Svenska