# LNB

### מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

יש לך הודעות חדשות (השווה לגרסה הקודמת).

| ערך זה זקוק לעריכה, על מנת שיתאים לסגנון המקובל בוויקיפדיה. לצורך זה ייתכנו סיבות אחדות: פגמים טכניים כגון מיעוט קישורים פנימיים, סגנון הטעון שיפור או צורך בהגהה. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה שלו.

LNB - (בשמו המלא Low Noise Block Downconverter) מוכר גם בשם עינית, הוא רכיב אלקטרוני הנמצא בדרך כלל במוקד של "צלחות" (אנטנות) לקליטת שידורי לוויין. מטרת חלק זה היא "לאסוף" את האותות המוחזרים מהצלחת (ואשר מגיעים בעוצמה נמוכה מאוד) ולהגביר אותם, תוך סינון והנחתת הרעשים המלווים להגברת האותות. משם - אותות השידור מועברים אל המקלט הלווייני, שם הם עוברים עיבוד והמרה לאותות אנלוגיים ונשלחים אל מקלט הטלוויזיה להצגתם לצופה.

ה- LNB יושב בקצה זרוע במוקד צלחת פרבולית

ישנם מספר סוגי LNB אשר נבדלים בעוצמת סינון הרעש ובמספר היציאות שלהם.

מקור: http://he.wikipedia.org../../../l/n/b/LNB_3dbb.html

קטגוריות: ויקיפדיה: ערכים הדורשים עריכה | אלקטרוניקה

##### Views

- ערך
- שיחה
- גרסה נוכחית

##### קהילה

- שער הקהילה
- עזרה
- דלפק ייעוץ
- מזנון
- יצירת קשר
- ספר אורחים

##### חיפוש

##### שפות אחרות

- English
- Deutsch
- Español
- Français
- Italiano
- Nederlands