# ISA

### מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

יש לך הודעות חדשות (השווה לגרסה הקודמת).

ISA (מאנגלית: ארכיטקיטורה תעשייתית תקנית, Industry Standard Architecture) הוא תקן לאפיק מחשב למחשבים אישיים תואמי IBM, אשר הוצג ב1984, והרחיב את ארכיטקטורת האפיק של XT ל־16 ביטים. הוא מתוכנן בכדי לחבר כרטיסים של התקנים היקפים ללוח האם. בנוסף, הפרוטוקולים מאפשרים שליטה על האפיק, למרות שניתן לגשת ישירות רק ל16 מגה־בית הראשונים של הזיכרון הראשי. בהתייחסות לארכיטקטורת האפיק של XT, לפעמים מיחסים אותו כארכיטקטורת האפיק של AT.

לקראת סוף שנות ה90, פופולריות הISA החל לרדת בהדרגה, ומרבית לוחות האם של המחשבים האישים תואמי IBM עברו לתכנונים עם יותר חריצי PCI ועם פחות, אם בכלל, חריצי ISA. אף על פי שישנם עדיין לוחות אם עם חריצי ISA אשר מיוצרים כיום, הם הפכו לנדירים יחסית בזמנים מודרנים.

## [עריכה] ראו גם

- EISA (אשר היא הרחבה תואמת לISA)
- MCA (אשר הייתה ניסיונה הכושל של IBM להציג אפיק משופר אך לא תואם לISA).
- PCI (אפיק משופר לא תואם אך פופולרי)
- ארכיטקטורת אפיק של XT (הארכיטקטורה שהקדימה את ISA)
- אפיק מקומי VESA, תוכנן לגישה מהירה יותר להתקני וידאו.

  מאמר זה מבוסס על חומר מFOLDOC (המילון המקוון החופשי של מחשבים) באישור תחת רשיון ה־GFDL.

מקור: http://he.wikipedia.org../../../i/s/a/ISA_64f2.html

קטגוריה: אפיק מחשב

##### Views

- ערך
- שיחה
- גרסה נוכחית

##### קהילה

- שער הקהילה
- עזרה
- דלפק ייעוץ
- מזנון
- יצירת קשר
- ספר אורחים

##### חיפוש

##### שפות אחרות

- English
- Deutsch
- Esperanto
- Español
- فارسی
- Suomi
- Français
- Galego
- Italiano
- 日本語
- Nederlands
- Polski
- Português
- Română
- Русский
- Slovenčina
- Svenska
- 中文