# אפנון משרעת

### מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

יש לך הודעות חדשות (השווה לגרסה הקודמת).
דוגמה של איפנון משרעת. הדיאגרמה העליונה מראה את הגל (באדום) שאותו מעונינים לאפנן, ואת הגל הנושא (ירוק). התמונה התחתונה מראה את את תוצאת איפנון המשרעת בין שתי הגלים.

אפנון משרעת או אפנון תנופה (אמפליטודה) (באנגלית: AM; Amplitude Modulation) הוא שיטת שידור של גלים אלקטרומגנטיים לשידור קול, כך שמשרעת הגל (ועוצמתו) המשודר משתנה בתלות במידע, בעוד תדר הגל נשאר ללא שינוי. שיטה זו נועדה בעיקר להפצת אותות שמע אלחוטיים, אך ניתן להעביר בשיטה זו גם צפנים ונתונים. שיטה זו נפוצה בעיקר בשידורי הרדיו בתחום הגלים הבינוניים.

ניתן לבצע אפנון AM על ידי הכנסת אות השידור והגל הנושא למיקסר RF. גילוי AM ניתן לבצע על ידי גילוי משרעת (קבל שחוסם תדרים גבוהים).

אפנון AM הנו אפנון קל לביצוע, אבל בזבזני ברוחב הסרט, מכיוון שנדרש רוחב סרט כפול מרוחב הסרט של האינפורמציה.

את האפנון ניתן לקבל על ידי הכפלת האות הנכנס באות קוסינוס, וכך למעשה בתחום התדר תהיה קונבולוציה של שני הלמים (הקוסינוס) עם התמרת פורייה של האות הנכנס. לכן האות המאופנן יהיה בתדרים שסביב תדר הקוסינוס שאפנן אותו וכך אפשר להוביל אותות שונים בו זמנית, כאשר כל אות מועבר סביב תדר נושא (הקוסינוס לעיל) שונה.

## [עריכה] ראו גם

- אפנון תדר

ערך זה הוא קצרמר בנושא פיזיקה. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.

מקור: http://he.wikipedia.org../../../%D7%90/%D7%A4/%D7%A0/%D7%90%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%A2%D7%AA.html

קטגוריות: קצרמר פיזיקה | טכנולוגיה תקשורתית

##### Views

- ערך
- שיחה
- גרסה נוכחית

##### קהילה

- שער הקהילה
- עזרה
- דלפק ייעוץ
- מזנון
- יצירת קשר
- ספר אורחים

##### חיפוש

##### שפות אחרות

- English
- Česky
- Deutsch
- Español
- Euskara
- Suomi
- Français
- Hrvatski
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Nederlands
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Português
- Simple English
- Slovenščina
- 中文