# Frame relay

### מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

יש לך הודעות חדשות (השווה לגרסה הקודמת).

Frame relay פרוטוקול לשינוע סופר מהיר של Packets מעל גבי מחברים וירטואליים לחיבור אל התקני רשת. חיבור Frame Relay מאפשר הקמת VPN בעלויות נמוכות בין שתי מערכות WAN כדוגמת קשר שבין ISP ורשת של חברה. חברות ISP משתמשות ברשת Frame Relay בכדי להשיג מערכות LAN to LAN, או Wan to LAN להעברת נתונים מהירה, ולחבר POP באזור גיאוגרפי. כיום, עם חדירת האינטרנט בפס רחב (ADSL) הולך השימוש ב Frame Relay, ופוחת.

ולמעשה היא טכנולוגיה למיתוג מנות לחיבור התקנים ברשת אזורית (WAN). תומך במהירויות שונות, לדוגמה T-1 ב-1.544 מ"ב ו-T-3 ב-45 מ"ב. הטכנולוגיה מוחלפת באזורים מסוימים בהתקנים משופרים כגון ATM.

ערך זה הוא קצרמר בנושא מחשבים. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.

מקור: http://he.wikipedia.org../../../f/r/a/Frame_relay.html

קטגוריות: קצרמר מחשבים | תקנים בתקשורת מחשבים

##### Views

- ערך
- שיחה
- גרסה נוכחית

##### קהילה

- שער הקהילה
- עזרה
- דלפק ייעוץ
- מזנון
- יצירת קשר
- ספר אורחים

##### חיפוש

##### שפות אחרות

- English
- Bosanski
- Deutsch
- Español
- Suomi
- Français
- Italiano
- 日本語
- Polski
- Português
- Română
- Русский
- Svenska
- 中文