# IPX

### מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

יש לך הודעות חדשות (השווה לגרסה הקודמת).

פרוטוקולים במודל ה-OSI
HTTP, SMTP, FTP, IRC, SNMP, SSH ... | Application
SSH ... | Presentation
| Session
TCP, UDP, SCTP, RTP, DCCP ... | Transport
IPv4, IPv6, ICMP, RIP, IPX ... | Network
Ethernet, Token ring, FDDI, ARP ... | Data Link
802.11 WiFi ... | Physical

פרוטוקולים במודל ה-TCP/IP
Application | HTTP, SMTP, FTP, SSH, IRC, SNMP, SIP ...
Transport | TCP, UDP, SCTP, RTP, DCCP, ICMP ...
Network | IPv4, IPv6, ICMP, ARP, IPX ...
Physical | Ethernet, 802.11 WiFi, Token ring, FDDI, ARP ...

פרוטוקול IPX (ראשי תיבות של Internetwork Packet eXchange) או העברה בין-רשתות הוא פרוטוקול רשת המתפקד בשכבת הרשת של מודל הOSI ומודל ה-TCP/IP, ומהווה חלק מחבילת הפרוטוקולים IPX/SPX. פרוטוקול IPX שימש בעיקר מערכות של חברת נובל, ובמיוחד בשירותי Netware, אך נדחק עם התפוצה ההולכת וגדלה של האינטרנט בשנות השמונים והתשעים שהביא איתו את ה-IP כחלק מחבילת הפרוטוקולים TCP/IP.

## [עריכה] כתובת IPX

השימוש בפרוטוקול IPX מחייב מתן כתובת IPX לכל תחנה ברשת. כתובת IPX מורכבת משני חלקים:

- כתובת הרשת - 32 סיביות שנקבעות על ידי מנהל הרשת, כתובת הרשת חייבת להיות ייחודית בין כל הרשתות המחוברות.
- כתובת התחנה - 48 סיביות המכילות את כתובת ה-MAC של התחנה ברשת.

השימוש בכתובת ה-MAC כחלק מהכתובת הלוגית חוסך את הצורך במנגנון תרגום דוגמת ARP שקיים ברשתות TCP/IP.

## [עריכה] מבנה חבילת IPX

חבילת IPX (מאנגלית - IPX Packet) מורכבת מהשדות הבאים:

- Checksum (בדיקת תקינות) - 16 סיביות - עד לגרסה 4 של NetWare לא היה בשימוש, החל מגרסה 4 השדה משמש לבדיקת תקינות הנתונים על ידי הפעלת פונקציה ידועה על הנתונים בתחת המקור ובתחת היעד והשוואה בין התוצאות.
- Packet length (אורך החבילה) - 16 סיביות - מספר המציין את אורך החבילה כולה (פתיח ונתונים) בבתים.
- Transport control (בקרת תעבורה) - 8 סיביות - משמש לספירת מספר התחנות שהחבילה עברה בדרך (hop count). במידה והחבילה עברה יותר מ-16 תחנות ועדיין לא הגיע ליעדה החבילה מושמטת. מנגנון זה נועד למנוע מצב שבו חבילה מסתובבת ברשת במעגלים.
- Packet type (סוג חבילה) - 8 סיביות - מציין לאיזה שירות או פרוטוקול משכבה גבוהה יותר שייכים הנתונים בחבילה.
- Destenation network (רשת היעד) - 32 סיביות - כתובת ה-IPX של רשת היעד של החבילה.
- Destenation node (קצה היעד) - 48 סיביות - כתובת ה-IPX של הקצה המיועד ברשת היעד, למעשה כתובת ה-MAC שלו.
- Destenation Socket (מפתח היעד) - 16 סיביות - שקע ברשתות IPX/SPX משמש להבדלה בין התוכנות השונות שמנהלות תקשורת במקביל, ולמעשה מקביל למפתח (Port) ברשתות TCP/IP.
- Source network (רשת המקור) - 32 סיביות - כתובת ה-IPX של רשת המקור של החבילה.
- Source node (קצה המקור) - 48 סיביות - כתובת ה-IPX של הקצה ממנו נשלחו הנתונים ברשת המקור, למעשה כתובת ה-MAC שלו.
- Source Socket (מפתח המקור) - 16 סיביות - שקע ברשתות IPX/SPX משמש להבדלה בין התוכנות השונות שמנהלות תקשורת במקביל, ולמעשה מקביל למפתח (Port) ברשתות TCP/IP.
- Data (נתונים) - המידע שעובר בחבילה, בתוספת נתונים שהוסיפו פרוטוקולים בשכבות גבוהות יותר. אורך הנתונים מוגבל בדרך כלל על ידי תקני המדיה שעליה מועברים הנתונים.

## [עריכה] ראו גם

- מונחים ברשת מחשבים

## [עריכה] קישורים חיצוניים

- הסבר על IPX באתר חברת Novell.

מקור: http://he.wikipedia.org../../../i/p/x/IPX_7c3f.html

קטגוריה: תקנים בתקשורת מחשבים

##### Views

- ערך
- שיחה
- גרסה נוכחית

##### קהילה

- שער הקהילה
- עזרה
- דלפק ייעוץ
- מזנון
- יצירת קשר
- ספר אורחים

##### חיפוש

##### שפות אחרות

- English
- Bosanski
- Чăвашла
- Deutsch
- Español
- Français
- Bahasa Indonesia
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Português
- Русский
- 中文