# אינטרנט בכבלים

### מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

יש לך הודעות חדשות (השווה לגרסה הקודמת).

אינטרנט בכבלים הוא יצירת תקשורת בין ספק שירותי אינטרנט (ISP) ובין צרכן של שירותים אלה (משתמש ביתי או עסקי), באמצעות תשתית הכבלים שהונחה לשם אספקת שירותי טלוויזיה בכבלים.

העברת תקשורת IP (בעיקר גישה לאינטרנט) בכבלים היא טכנולוגייה נפוצה להעברת נתונים ברוחב פס גבוה. בישראל, טכנולוגיה זו, אשר נמכרת על ידי חברת הכבלים HOT מהווה מתחרה עיקרית לטכנולוגיית ה־ADSL אשר נמכרת על ידי חברת התקשורת הגדולה בארץ, בזק.

## [עריכה] התשתית

התשתית של חברת הכבלים באמצעותה מועברים הנתונים ברחבי הארץ היא תשתית של סיבים אופטיים. בשכונות ובאזורים שהם קרובים לקצה הלקוח, המידע עובר דרך כבל קואקסיאלי, שמאפשר רוחב פס של מאות מגה-הרץ - מספיק לשידורי טלוויזיה, אינטרנט וטלפון מבוסס אינטרנט על כבל יחיד. סוג תשתית זו, המשלב בין סיב אופטי לכבל קואקס נקרא HFC - Hybrid Fiber Coax.

כדי להעביר את מידע ה־IP העובר בכבלים, יש צורך בשני סוגי ציוד: מודם כבלים בצד הלקוח, ומערכת אשר מוכרת יותר בשמה הלועזי – CMTS Cable Modem Termination System . תפקוד מערכת זו מקביל לתפקוד ה־DSLAM במערך הADSL, ה־CMTS לוקח את כל התעבורה המגיעה אליו מקבוצה כלשהי של לקוחות על ערוץ יחיד ומנתב זאת לספק האינטרנט (ISP) לחיבור לאינטרנט. כמו כן, ה־CMTS הינו הציוד מולו המודם מסתנכרן. גם המודם וגם ה־CMTS עובדים בתקן תשתית הכבלים העולמי - DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification).

מקור: http://he.wikipedia.org../../../%D7%90/%D7%99/%D7%A0/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98_%D7%91%D7%9B%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D.html

קטגוריות: טכנולוגיה תקשורתית | תקשורת מחשבים

##### Views

- ערך
- שיחה
- גרסה נוכחית

##### קהילה

- שער הקהילה
- עזרה
- דלפק ייעוץ
- מזנון
- יצירת קשר
- ספר אורחים

##### חיפוש

##### שפות אחרות

- English
- Bosanski
- Deutsch
- Español
- Suomi
- Français
- Bahasa Indonesia
- Nederlands
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Português
- Svenska