# אפנון

### מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

יש לך הודעות חדשות (השווה לגרסה הקודמת).

אִפְנוּן הוא פעולת קידוד מידע על גל נושא (בדרך כלל גל סינוס). הרכיב שמבצע את פעולת האפנון קרוי מאפנן.

אפנון נדרש מכמה סיבות:

- רוב תווכי התקשורת לא מסוגלים להעביר את כל התדרים, ובפרט לא את תדר האפס (DC). לעומת זאת, מידע דיגיטלי מכיל תדר DC, ולכן לא ניתן לשידור בתווך ללא אפנון שיעביר אותו מתדר DC לתדר גבוה יותר.
- אם רוצים לשדר מספר תחנות על אותו תווך ללא התנגשות, כגון תחנות רדיו רבות דרך האויר, לא ניתן לשדר ללא אפנון וריבוב אפיקים, וזאת מכיוון שתדרי הדיבור שלנו זהים - התחנות היו עולות אחת על השניה.
- בעזרת אפנון חכם ניתן לחסוך רוחב סרט.

## [עריכה] שיטות אפנון אנלוגיות

- AM - אפנון משרעת (אמפליטודה)
- FM - אפנון תדר
- PM - אפנון מופע (פאזה)

## [עריכה] שיטות אפנון דיגיטליות

- w:en:Phase-shift_keying
- w:en:Frequency-shift keying
- w:en:Amplitude-shift keying

ערך זה הוא קצרמר בנושא פיזיקה. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.

מקור: http://he.wikipedia.org../../../%D7%90/%D7%A4/%D7%A0/%D7%90%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%9F.html

קטגוריות: קצרמר פיזיקה | אלקטרוניקה | טכנולוגיה תקשורתית

##### Views

- ערך
- שיחה
- גרסה נוכחית

##### קהילה

- שער הקהילה
- עזרה
- דלפק ייעוץ
- מזנון
- יצירת קשר
- ספר אורחים

##### חיפוש

##### שפות אחרות

- English
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- Español
- فارسی
- Suomi
- Français
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Malagasy
- Nederlands
- Norsk (nynorsk)
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Português
- Русский
- Slovenčina
- Svenska
- Türkçe
- 中文