# Open Shortest Path First

### מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

יש לך הודעות חדשות (השווה לגרסה הקודמת).

Open Shortest Path First (בראשי תיבות: OSPF) הוא פרוטוקול ניתוב היררכי, תלוי מצב (Link-state) להעברת נתונים בין רשתות שונות. בבסיס הפרוטוקול עומד אלגוריתם דייקסטרה, המשמש לחישוב עץ המרחק הקצר ביותר. OSPF משתמש בעלות העברת הנתונים לצורך חישוב המרחק, ותמיד יבחר את הנתיב הזול ביותר להעברת חבילה מהמקור אל היעד.

נתב המנתב חבילות בהתבסס על OSPF מנהל רישום של כל הנתבים שהוא "מכיר", והנתיבים אליהם. כאשר מגיעה אליו חבילה הוא מעביר אותה אל נתב היעד דרך הנתיב בו עלות התעבודה היא הזולה ביותר. נתבים שונים המשתמשים בOSPF מחליפים ביניהם רשימות על מנת להשאר מעודכנים לגבי שינויים בטופולוגית הרשת, ולגלות נתיבים חדשים.

OSPF מוגדר כפרוטוקול המתפקד בשכבת הרשת(השכבה השלישית) של מודל ה־OSI ומודל ה־TCP/IP.

## [עריכה] ראו גם

- מונחים ברשת מחשבים

## [עריכה] קישורים חיצוניים

- מפרט ה־OSPF

מקור: http://he.wikipedia.org../../../o/p/e/Open_Shortest_Path_First_e965.html

קטגוריה: תקנים בתקשורת מחשבים

##### Views

- ערך
- שיחה
- גרסה נוכחית

##### קהילה

- שער הקהילה
- עזרה
- דלפק ייעוץ
- מזנון
- יצירת קשר
- ספר אורחים

##### חיפוש

##### שפות אחרות

- English
- Dansk
- Deutsch
- Ελληνικά
- Español
- Suomi
- Français
- Italiano
- 日本語
- Nederlands
- Polski
- Português
- Русский
- Svenska
- Türkçe
- 中文