# M4

### מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

יש לך הודעות חדשות (השווה לגרסה הקודמת).
רובה סער M-4 קרבין
רובה סער M4A1 קרבין

רובה ה-M4 הוא רובה שפותח כגרסאת קרבין של רובה M16A2 האמריקני. הרובה פותח במרץ 1994 על ידי חברת קולט האמריקנית. הנשק יועד במקור לשימוש כוחות מיוחדים, ותוכנן כך שיהיה ניתן להתקין עליו מגוון רב של עזרים טקטיים: החל בידית הסתערות ופנס, עבור מגוון של כוונות מתקדמות וכלה במטול רימונים40 מ"מ מדגם M203. בנוסף, הקנה הוחלף בקנה מקוצר יותר (בגלל הצורך לתמרן במרחבים צרים בלוחמה בשטח בנוי) ועבה יותר בכדי למנוע עיקום או שבירה של הקנה, דברים שקרו בצבא האמריקאי. הנשק הוכיח את עצמו ככלי נשק יעיל ומגוון, ועד מהרה אומץ לשימוש גם על ידי כוחות חיל רגלים רגילים. ה-M4 קרבין מגיע בשני דגמים: M4 עם ידית נשיאה ("גשר") קבועה והדגם המתקדם יותר: M4A1 עם מסילת פיקטיני במקום ידית נשיאה (ידוע בצה"ל כ-"פלאט-טופ").

רובה ה-M4 קרבין נמצא בשירות צה"ל החל משנת 2000 ונקרא על ידי רוב החיילים "פלאט-טופ". ה-M4 מחליף את דגמי M-16 הישנים והארוכים מדגמי A2 ו-A3 וכיום הוא משמש כנשק העיקרי של היחידות המיוחדות (שהעדיפו אותו על פני מתחרהו הישראלי - התבור), יחידות החי"ר והשריון(שכיום משתמש ב"מנוסרים" (קנה יותר קצר) כמו כן בהנדסה ויחידות מובחרות של חילות השדה.

## [עריכה] יתרונותיו על פני הדגמים הישנים

חייל יורה ברובה M4A1 עם מטול רימונים M203. בתמונה ניתן לראות את התרמיל שנפלט שבריר שנייה אחרי הירי.

- מעלה סלילים 1:7 ולא 1:12 (ובעיקבות כך קנה מעובה) מאפשר שימוש בתחמושת "ירוקה" SS109 (ראו להלן) בעלת ליבת פלדה, המאפשרת יציבות של הכדור במרחקים הגדולים מ-300 מטר.
- בעל סתרשף עם מפצה סטייה - מקטין את קפיצת הקנה בעת הירי ומאפשר מכוון מהיר בין כדור לכדור.
- מתאם ARMS 12 לחיבור אמר"לים וכוונות במהירות וללא צורך באיפוס מחדש.
- שיפור בעיצוב ידית האחיזה, לאחיזה טובה יותר.
- נועלן עגול, ע"מ שלא יתפס בווסט ומסיט תרמילים ליורים שמאליים.
- הרובה קצר בהרבה מרובה M-16 רגיל ולכן הוא הרבה יותר נוח וקל לתמרון במתאר של לוחמה בשטח בנוי, פריקה מכלי רכב ומשימות באזורים צפופים.
- קת טלסקופית, בעלת מצב טרור, לירי ממרכז החזה, וירי עם שכפ"צ.

אמצעי עזר מקובלים:

- כוונת טלסקופית לראיית יום "טריג'יקון". בעלת הגדלה פי 4. נקודה זרחנית לכניסה מהירה למצב ירי. טווח פגיעה יעיל למטרת ראש: 200 מטר.
- כוונת טלסקופית לראיית לילה "אקילה". בעלת הגדלה פי 4. האקילה היא מא"כ: מגביר אור כוכבים. צורכת שתי סוללות 1.5 וולט.

## [עריכה] נתונים טכניים

חייל צבא ארצות הברית נושא רובה M4A1 קרבין עם Trijicon ACOG

- קליבר: 5.56 מ"מ נאט"ו (.223 Remington).
- תחמושת: M193 ,(SS109) M855.
- מהירות לוע: 880 מל"ש עם תחמושת ירוקה (M855 (SS109.
- אורך: 85.1 ס"מ (76.8 ס"מ עם קת סגורה).
- אורך הקנה: 32 ס"מ.
- מעלה סלילים: 1:7".
- משקל: 3 ק"ג.

## [עריכה] ראו גם

- AR10 (אב הטיפוס של משפחת רובי ה-M16)
- M16 (הרובה עליו מבוסס ה-M4 קרבין)
- תבור (רובה) (מתחרה של ה-M4 קרבין)
- SR-25 (רובה צלפים המבוסס על AR10)

## [עריכה] קישורים חיצוניים

מיזמי קרן ויקימדיה |  |
תמונות ומדיה בוויקישיתוף: רובה M4 קרבין

- קולט M4, באתר isayeret.com (קישור חוטפני)
- סקירה על רובה M4A1, בפורום צבא ובטחון בפרש
- תמונות

מקור: http://he.wikipedia.org../../../m/4/_/M4.html

קטגוריות: רובי סער | נשק קל

##### Views

- ערך
- שיחה
- גרסה נוכחית

##### קהילה

- שער הקהילה
- עזרה
- דלפק ייעוץ
- מזנון
- יצירת קשר
- ספר אורחים

##### חיפוש

##### שפות אחרות

- English
- Deutsch
- Español
- Suomi
- Français
- 日本語
- 한국어
- Nederlands
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Português
- Slovenščina
- 中文