# PAL

### מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

יש לך הודעות חדשות (השווה לגרסה הקודמת).

PAL הינה שיטת שידור טלוויזיה. זוהי שיטת השידור המקובלת במרבית מדינות העולם, כולל אירופה וישראל, בניגוד לשיטת ה-NTSC הנמצאת בשימוש בצפון אמריקה וביפן.

בשיטת PAL הוידאו מחולק ל 25 פריימים בשניה. כל פריים מחולק לשני שדות, בכל שדה מחצית מכמות המידע. תותח האלקטרונים במכשירי הטלויזיה הביתיים הנפוצים סורק את המסך מלמעלה למטה. בכל פריים נסרק המסך פעמיים. בסריקה הראשונה, מודלקים רק הקוים האי-זוגיים, זהו השדה הראשון (שדה עליון). בסריקה השנייה מודלקים רק הקוים הזוגיים, זהו השדה השני (שדה תחתון). מכאן מגיע שם השיטה, שהוא ראשי התיבות המיצגים: Phaze Alternate Lines - קוים מתחלפים.

על-מנת למנוע הפרעות חשמליות, השיטה בנויה מ - 25 פריימים בשנייה, כך, בארצות בהן זרם החשמל הוא זרם חילופין במהירות של 50 חילופים בשנייה ( 50 הרץ) כמו בישראל ובאירופה, מתבצע החילוף כאשר קרן האלקטרונים חוזרת לנקודת הפתיחה בסריקה.

בשיטת PAL ישנם 768 קוים אופקיים (מתוכם מוצגים 720), ו-576 קוים אנכיים (מתוכם מוצגים 540). שיטות חדשות מתחילות כיום להיות שמישות בשוק השידור (HD), ומאפשרות שידור ברזולוציה גבוהה יותר.

מקור: http://he.wikipedia.org../../../p/a/l/PAL_cf4f.html

קטגוריה: טלוויזיה

##### Views

- ערך
- שיחה
- גרסה נוכחית

##### קהילה

- שער הקהילה
- עזרה
- דלפק ייעוץ
- מזנון
- יצירת קשר
- ספר אורחים

##### חיפוש

##### שפות אחרות

- English
- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- Español
- Suomi
- Français
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Nederlands
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Português
- Română
- Русский
- Svenska
- 中文