# ZigBee

### מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

יש לך הודעות חדשות (השווה לגרסה הקודמת).

ZigBee הוא פרוטוקול לתקשורת אלחוטית מקומית, המתאפיין בצריכת הספק נמוכה. שכבות התקשורת הנמוכות (PHY, MAC) מבוססות על תקן IEEE 802.15.4 (ראו [1]). שכבת הרשת הוגדרה על ידי התאגדות ה-ZigBee.

## [עריכה] ביצועים עיקריים

- טווח: כ-50 מטר
- תחומי תדר: שלושה 2.4-2.4835 גיגהרץ, 902-928 מה"צ, 868-870 מה"צ
- קצב נתונים: בין קילוביט לשנייה עד 250 קילוביט לשנייה (תלוי בתחום התדר)

## [עריכה] יישומים מיועדים

רשתות חיישנים ביתיים ובבתי עסק, שלט רחוק אלחוטי למוצרי שמע וחוזי, ניטור רפואי, בקרת אורות, בקרת חימום, חיבור אלחוטי של גלאי עשן, אש, תזוזה.

השם Zig Bee לקוח מ"ריקוד הזיג-זג של הדבורה" המיועד להעביר מידע בין דבורים.

## [עריכה] ראו גם

- שן כחולה
- Wi-Fi

מקור: http://he.wikipedia.org../../../z/i/g/ZigBee_bfe2.html

קטגוריות: טכנולוגיה תקשורתית | תקנים בתקשורת מחשבים

##### Views

- ערך
- שיחה
- גרסה נוכחית

##### קהילה

- שער הקהילה
- עזרה
- דלפק ייעוץ
- מזנון
- יצירת קשר
- ספר אורחים

##### חיפוש

##### שפות אחרות

- English
- Česky
- Deutsch
- Español
- Suomi
- Français
- Italiano
- 日本語
- Norsk (bokmål)
- Svenska
- 中文