# EEPROM

### מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

יש לך הודעות חדשות (השווה לגרסה הקודמת).

הEEPROM (מאנגלית: זיכרון לקריאה בלבד הניתן למחיקה אלקטרונית), הוא שבב אחסון מידע שלא משתנה לעיתים קרובות, אשר לו שימושים במחשבים ובהתקנים אחרים. בניגוד לEPROM, שבב מסוג EEPROM ניתן למחיקה ותכנות מחדש מספר פעמים באופן אלקטרוני. הוא ניתן לתכנות מספר סופי של פעמים, בדרך כלל בין 100 אלף למליון פעמים, אך הוא ניתן לקריאה מספר בלתי מוגבל של פעמים.זכרון הבזק הוא צורה חדשה יותר של EEPROM.

בתעשיה, ישנה מוסכמה המשמרת את מושג הEEPROM לזכרונות ניתנים לכתיבה הפועל ברמה של סיביות (bitwise) ולא לזכרונות הבזק ניתנים לכתיבה הפועלים ברמה של בלוקים (blockwise).

בEEPROM יש יותר "שטח מת" לעומת זכרון הבזק על פני אותו שטח אחסון, כיוון שבדרך כלל כל תא מידע בEEPROM זקוק לשני טרניזסטורים (לקריאה ולכתיבה), כאשר זכרון הבזק זקוק רק לאחד.

## [עריכה] ראו גם

- BIOS

מקור: http://he.wikipedia.org../../../e/e/p/EEPROM_32b6.html

קטגוריה: התקני זכרון אלקטרוניים

##### Views

- ערך
- שיחה
- גרסה נוכחית

##### קהילה

- שער הקהילה
- עזרה
- דלפק ייעוץ
- מזנון
- יצירת קשר
- ספר אורחים

##### חיפוש

##### שפות אחרות

- English
- Български
- Dansk
- Deutsch
- Español
- Français
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Português
- Slovenčina