# EISA

### מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

יש לך הודעות חדשות (השווה לגרסה הקודמת).

EISA (ארכיטקטורת תקן תעשייתי מורחב, ובאנגלית: Extended Industry Standard Architecture), הוא תקן לאפיק של מחשבים אישיים תואמי IBM.

התקן הוכרז בשלהי 1988 על ידי ספקים של מחשבים תואמי PC כתגובה לארכיטקטורה הקניינית של IBM, הMCA (ארכיטקטורת מיקרו-ערוץ), בסדרת הPS/2 שלה.

EISA מרחיבה את ארכיטקטורת האפיק ISA ל32-ביט ומאפשרת ליותר ממעבד אחד לחלוק את האפיק. כמו כן התמיכה בשליטה על האפיק שופרה, דבר שאיפשר גישה ל4 ג'יגה-בייט של זכרון. שלא כמו הMCA, הEISA מקבל גם לוחות של ISA וXT ישנים יותר — השורות והחריצים לEISA הם תואמי ISA.

למרות שהוא נחות מMCA במידה מסוימת , יצרנים רבים העדיפו את EISA בגלל האופי הקנייני של MCA, ואפילו IBM ייצרה מספר מכונות התומכות בEISA. אולם בזמן שנוצר שוק חזק אשר דרש יכולות ומהירויות כאלה, VESA וPCI מילאו היטב נישה זו, וEISA נעלם כמעט לחלוטין.

## [עריכה] קישורים חיצוניים

- סיכום טכני על אפיק EISA

  מאמר זה מבוסס על חומר מFOLDOC (המילון המקוון החופשי של מחשבים) באישור תחת רשיון ה־GFDL.

מקור: http://he.wikipedia.org../../../e/i/s/EISA_7a7e.html

קטגוריה: אפיק מחשב

##### Views

- ערך
- שיחה
- גרסה נוכחית

##### קהילה

- שער הקהילה
- עזרה
- דלפק ייעוץ
- מזנון
- יצירת קשר
- ספר אורחים

##### חיפוש

##### שפות אחרות

- English
- Deutsch
- Español
- Suomi
- Français
- 日本語
- Nederlands
- Polski
- Português
- Русский