IEEE 802.11 - Wikipedija

# IEEE 802.11

### Izvor: Wikipedija

IEEE 802.11 odnosno Wi-Fi opisuje skupinu standarda bežične komunikacije koji su rezvijeni od strane radne grupe 11 međunarodnog tijela IEEE 802, a ponekad se naziva "802.11legacy".

Skupina standarda 802.11 trenutno sadrži šest načina bežične modulacije signala, koji koriste isti protokol, a najčešći načini su definirani a, b i g dodatcima izvornog standarda; sigurnosne odredbe su naknadno dodane i okupljene su u 802.11i dodatku. Ostali dodatci ove porodice (c-f, h-j, n) su servisna podoljšanja i proširenja ili ispravke prijašnjih odredbi. 802.11b je prvi široko rasprostranjeni bežični standard, a 802.11g je trenutno u najvećoj ekspanziji, dok je 802.11a slabije raširen, ali također vrlo prisutan u svijetu.

802.11b i 802.11g standardi koriste nelicencirani pojas frekvencija na 2.4 GHz. The 802.11a standard koristi frekvencije na 5 GHz. Radom na tim frekvencijama, 802.11b i 802.11g uređaji mogu biti ometani od strane mikrovalnih pećnica, bežičnih telefona, kamera i drugih uređaja koji također koriste taj "neregulirani" pojas frekvencija.

## [uredi] Protokoli

### [uredi] 802.11

### [uredi] 802.11b

#### [uredi] Kanali i međunarodna kompatibilnost

802.11b i 802.11g dijele područje frekvencija u 14 međusobno preklopljenih kanala koji su po 22MHz široki. Kanali 1., 6. i 11. (a u nekim zemljama i 14.) se međusobno ne preklapaju i te kanale (ali i druge koji su jednako razmaknuti) je moguće koristiti tako da se više mreža može raditi jedna blizu druge a da se ne smetaju.

Kanali 10 i 11 su jedini koji su dostupni u svim dijelovima svijeta, jer Španjolska nije dopustila upotrebu kanala od 1. do 9. za 802.11b uređaje. Tablica s popisom frekvencija prema IEEE STD 802.11b-1999/Cor 1-2001 izgleda ovako:

Kanal | MHz | S.A.D. X10 | Kanada X20 | Europski ETSI X30 | Španjolska X31 | Francuska X32 | Japan X40 | Japan X41
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 2412 | x | x | x |  | x |  | x
2 | 2417 | x | x | x |  | x |  | x
3 | 2422 | x | x | x |  | x |  | x
4 | 2427 | x | x | x |  | x |  | x
5 | 2432 | x | x | x |  | x |  | x
6 | 2437 | x | x | x |  | x |  | x
7 | 2442 | x | x | x |  | x |  | x
8 | 2447 | x | x | x |  | x |  | x
9 | 2452 | x | x | x |  | x |  | x
10 | 2457 | x | x | x | x | x | x | x
11 | 2462 | x | x | x | x | x | x | x
12 | 2467 |  |  | x |  | x |  | x
13 | 2472 |  |  | x |  | x |  | x
14 | 2484 |  |  |  |  |  | x |

### [uredi] 802.11a

### [uredi] 802.11g

### [uredi] 802.11n

### [uredi] Tablica modulacija

Standard | Modulacija | Frekvancije | Podržana propusnost podataka (Mbit/s)
--- | --- | --- | ---
802.11 osnovni | Frequency-hopping spread spectrum FHSS Direct-sequence spread spectrum DSSS Infrared IR | 2.4 GHz, IR | 1, 2
802.11b | DSSS, HR-DSSS | 2.4 GHz | 1, 2, 5.5, 11
"802.11b+" (nije standard) | DSSS, HR-DSSS (PBCC) | 2.4 GHz | 1, 2, 5.5, 11, 22, 33, 44
802.11a | Orthogonal frequency division modulation OFDM | 5.2, 5.8 GHz | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54
802.11g | DSSS, HR-DSSS, OFDM | 2.4 GHz | 1, 2, 5.5, 11; 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54

Ovaj tekst je hrvatski prijevod i djelom izmjenjen s engleskih en:IEEE 802.11 stranica

Dobavljeno iz "http://hr.wikipedia.org../../../i/e/e/IEEE_802.11_b0ec.html"

Kategorije: Računarstvo | Komunikacije

##### Views

- Članak
- Razgovor
- Trenutna inačica

##### Traži

##### Drugi jezici

- English