# Egyszerű gép

### A Wikipédiából, a szabad lexikonból.

Egyszerű gépnek (vagy erőtranszformátornak) nevezzük azokat az eszközöket, melyek alkalmasak egy erő hatását erősíteni, kényszermozgások révén. Az egyszerű gépek fő jellemzője az áttétel ill. módosítás, mellyel teher súlya és azt egyensúlyban tartani képes erő viszonyát fejezi ki. Az egyszerű gépek alkalmasak arra, hogy egy adott terhet annál lényegesen kisebb erővel mozgassunk meg, nagyobb út megtételének az árán.

## [szerkesztés] alapfogalmak

- F: mozgató vagy kiegyensúlyozó erő
- G vagy Q: teher
- m: módosítás vagy áttétel
- rF: az F erő támadópontja és a forgástengely közötti távolság
- rG: az G erő támadópontja és a forgástengely közötti távolság

Ha F munkája = G munkája akkor az eszköz nyugalomban van, nincs elmozdulás.

## [szerkesztés] Emelő

Emelőnek nevezzük azokat az eszközöket, ahol a teher egy olyan rúdra van erősítve ami egy pontján elforgathatóan rögzítve van. Ilyenkor a forgástengelytől minél távolabb mozgatjuk a rudat, annál kisebb erő kifejtése elegendő. Ha a teher és a mozgatási pont a tengely egyazon oldalán van, akkor egykarú emelőről beszélünk. Ha a tengely a teher és a mozgatópont között van, akkor kétkarú emelővel van dolgunk - ilyenkor a teher a mozgatással ellentétes irányba indul meg.

;

## [szerkesztés] Hengerkerék

Hengerkeréknek nevezzük azokat az eszközöket, ahol két egymáshoz rögzített henger a közös szimmetriatengelyen forog, és a kisebb palástján kötél van tekercselve, melynek végén a teher van rögzítve. A nagyobb henger általában kerék, ezen az elven működik a kerekeskút.

ahol rG a henger sugara, rF a forgató kerék sugara.

## [szerkesztés] Lejtő

Lejtőnek nevezzük azt az eszközt, mely alkalmas a teher ferde csúsztatására, elhanyagolható súrlódás mellett. Ezáltal a teher súlyára merőleges erővel is lehet emelést végezni.

ill.

## [szerkesztés] Ék

Az ék segítségével két testet tudunk eltávolítani egymástól, annak középréselésével. Jellemző alkalmazása a tárgyak darabolásáa, szétrepesztése.

ahol Fnya távolító erő, a h = az ék szélessége és l= az ék hossza.

## [szerkesztés] Csavar

Csavarnak nevezzük azt az eszközt, mely henger (orsó) palástján elhelyezkedő - egyazon menetemelkedéssel futó - ferde barázdák, annak mintázatához illeszkedő lyukba (csavartokba vagy orsóba) helyezve, elforgatással a henger hossztengelyével párhuzamos elmozdulás keletkezik. A csavarokat bontható kötések készítésére használják, annak végállásban jelentkező szorulását kihasználva.

, ahol h a menet egy körülfordítás alatti hosszirányú emelkedése, r a csavarorsó sugara.

## [szerkesztés] Külső hivatkozások

A lap eredeti címe "http://hu.wikipedia.org../../../e/g/y/Egyszer%C5%B1_g%C3%A9p.html"

Kategória: Klasszikus mechanika

##### Views

- Szócikk
- Vitalap
- Aktuális változat

##### Keresés

##### Más nyelveken

- English
- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- Español
- 日本語
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Português
- Русский
- Svenska
- ไทย