# E–8 JSTARS

### A Wikipédiából, a szabad lexikonból.

E–8 JSTARS
Amerikai E-8C Joint STARS
Műszaki adatok
Funkció | Felderítő repülőgép
Gyártó | Northrop Grumman /Boeing
Személyzet | 4 + 15 fő
Szolgálatba állítás | 1996.
Gyártási darabszám | 17 db
Ára | 270 millió USD
Méretek
Hossz | 46,60 m
Fesztáv | 44,40 m
Magasság | 13,00 m
Tömegadatok
Maximális felszállótömeg | 152 409 kg
Hajtómű
Hajtómű | 4 db Pratt & Whitney TF33-102C kétáramú gázturbinás sugárhajtómű
Tolóerő | 4×85 kN
Repülési jellemzők
Utazósebesség | 722 - 945 km/h (0,52-0,65 Mach)
Legnagyobb repülési magasság | 12 802 m
Fedélzeti elektronika
Rádiólokátor | AN/APY-3

Az E–8 JSTARS egyesített rádiólokációs felderítő és csapásrávezető rendszer, mely egy Boeing 707-300 típusú repülőgép átalakításával készül.

| Ez a védelmi tárgyú lap még csak csonk (azaz erősen hiányos). Segíts te is, hogy igazi szócikk lehessen belőle!

A lap eredeti címe "http://hu.wikipedia.org../../../e/%E2%80%93/8/E%E2%80%938_JSTARS_65a8.html"

Kategóriák: Csonkok (hadi) | Harci repülőgépek

##### Views

- Szócikk
- Vitalap
- Aktuális változat

##### Keresés

##### Más nyelveken

- English
- Deutsch
- Suomi