# Alapsáv

### A Wikipédiából, a szabad lexikonból.

Minden jel különböző frekvenciák összegéből áll elő. Ezek a frekvenciák különböző teljesítményt képviselnek az adott tartományban frekvencia spektrumban, ezt mutatja a teljesítmény sürűség spektrum. A telekommunikációban gyakran előfordul, hogy egy alacsonyabb frekvenciasávban lévő jelet valamilyen okból magasabb frekvenciákra transzformálunk, másolunk, általában átviteli célból, annak ellenére, hogy az alacsony frekvenciás jeleket néhány átviteli közeg többnyire torzítás nélkül viszi át. Az ilyen esetekben, az eredeti, alacsony frekvenciás komponensekre szokás alapsávi jelként hivatkozni.

Alacsony frekvenciás jeleket tipikusan akkor "másolunk" magasabb frekvenciákra, ha például azokat 'RF' (rádió frekvenciás) jelként akarjuk továbbítani. A magasabb frekvenciákra való másolás ugyancsak bevett gyakorlat a frekvenciaosztásos multiplexálás esetében.

Pontosabban, egy "alapsávi" jel általában 0 Hz körüli frekvenciatartományba eső frekvenciákból áll össze, azaz e frekvenciák teljesítménye ebben a sávban a legnagyobb. Az átvitelhez a jelet általában modulálják. A moduláció eredménye egy magasbb frekvenciatartományba (RF) eső jel lesz. Ugyanakkor, a moduláció miatt a eredeti, "alapsávi" jel sávszélessége megkettőződik. Általában elmodható, hogy egy alapsávi jel sávszélességét az RF tartományba modulálás megkétszerezi, mint ahogyan ezt az ábra is mutatja. Ezt a hatást speciális elektromos szűrőkel csökkenteni lehet, és az elnyomott oldalsávos (SSB), vagy egyoldalsávos rádióadó/vevő berendezések ezt a megoldást használják.

Az alapsávi- és az RF jelek összehasonlítása frekvencia és sávszélesség tekintetében.

A legegyszerűbb definíció szerint: az alapsávi jel sávszélesége azonos modulálás vagy multiplexálás előtt, vagy demultiplexálás és demodulálás után.

A kompozit video jel, amit videó lejátszók, a játék konzolok vagy a DVDk szolgáltatnak, általában szintén alapsávi jeleket használnak.

## [szerkesztés] Ne keverd össze

- Rádiósáv - általában magas frekvenciatartomány, amelyet direkt erre a célra tartanak fenn, és az egyes használható frekvenciák kiosztása - többnyire - nemzetközi szabványok alapján történik
- Szélessáv - egy kommunikációs médium vagy jel, ami nagy, széles frekvenciatartománytre terjed ki, vagy széles valami mással összehasonlítva
- Keskenysáv - a szélessáv ellentéte.

## [szerkesztés] Lásd még

- Sávszélesség

A lap eredeti címe "http://hu.wikipedia.org../../../a/l/a/Alaps%C3%A1v.html"

Kategóriák: Telefónia | Elektronika

##### Views

- Szócikk
- Vitalap
- Aktuális változat

##### Keresés