Berkas:AKROMAIM.jpg - Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia

# Berkas:AKROMAIM.jpg

### Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

- Berkas
- Riwayat berkas
- Pautan
- Metadata

AKROMAIM.jpg‎ (97KB, tipe MIME: `image/jpeg`)

| Berkas ini berasal dari Wikimedia Commons. Berikut ini adalah deskripsi berkas dari halaman deskripsi di sana.

Description | Romanian Guarda AIM reconstructed on a Nodakspud US-made receiver. Visible are the forward handgrip and the distinguishing black-painted stripe around the buttstock.
Source | http://en.wikipedia.org/wiki/Image:AKROMAIM.jpg
Date | 20.04.2006
Author | en:User:CynicalMe
Permission | GNU FDL & CC-BY-SA-2.5

| CynicalMe, the creator of this work, hereby grants permission to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License."

Template:Cc-by-sa-2.5-user

## Pautan

Halaman-halaman berikut berpaut ke berkas ini:

- AK-47

## Metadata

Berkas ini mengandung informasi tambahan yang mungkin ditambahkan oleh kamera digital atau pemindai yang digunakan untuk membuat atau mendigitalisasi berkas. Jika berkas ini telah mengalami modifikasi, detil yang ada mungkin tidak secara penuh merefleksikan informasi dari gambar yang sudah dimodifikasi ini.

Produsen kamera | SONY
Model kamera | CYBERSHOT
Orientasi | Normal
Resolusi horizontal | 72 dpi
Resolusi vertikal | 72 dpi
Perangkat lunak | Adobe Photoshop CS2 Windows
Tanggal dan waktu perubahan berkas | 14:35, 11 Juni 2006
Penempatan Y dan C | 2
Waktu pajanan | 1/50 detik (0.02)
Nilai F | f/2
Program pajanan | Program normal
ISO speed rating | 250
Versi Exif | 2.2
Tanggal dan waktu pembuatan data | 22:42, 20 April 2006
Tanggal dan waktu digitalisasi | 22:42, 20 April 2006
Mode kompresi gambar | 2
Bias pajanan | 0
Maximum land aperture | 2.0625
Metering mode | Pattern
Sumber cahaya | Tak diketahui
Flash | 79
Lens focal length | 11 mm
Ruang warna | sRGB
Proses buatan gambar | Proses normal
Mode pajanan | Pajanan otomatis
White Balance | Auto white balance
Tipe scene capture | Standar

Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org../../../a/k/r/Berkas%7EAKROMAIM.jpg_2e61.html"

##### Views

- Berkas
- Diskusi
- Revisi sekarang

##### Cari