Berkas:KL view from Skybridge.jpg - Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia

# Berkas:KL view from Skybridge.jpg

### Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

- Berkas
- Riwayat berkas
- Pautan
- Metadata

KL_view_from_Skybridge.jpg‎ (81KB, tipe MIME: `image/jpeg`)

| Berkas ini berasal dari Wikimedia Commons. Berikut ini adalah deskripsi berkas dari halaman deskripsi di sana.

Kuala Lumpur - view from Skybridge on Petronas towers

I, User:Erin Silversmith / en:user:Silversmith, am the creator of this work and I hereby publish it under the licences detailed below.

| Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation Licence, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the licence is included in the section entitled ‘Text of the GNU Free Documentation Licence.’

| This file is licensed under the Creative Commons ‘Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 England & Wales’ Licence: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/uk/deed.en_GB

## Pautan

Halaman-halaman berikut berpaut ke berkas ini:

- Kuala Lumpur

## Metadata

Berkas ini mengandung informasi tambahan yang mungkin ditambahkan oleh kamera digital atau pemindai yang digunakan untuk membuat atau mendigitalisasi berkas. Jika berkas ini telah mengalami modifikasi, detil yang ada mungkin tidak secara penuh merefleksikan informasi dari gambar yang sudah dimodifikasi ini.

Produsen kamera | Panasonic
Model kamera | DMC-LC20
Perangkat lunak | Ver.1.0
Tanggal dan waktu perubahan berkas | 22:34, 8 April 2003
Penempatan Y dan C | 2
Waktu pajanan | 53/9420 detik (0.0056263269639066)
Nilai F | f/8.74
Program pajanan | Program normal
ISO speed rating | 100
Versi Exif | 2.2
Tanggal dan waktu pembuatan data | 22:34, 8 April 2003
Tanggal dan waktu digitalisasi | 22:34, 8 April 2003
Mode kompresi gambar | 2.7
Kecepatan shutter | 7.5
Aperture | 6.3
Bias pajanan | 0
Maximum land aperture | 3
Metering mode | CenterWeightedAverage
Sumber cahaya | Daylight
Flash | 24
Lens focal length | 7.17 mm
Ruang warna | sRGB
Metode sensing | One-chip color area sensor
Proses buatan gambar | Proses normal
Mode pajanan | Pajanan otomatis
White Balance | Auto white balance
Rasio pembesaran digital | 0
Focal length in 35 mm film | 46
Tipe scene capture | Standar
Kontras | Normal
Saturasi | Normal
Ketajaman | Normal
Jarak subyek | Distant view

Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org../../../k/l/_/Berkas%7EKL_view_from_Skybridge.jpg_aa93.html"

##### Views

- Berkas
- Diskusi
- Revisi sekarang

##### Cari