Berkas:Cgk domestic terminalJPG.jpg - Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia

# Berkas:Cgk domestic terminalJPG.jpg

### Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

- Berkas
- Riwayat berkas
- Pautan
- Metadata

Unduhkan versi resolusi tinggi (1660x517, 134 KB)

| Berkas ini berasal dari Wikimedia Commons. Berikut ini adalah deskripsi berkas dari halaman deskripsi di sana.

Soekarno-Hatta International Airport Terminal I in Cengkareng, Indonesia. Taken from Wikipedia Nederlands

Author: w:nl:Gebruiker:Hullie

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

العربية | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | 日本語 | 한국어 | Nederlands | Polski | Português | Slovenčina | Svenska | עברית +/-

## Pautan

Halaman-halaman berikut berpaut ke berkas ini:

- Bandara Internasional Soekarno-Hatta

## Metadata

Berkas ini mengandung informasi tambahan yang mungkin ditambahkan oleh kamera digital atau pemindai yang digunakan untuk membuat atau mendigitalisasi berkas. Jika berkas ini telah mengalami modifikasi, detil yang ada mungkin tidak secara penuh merefleksikan informasi dari gambar yang sudah dimodifikasi ini.

Produsen kamera | Canon
Model kamera | Canon DIGITAL IXUS v3
Orientasi | Normal
Resolusi horizontal | 180 dpi
Resolusi vertikal | 180 dpi
Tanggal dan waktu perubahan berkas | 19:00, 10 Juli 2005
Penempatan Y dan C | 1
Waktu pajanan | 1/500 detik (0.002)
Nilai F | f/2.8
Versi Exif | 2.2
Tanggal dan waktu pembuatan data | 10:43, 10 Desember 2004
Tanggal dan waktu digitalisasi | 10:43, 10 Desember 2004
Mode kompresi gambar | 3
Kecepatan shutter | 8.96875
Aperture | 2.96875
Bias pajanan | 0
Maximum land aperture | 2.96875
Metering mode | Pattern
Flash | 24
Lens focal length | 5.40625 mm
Ruang warna | sRGB
Resolusi focal plane X | 9893.7198067633
Resolusi focal plane Y | 9846.1538461538
Unit resolusi focal plane | inci
Metode sensing | One-chip color area sensor
Proses buatan gambar | Proses normal
Mode pajanan | Pajanan otomatis
White Balance | Auto white balance
Rasio pembesaran digital | 1
Tipe scene capture | Standar

Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org../../../c/g/k/Berkas%7ECgk_domestic_terminalJPG.jpg_0e18.html"

##### Views

- Berkas
- Diskusi
- Revisi sekarang

##### Cari