80186 - Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia

# 80186

### Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

| Artikel ini belum atau baru diterjemahkan sebagian dari bahasa Inggris. Bantulah Wikipedia untuk melanjutkannya. Lihat panduan penerjemahan Wikipedia.

Berkas:Intel 80186.jpg
An Intel 80186 Microprocessor
The 80186 architecture.

80186 merupakan sebuah prosesor mikro yang dibuat oleh Intel sejak tahun 1982. 80186 telah di kembangkan pada Intel 8086 dan Intel 8088. seperti pada 8086, dimana telah menggunakan 16-bit external bus dan juga terdapat pada Intel 80188, dengan menggunakan 8-bit data bus luar. Clock rate didalam 80186 dan 80188 adalah 6 MHz. Yang di gunakan sebagai embedded processors (yang sebanding dengan microcontrollers). Prosesor ini tidak digunakan pada semua personal computers, namun ada beberapa pengecualian diantaranya pada : Mindset, Siemens PC-D (the first DOS PC line of Siemens, with MSDOS v2.11), the Compis (a Swedish school computer), the RM Nimbus (a British school computer), the Unisys ICON (a Canadian school computer), the HP 200lx, the Tandy 2000 desktop (a somewhat PC-compatible workstation featuring particularly sharp graphics for its day) and the Philips :YES. Acorn (another British computer manufacturer) also created a plugin Second Processor that contained the 80186 chip along with assorted support chips and 512k of RAM - hence the Master 512 system.

Pada beberapa fungsi dari seri 80186/80188 adalah untuk mengurangi jumlah kebutuhan chips dengan penambahan beberapa Pengendali DMA, interrupt controller, timers, dan logika chip select.

diperkenalkan interuksi baru antara lain:

- ENTER Make stack frame for procedure parameters
- LEAVE High-level procedure exit
- PUSHA Push all general registers
- POPA Pop all general registers
- BOUND Check array index against bounds
- UD2 Generate invalid opcode exception
- INS Input from port to string
- OUTS Output string to port

## [sunting] Pranala luar

- Intel 80186/80188 images and descriptions at cpu-collection.de

Prosesor Intel 4004 | 4040 | 8008 | 8080 | 8085 | 8086 | 8088 | iAPX 432 | 80186 | 80188 | 80286 | 80386 | 80486 | i860 | i960 | Pentium | Pentium Pro | Pentium II | Celeron | Pentium III | XScale | Pentium 4 | Pentium M | Pentium D | Pentium Extreme Edition | Xeon | Core | Core 2 | Itanium | Itanium 2 (yang tercetak miring bukan termasuk prosesor x86)

Templat:Intel controllers Templat:FOLDOC

Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org../../../8/0/1/80186.html"

Kategori: Artikel yang perlu diterjemahkan dari bahasa Inggris | Intel | Prosesor mikro x86

##### Views

- Artikel
- Diskusi
- Revisi sekarang

##### Cari

##### Bahasa lain

- Deutsch
- Español
- Français
- Italiano
- עברית
- Nederlands
- 日本語
- Português
- Русский
- Српски / Srpski
- Suomi
- Svenska
- 中文