Berkas:Channel Tunnel Terminal.jpg - Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia

# Berkas:Channel Tunnel Terminal.jpg

### Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

- Berkas
- Riwayat berkas
- Pautan
- Metadata

Channel_Tunnel_Terminal.jpg‎ (90KB, tipe MIME: `image/jpeg`)

| Berkas ini berasal dari Wikimedia Commons. Berikut ini adalah deskripsi berkas dari halaman deskripsi di sana.

## [edit] Summary

Description | The Channel Tunnel terminal at Cheriton near Folkestone in Kent, from the Pilgrims' Way on the escarpment on the southern edge of Cheriton Hill, part of the North Downs.
Source | Copied from the English Wikipedia
Date | 2003-05-04
Author | Stephen Dawson
Permission | Creative Commons Attribution ShareAlike License v. 2.0

## [edit] Licensing

| This file is licensed under Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0 License

## Pautan

Halaman-halaman berikut berpaut ke berkas ini:

- Terowongan Channel

## Metadata

Berkas ini mengandung informasi tambahan yang mungkin ditambahkan oleh kamera digital atau pemindai yang digunakan untuk membuat atau mendigitalisasi berkas. Jika berkas ini telah mengalami modifikasi, detil yang ada mungkin tidak secara penuh merefleksikan informasi dari gambar yang sudah dimodifikasi ini.

Produsen kamera | FUJIFILM
Model kamera | FinePix S602 ZOOM
Orientasi | Normal
Resolusi horizontal | 72 dpi
Resolusi vertikal | 72 dpi
Perangkat lunak | Adobe Photoshop 7.0
Tanggal dan waktu perubahan berkas | 17:51, 4 Mei 2003
Waktu pajanan | 1/300 detik (0.0033333333333333)
Nilai F | f/11
Program pajanan | Prioritas aperture
ISO speed rating | 160
Versi Exif | 2.2
Tanggal dan waktu pembuatan data | 14:34, 4 Mei 2003
Tanggal dan waktu digitalisasi | 14:34, 4 Mei 2003
Mode kompresi gambar | 3.2
Kecepatan shutter | 8.2
Aperture | 7
Brightness | 9.68
Bias pajanan | 0
Maximum land aperture | 3
Metering mode | Pattern
Sumber cahaya | Shade
Flash | 16
Lens focal length | 7.8 mm
Ruang warna | sRGB
Resolusi focal plane X | 2678
Resolusi focal plane Y | 2674
Unit resolusi focal plane | 3
Metode sensing | One-chip color area sensor
Mode pajanan | Pajanan otomatis
White Balance | Manual white balance
Tipe scene capture | Standar
Ketajaman | Normal
Jarak subyek | Tak diketahui

Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org../../../c/h/a/Berkas%7EChannel_Tunnel_Terminal.jpg_8f87.html"

##### Views

- Berkas
- Diskusi
- Revisi sekarang

##### Cari