Berkas:Bufo asper 041125 003 ltn ed.jpg - Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia

# Berkas:Bufo asper 041125 003 ltn ed.jpg

### Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

- Berkas
- Riwayat berkas
- Pautan
- Metadata

Bufo_asper_041125_003_ltn_ed.jpg‎ (79KB, tipe MIME: `image/jpeg`)

## [sunting] Ringkasan

Foto Bufo asper karya Wie146, diambil di Situgede, Bogor, 25/11/2004

## [sunting] Jenis lisensi

© | Gambar ini berhak cipta. Pemegang hak cipta mengizinkan orang lain untuk menggunakannya untuk tujuan apapun, dengan syarat {{{1}}}

meminta izin/memberitahukan penggunaannya lebih dulu

## Riwayat berkas

Keterangan: (skr) = ini adalah berkas yang sekarang, (hps) = hapus versi lama ini, (kbl) = kembalikan ke versi lama ini.
Klik pada tanggal untuk melihat berkas yang dimuat pada tanggal tersebut.

- (hps) (skr) 22:22, 13 Mei 2006 . . Wie146 (Pembicaraan | sumbangan) . . 408×363 (80.687 bita) (Foto ''Bufo asper'' karya ~~~, diambil di Situgede, Bogor, 25/11/2004)

- Sunting berkas ini dengan aplikasi luar

  Lihat instruksi pengaturan untuk informasi lebih lanjut.

## Pautan

Halaman-halaman berikut berpaut ke berkas ini:

- Bangkong sungai

## Metadata

Berkas ini mengandung informasi tambahan yang mungkin ditambahkan oleh kamera digital atau pemindai yang digunakan untuk membuat atau mendigitalisasi berkas. Jika berkas ini telah mengalami modifikasi, detil yang ada mungkin tidak secara penuh merefleksikan informasi dari gambar yang sudah dimodifikasi ini.

Produsen kamera | EASTMAN KODAK COMPANY
Model kamera | KODAK DX6340 ZOOM DIGITAL CAMERA
Orientasi | Normal
Resolusi horizontal | 230 dpi
Resolusi vertikal | 230 dpi
Perangkat lunak | ACD Systems Digital Imaging
Tanggal dan waktu perubahan berkas | 05:16, 14 Mei 2006
Penempatan Y dan C | 1
Waktu pajanan | 1/125 detik (0.008)
Nilai F | f/4.9
Program pajanan | Program normal
Versi Exif | 2.2
Tanggal dan waktu pembuatan data | 18:47, 25 November 2004
Tanggal dan waktu digitalisasi | 18:47, 25 November 2004
Kecepatan shutter | 7
Aperture | 4.6
Bias pajanan | 0
Maximum land aperture | 4.6
Metering mode | Pattern
Sumber cahaya | Tak diketahui
Flash | 25
Lens focal length | 22.4 mm
Subdetik DateTime | 71
Ruang warna | sRGB
Indeks pajanan | 140
Metode sensing | One-chip color area sensor
Proses buatan gambar | Proses normal
Mode pajanan | Pajanan otomatis
White Balance | Auto white balance
Rasio pembesaran digital | 0
Focal length in 35 mm film | 144
Tipe scene capture | Standar
Kontras | Normal
Saturasi | Normal
Ketajaman | Normal
Jarak subyek | Tak diketahui

Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org../../../b/u/f/Berkas%7EBufo_asper_041125_003_ltn_ed.jpg_bc15.html"

Kategori: Penggunaan gambar bersyarat

##### Views

- Berkas
- Diskusi
- Revisi sekarang

##### Cari